Как сделать / Использование рулонной бумаги

# Обрезание последней оставшейся напечатанной фотографии

> Область печати и поля

Выполните следующие действия по обрезанию последней оставшейся в принтере напечатанной фотографии после окончания печати.

| Подождите, пока последняя фотография отпечатается и печать полностью прекратится. Последняя фотография остается в принтере не обрезанной.

| Нажмите на кнопку Roll paper (Рулонная бумага), чтобы обрезать фотографию.

| Предостережение:

После того, как рулонная бумага будет обрезана, не вытягивайте пропечатанную часть рулонной бумаги до ее полного автоматического выхода из принтера. В противном случае вы можете повредить принтер.

В случае печати на высококачественной глянцевой фотобумаге или высококачественной полуглянцевой фотобумаге удаляйте фотографии из выходного лотка сразу после их печати и раскладывайте по отдельности. Если фотографии складывать в стопку, то цвет в местах соприкосновения фотографий может измениться.

## Область печати и поля

Вы можете изменить область печати и поля на рулонной бумаге с помощью установок в драйвере принтера. Для полей имеется две установки. Одной установкой оставляются поля шириной 3 мм с обеих сторон отпечатка. Согласно другой установке печать ведется без полей на всех сторонах отпечатка.

Чтобы печатать данные без полей между отдельными файлами, как показано ниже, не нажимайте на кнопку Roll paper (Рулонная бумага) в промежутке между заданиями на печать.

Стандартные поля | Без полей

| Примечание:

Верхнее поле автоматически устанавливается равным 20 мм в независимости от имеющейся установки размера поля.

[К началу]

Предыдущая | Следующая