Функции программного обеспечения принтера / Для пользователей Macintosh OS X

# Использование утилит принтера

> Утилита EPSON StatusMonitor
> Утилита Nozzle Check (Проверка дюз)
> Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки)
> Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)

Утилиты принтера EPSON дают возможность проверять текущее состояние принтера и выполнять некоторые процедуры обслуживания принтера прямо с экрана монитора.

Чтобы воспользоваться утилитами, дважды щелкните на значке EPSON Printer Utility в папке Applications (Программы) в дисковом томе Macintosh HD (установка по умолчанию) и затем щелкните на кнопке той утилиты, какой вы хотите воспользоваться.

| Примечание:

Не используйте утилиты Nozzle Check (Проверка дюз), Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) или Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) во время печати, иначе отпечаток может испачкаться чернилами.

Смотрите ниже соответствующий раздел.

## Утилита EPSON StatusMonitor

Утилита StatusMonitor следит за состоянием принтера. При обнаружении ошибки в работе принтера она информирует вас об этом сообщением об ошибке.

С помощью этой утилиты можно также проверять перед печатью, сколько осталось чернил в картриджах.

Чтобы воспользоваться утилитой StatusMonitor, щелкните на кнопке EPSON StatusMonitor в диалоговом окне Utility (Утилита). Подробности см. в разделе Использование утилиты EPSON StatusMonitor.

[К началу]

## Утилита Nozzle Check (Проверка дюз)

Утилита Nozzle Check (Проверка дюз) проверяет работоспособность дюз печатающей головки. Если в результате проверки вы установите, что дюзы печатающей головки нуждаются в прочистке, то запустите утилиту Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) непосредственно из диалогового окна утилиты Nozzle Check (Проверка дюз). Подробности см. в разделе Проверка дюз печатающей головки.

[К началу]

## Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки)

Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) управляет процедурой прочистки дюз печатающей головки. Дюзы печатающей головки необходимо прочищать, при снижении качества печати. Вначале воспользуйтесь утилитой Nozzle Check (Проверка дюз), чтобы убедиться в необходимости прочистки. Вы можете запустить утилиту Nozzle Check (Проверка дюз) непосредственно из диалогового окна утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки). Подробности смотрите в разделе Прочистка печатающей головки.

[К началу]

## Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)

Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) управляет процедурой калибровки печатающей головки. Используйте эту утилиту при появлении разрывов при печати вертикальных линий. Следуйте указаниям на экране монитора при использовании этой утилиты.

[К началу]

Предыдущая | Следующая