Как сделать / Использование рулонной бумаги

# Использование держателя рулонной бумаги

С помощью держателя рулонной бумаги, смонтированного на принтере, вы можете печатать на рулонной бумаге, которая является наиболее подходящей для непрерывной печати. В случае печати с использованием держателя рулонной бумаги имейте в виду следующее:

- Загружайте бумагу печатной поверхностью вверх.

- Используйте плоскую, недеформированную бумагу. Если бумага скручена, то распрямляйте ее перед загрузкой, чтобы избежать неполадок с подачей.

- Всегда держите бумагу за кромки.

- Оставляйте достаточно свободного места спереди принтера для полного выхода бумаги.

- Выходной лоток должен быть опущен, а его удлинитель убран.

- Проверьте, что передняя кромка бумаги обрезана ровно, перпендикулярно боковым сторонам бумажной полосы. Если передний край бумаги обрезан косо или неровно, то бумага может подаваться неравномерно или область печати может выйти за пределы передней кромки бумаги.

- Для получения высокого качества печати компания EPSON рекомендует использовать только бумагу, поставляемую компанией EPSON.

Далее настройте программное обеспечение принтера и выполните пробную печать. Подробности о настройке программного обеспечения принтера смотрите в разделе Печать на рулонной бумаге.

[К началу]

Предыдущая | Следующая