Как сделать / Использование карт памяти

# Загрузка карт памяти

> Загружаемый накопитель
> Формат данных карты памяти
> Установка карт памяти

## Загружаемый накопитель

Видеоданные цифровых фотоизображений хранятся во встроенной памяти цифровых камер или на картах памяти, которые могут быть установлены в цифровую камеру и удалены из нее. Последние относятся к носителям информации. Типы носителей информации, которые могут использоваться на данном принтере, приведены ниже.

| Примечание:

Внешний вид карт памяти может отличаться.

Технические характеристики карт памяти, которые могут использоваться на данном принтере, см. в разделе Формат данных карт памяти.

Карта памяти CompactFlash | Микронакопитель IBM Micro drive
Карта памяти Memory Stick | Карта памяти SmartMedia

[К началу]

## Формат данных карт памяти

Вы можете использовать графические файлы, которые отвечают следующим требованиям, определяемым конструкцией данного принтера.

Цифровая камера | Созданные с учетом стандарта DCF версии 1.0*1
Формат файла | Графические файлы формата JPEG*2, полученные цифровыми камерами, соответствующими стандарту DCF версии 1.0
Размер изображения | По вертикали от 160 до 4200 пикселей, по горизонтали от 160 до 4200 пикселей
Количество файлов | До 999 файлов на карте памяти

| *1: Аббревиатура DCF означает ["Design rule for Camera File system" standards (Требования к файловым системам цифровых фотокамер)], установленные Японской ассоциацией производителей электроники и разработчиков информационных технологий (JEITA).

| *2: Соответствует стандарту Exif версий 1.0/2.0/2.1/2.2.

| Примечание:

Имена файлов, содержащие двухбайтовые символы, не допустимы при печати данных непосредственно с карты памяти.

[К началу]

## Установка карт памяти

Включите принтер, затем вставьте карту памяти, как показано на рисунке.

Карта памяти Compact Flash/Микронакопитель IBM Microdrive | Карта памяти Memory Stick | Карта памяти SmartMedia

| Предостережение:

Вставляйте карту памяти SmartMedia так, чтобы ее верхняя сторона (черного цвета) смотрела вверх, как показано на рисунке.

Установка карты памяти каким-либо другим образом может привести к повреждению принтера, карты памяти или обоих вместе.

Не вставляйте одновременно несколько карт памяти. Извлеките загруженную карту памяти перед установкой карты памяти другого вида.

| Примечание:

После установки карты памяти на экране жидкокристаллического дисплея появится сообщение ["A memory card has been inserted. Counting images."(Установлена карта памяти. Подсчитывается количество изображений)] и инициализируется режим Print (Печать).

[К началу]

Предыдущая | Следующая