Как сделать

# Повышение скорости печати

> Общие советы
> Использование диалогового окна Speed & Progress (Скорость & Прогресс) (только Windows)

Следуйте указаниям этого раздела для повышения скорости печати данного принтера.

## Общие советы

Также как печать с высоким разрешением требует больше времени на обработку данных, чем печать с малым разрешением, цветная печать длится дольше монохромной печати, потому что объем данных в цветном документе намного больше. По этой причине вы должны более критично подходить к применению цвета, если при этом хотите также и печатать быстрее.

Однако, даже если ваш документ и требует самого высокого разрешения и широкого применения цвета — например, когда вы печатаете оригинал-макет, содержащий цветные фотоснимки — все же и в этом случае можно оптимизировать скорость печати, отрегулировав другие параметры печати. Однако помните, что изменение некоторых параметров для повышения скорости печати, может ухудшить качество отпечатков.

Ниже в таблице перечислены факторы, оказывающие противоположное воздействие на скорость и качество печати (т. е. повышение одного ведет к снижению другого).

Качество печати Скорость печати | Ниже Быстрее | Выше Медленнее | Диалоговое окно программного обеспечения принтера
Установки программного обеспечения принтера | Print Quality (Качество печати) | Economy (Экономичное), Normal (Нормальное) | Photo (Фотография) | Диалоговое окно Advanced (Расширенные установки)
High Speed (Высокая скорость) | Включена | Выключена
Finest Detail (Качественная детализация) | Выключена | Включена
Характеристики данных | Размер изображения | Малый | Большой |
Разрешение | Низкое | Высокое

Ниже в таблице представлены факторы, влияющие только на скорость печати.

Скорость печати | Быстрее | Медленнее | Диалоговое окно программного обеспечения принтера
Установки программного обеспечения принтера | Ink (Чернила) | Black (Черные) | Color (Цветные) | Диалоговое окно Advanced (Расширенные установки), вкладка Main (Главное)
Flip Horizontal (Отразить горизонтально)* | Выключено | Включено | Диалоговое окно Advanced (Расширенные установки)
Edge smoothing (Сглаживание кромок)* | Выключено | Включено | Диалоговое окно Advanced (Расширенные установки)
Collate (Подбор)* | Выключено | Включено | Вкладка Paper (Бумага)
Reverse Order (Обратный порядок)* | Выключено | Включено
Характеристики данных | Цветовой диапазон | Шкала оттенков серого** | Полноцветный |
Аппаратные ресурсы | Скорость компьютерной системы | Быстрее | Медленнее |
Свободная память на жестком диске | Большая | Малая
Состояние программного обеспечения | Активные программные приложения | Одно | Много |

| * Различно в зависимости от применяемого программного приложения.

| ** Шкала оттенков серого подразумевает использование только черных чернил для передачи при печати различных оттенков серого - от чисто-черного до чисто-белого.

[К началу]

## Использование диалогового окна Speed & Progress (Скорость & Прогресс) (только Windows)

Вы можете использовать определенные установки скорости печати в диалоговом окне Speed & Progress (Скорость & Прогресс). Щелкните на кнопке Speed & Progress (Скорость & Прогресс) на вкладке Utility (Сервис) программного обеспечения принтера. Откроется следующее диалоговое окно.

Установка, связанная со скоростью печати указана ниже:

### High Speed Copies (Быстрое копирование)

Чтобы быстрее отпечатать несколько копий документа, установите флажок High Speed Copies (Быстрое копирование). Это ускоряет печать за счет использования свободной памяти жесткого диска компьютера в качестве кэш-памяти при печати нескольких копий документа.

[К началу]

Предыдущая | Следующая