Как сделать / Настройка вашего принтера для работы в сети

# Для пользователей Windows XP, 2000 и NT 4.0

> Настройка вашего принтера в качестве совместно используемого принтера
> Доступ к принтеру по сети

В этом разделе рассказывается, как настроить ваш принтер таким образом, чтобы его смогли использовать другие компьютеры, работающие в сети.

| Примечания:

| Этот раздел написан только для пользователей небольших сетей. Если вы работаете в большой сети и хотите использовать ваш принтер в качестве совместно используемого принтера, то проконсультируйтесь с вашим администратором сети.

| Для установки программ в Windows 2000/NT 4.0 необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя с административными привилегиями (пользователь, который входит в группу Администратора).

| Для установки программ в Windows XP необходимо зарегистрироваться с учетной записью Computer Administrator (Администратор компьютера). Вы не сможете устанавливать программное обеспечение, если вы зарегистрировались как пользователь с учетной записью Limited (С ограничениями). После того, как вы установили Windows XP, учетная запись пользователя устанавливается как Computer Administrator (Администратор компьютера).

Сначала вы должны настроить принтер в качестве совместно используемого принтера на том компьютере, к которому он подключен. Потом вы должны добавить принтер к каждому компьютеру, который будет обращаться к нему по сети.

## Настройка вашего принтера в качестве совместно используемого принтера

Чтобы использовать ваш принтер совместно с другими компьютерами сети выполните указанные ниже действия для конфигурирования компьютера, к которому подключен принтер.

| Примечание:

| Изображения, приведенные в следующем разделе, относятся к операционной системе Windows 2000.

| Для пользователей Windows 2000 и NT 4.0, щелкните на Start (Пуск), укажите на Settings (Настройка), потом щелкните на Printers (Принтеры).

> Для пользователей Windows XP, щелкните на Start (Пуск), потом щелкните на Control Panel (Панель управления), затем щелкните на Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование), потом щелкните на Printers and Faxes (Принтеры и факсимильные аппараты).

| Щелкните правой кнопкой на пиктограмме вашего принтера. Потом щелкните на Sharing (Доступ).

| Выберите Shared as (Использовать как общий ресурс) (для пользователей Windows NT 4.0 выберите shared (Общий ресурс)), потом введите имя для совместно используемого принтера.

|  | Примечание:

|  | В названии принтера нельзя использовать пробелы и дефисы.

> Если вы хотите, чтобы Windows XP, 2000 или NT 4.0 автоматически выгрузили драйверы принтера на компьютеры, работающие под разными версиями, щелкните на Additional Drivers (Дополнительные драйверы) и выберите окружение и операционные системы для других компьютеров. Щелкните на OK, а потом вставьте в дисковод CD-ROM компакт-диск с программным обеспечением принтера. Выберите WINNT40 для Windows NT 4.0 или WIN9X для Windows Me, 98 или 95. Щелкните на OK, чтобы установить дополнительные драйверы.

| Щелкните на OK или щелкните на Close (Закрыть), если вы установили дополнительные драйверы.

[К началу]

## Доступ к принтеру по сети

Для использования вашего принтера другими компьютерами в сети вы сначала должны добавить принтер для каждого компьютера, который будет к нему обращаться. Выполните указанные ниже действия.

| Примечание:

| До того, как к вашему принтеру можно будет обращаться с других компьютеров, он должен быть настроен как общий ресурс на том компьютере, к которому он непосредственно подключен. За указаниями обратитесь к разделу Настройка вашего принтера в качестве совместно используемого принтера.

| Для пользователей Windows 2000 и NT 4.0, щелкните на Start (Пуск), укажите на Settings (Настройка), потом щелкните на Printers (Принтеры).

> Для пользователей Windows XP, щелкните на Start (Пуск), потом щелкните на Control Panel (Панель управления), затем щелкните на Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование), потом щелкните на Printers and Faxes (Принтеры и факсимильные аппараты).

| Выполните двойной щелчок на пиктограмме Add Printer (Добавить принтер). Откроется мастер Add Printer (Добавить принтер).

| Щелкните на Next (Дальше).

| Выберите Network printer (Сетевой принтер), потом щелкните на Next (Дальше).

| В следующем экране щелкните на Next (Дальше).

| Выполните двойной щелчок на пиктограмме того компьютера, к которому непосредственно подключен принтер. Потом щелкните на пиктограмме соответствующего принтера.

| Щелкните на Next (Дальше) и следуйте выводимым на экран указаниям.

|  | Примечание:

|  | В зависимости от операционной системы и конфигурации компьютера, к которому подключен принтер, мастер Add Printer (Добавить принтер) может выдать вам сообщение о том, что нужно установить драйвер принтера с CD-ROM с программным обеспечением принтера. В этом случае щелкните на кнопке Have Disk (Взять диск) и следуйте выводимым на экран указаниям.

|  | Для мониторинга состояния совместно используемого принтера вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждый компьютер, который будет иметь доступ к принтеру. За указаниями обратитесь к разделу Установка EPSON Status Monitor 3.

### Установка EPSON Status Monitor 3

Для мониторинга состояния принтера, к которому будет осуществляться доступ по сети, вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждый компьютер, который будет иметь доступ к принтеру. Выполните указанные ниже действия.

| Вставьте в дисковод CD-ROM компакт-диск с программным обеспечением принтера. Если не откроется диалоговое окно программы Installer, выполните на компакт-диске двойной щелчок на SETUP.EXE.

| Выберите Install Software (Установить EPSON Status Monitor 3) и щелкните на .

| Щелкните на Advanced (Расширенный) и укажите только EPSON Status Monitor 3, потом щелкните на Install (Установить).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

[К началу]

Предыдущая | Следующая