Печать в Windows

# Задание установок на вкладке Paper (Бумага)

С помощью установок на вкладке Paper (Бумага) вы можете изменять формат бумаги, задавать число печатаемых копий и другие параметры печати копий, задавать ориентацию страницы, и настраивать область печати.

Доступность тех или иных установок будет зависеть от того, что задано в установке Paper Source (Источник бумаги): податчик листов, рулонная бумага или прорезь ручной подачи.

Если в качестве установки Paper Source (Источник бумаги) будут выбраны Sheet Feeder (Податчик листов) и Manual Feed Slot (Прорезь ручной подачи), то программное обеспечение принтера будет выглядеть, как показано ниже.

Если в качестве установки Paper Source (Источник бумаги) будет выбрана Roll Paper (Рулонная бумага), то программное обеспечение принтера будет выглядеть, как показано здесь.

На вкладке Paper (Бумага) вы можете задавать следующие установки:

Paper Source (Источник бумаги) | Выберите желаемый источник бумаги из следующих вариантов. Sheet Feeder (Податчик листов): Выберите этот вариант, если хотите, чтобы с правого и левого краев бумаги при печати оставались поля по 3 мм Данный параметр доступен при печати на обычной бумаге. Roll Paper (Рулонная бумага): Выберите этот вариант, если хотите, чтобы с правого и левого краев рулонной бумаги при печати оставались поля по 3 мм Manual Feed Slot (Прорезь ручной подачи): Выберите этот вариант, чтобы печатать на матовом картоне или на CD-R, загружаемых в передний податчик листов.
No Margins (Нет полей) | Поставьте флажок в этой клетке, если хотите печатать без полей. Sheet Feeder (Податчик листов): Выберите этот вариант, чтобы не оставлять полей ни на одном из четырех краев бумаги. Данный параметр доступен только при печати на бумаге, которая присутствует в списке Paper size (Размер бумаги). Roll Paper (Рулонная бумага): Выберите этот вариант, чтобы не оставлять полей ни на одном из четырех краев рулонной бумаги. Данный параметр доступен только при печати на бумаге, которая присутствует в списке Paper size (Размер бумаги). С этой функцией вы можете использовать следующие носители. Photo Paper (Фотобумага): Panoramic (Панорамная), A4, 100 x 150 мм Matte Paper-Heavyweight (Плотная матовая бумага): A4 Index Card (Каталожные карточки): 5 x 8" Примечание Если в вашем приложении есть установка полей, то перед печатью убедитесь, что в нём установлены нулевые поля. Когда данная функция используется с рулонной бумагой, то вы должны с помощью вашего программного обеспечения для редактирования изображений так преобразовать изображение, чтобы оно стало на 4 мм шире, чем рулонная бумага. Когда выбрана эта функция, то печать выполняется дольше, чем при обычном режиме. Поскольку эта функция увеличивает изображение до размера, немного превышающего формат бумаги, то когда в качестве установки Paper Source (Источник бумаги) выбран Sheet Feeder (Податчик листов), то та часть изображения, которая выходит за границы бумаги, печататься не будет. При печати на носителях, отсутствующих в приведенном выше списке, качество печати в верхней и нижней части распечатки может ухудшаться, область печати может быть смазана. Мы рекомендуем перед выполнением больших объемов печати сначала сделать пробную печать на одном листе. Данную функцию нельзя использовать для следующих носителей: Photo Quality Glossy Film (Глянцевая пленка фотографического качества), Ink Jet Transparencies (Прозрачные пленки для струйных принтеров), Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Бумага с термопереносом), 360 dpi Ink Jet Paper (Бумага для струйных принтеров с разрешением 360 dpi), CD-R.
Auto Cut (Автоматическое отрезание) | Если к принтеру присоединен резак, то вы можете выбрать тип отреза. Not Cut (Не отрезать): Резак не будет отрезать бумагу. Single Cut (Одинарный отрез): Бумага будет отрезаться по границе между изображениями (границе между страницами). Однако, позиция отреза может немного смещаться. Double Cut (Двойной отрез): Если вы выбрали Single Cut (Одинарный отрез) и неудовлетворены смещением позиции отреза, то выберите Double Cut (Двойной отрез). В этом режиме пробел между изображениями увеличивается и внутри этого пробела бумага отрезается дважды. При двукратном отрезании остается полоска бумаги шириной 18 мм Режим Double Cut (Двойной отрез) доступен только в том случае, когда выполняется печать с параметром No Margins (Нет полей). Примечание: Используйте резак после того, как вы присоединили его к принтеру и настроили позицию отреза. За более подробной информацией о настройке позиции отреза обратитесь к разделу Регулировка позиции отреза при использовании Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги). Auto Cut (Автоматическое отрезание) можно выбрать только после того, как резак присоединен к принтеру и в качестве установки для Paper Source (Источник бумаги) задана Roll Paper (Рулонная бумага). Если режим Auto Cut (Автоматическое отрезание) недоступен даже при том, что в качестве установки для Paper Source (Источник бумаги) задана Roll Paper (Рулонная бумага), это значит, что в драйвере принтера не была задана установка Auto Cutter Attached (Автоматический резак присоединен). Обратитесь к разделу Установки драйвера принтера для Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги) и задайте нужные установки.
Paper Size (Размер бумаги) | Выберите размер бумаги, которую вы хотите использовать. Вы также можете добавить пользовательский размер бумаги.
Copies (Копии) | Укажите число копий, которые вы хотите напечатать. Вы можете выбрать Collate (Подбор), чтобы печатать по одному комплекту за раз, или Reverse Order (Обратный порядок), чтобы печатать ваши документы в обратном порядке, начиная с последней страницы.
Orientation (Ориентация) | Выберите Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная), чтобы изменить ориентацию вашей распечатки. Чтобы печатать ближе к нижнему краю страницы поставьте флажок в клетку Rotate by 180 degrees (Поворот на 180 градусов).
Printable Area (Область печати) | Используйте этот параметр в клетке Printable Area Box (Область печати) для настройки общей области, доступной для печати, когда в качестве установки для Paper Source (Источник бумаги) выбраны Sheet Feeder (Податчик листов) и Manual Feed Slot (Прорезь ручной подачи). Когда задана установка Sheet Feeder (Податчик листов), то доступны только параметры Standard (Стандартная) и Maximum (Максимальная). Эта функция недоступна когда выбраны No Margins (Нет полей) или Roll Paper (Рулонная бумага). Для центрирования вашей распечатки выберите Centered (По центру). Для увеличения области печати за счет нижней части страницы нужно уменьшить нижнее с 14 мм до 3 мм Для этого нужно выбрать Maximum (Максимальная). Примечание: Когда в установке Printable Area (Область печати) выбран параметр Maximum (Максимальная), то качество печати на краю может ухудшиться. Перед большими объемами печати с этой установкой рекомендуем для проверки качества напечатать один лист. Когда выбран параметр Maximum (Максимальная), то нужно проверить, что бумага, загруженная в податчик листов, не покороблена. Не выбирайте параметр Maximum (Максимальная) при печати на Premium Glossy Photo Paper. Если при печати на Premium Glossy Photo Paper вы выберете Maximum (Максимальная), то ваша распечатка может смазаться в расширенной части листа (между 14 мм и 3 мм от нижнего края).
Roll Paper Option (Используется рулонная бумага) | Установка Roll Paper Option (Используется рулонная бумага) доступна только в том случае, когда в установке Paper Source (Источник бумаги) выбрана Roll Paper (рулонная бумага). Эти функции недоступны, когда выбраны параметры Sheet Feeder (Податчик листов) или Manual Feed Slot(Прорезь ручной подачи). Доступные установки описаны ниже. Banner Mode (Режим баннера): Выберите этот режим, если вы хотите печатать многостраничные данные в качестве непрерывных данных на рулонной бумаге, а не на отдельных страницах. Когда в этой клетке стоит флажок, то разрешена установка флажка в клетке Save Roll Paper (Экономить рулонную бумагу). Cut Sheet Mode (Режим отдельных листов): Выберите этот режим, когда вы хотите печатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не в качестве непрерывных данных. Когда стоит флажок в этой клетке, то разрешена установка флажка в клетке Print page frame (Печать границы). Save roll paper (Экономить рулонную бумагу): Поставьте в эту клетку флажок, когда вы хотите экономить рулонную бумагу. Когда в этой клетке стоит флажок, то пустая часть последней страницы вашего документа не будет подаваться через принтер. Эта функция доступна только в том случае, когда выбраны параметры Not Cut (Не отрезать) и Banner Mode (Режим баннера) и недоступна, когда бумага отрезается резаком. Print page frame (Печать границы): Поставьте флажок в эту клетку, если при печати многостраничного документа нужно на рулонной бумаге печатать между страницами линии, которые будут указывать, где нужно разрезать бумагу. Эта функция оказывается полезной, когда неясно, где должен быть разрыв между страницами. Данная функция доступна только в том случае, когда выбраны режимы Not Cut (Не отрезать) и Cut Sheet Mode (Режим отдельных листов), и недоступна, когда отрезание выполняется резаком.

[К началу]

Предыдущая | Следующая