Как сделать / Использование Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги)

# Удаление Automatic Roll Paper Cutter (Автоматический резак для рулонной бумаги)

Удаляйте резак следующим образом.

| Предостережение:

| Из соображений безопасности перед тем, как удалять резак, выключите принтер.

Отжимая вниз две кнопки, расположенные по обеим сторонам резака, потяните резак к себе и выньте его из принтера.

| Примечания:

| Вы можете выполнять обычную печать при установленном резаке. Если вы печатаете на бумаге формата А4, то удалите приемник фотографий и опустите выходной лоток.

| Если вы печатаете на конвертах или на CD-R, то нужно удалить резак.

[К началу]

Предыдущая | Следующая