Как сделать / Печать на CD-R

# Чистка принтера

До печати на CD-R нужно почистить ролик внутри принтера. Для этого нужно пропустить через принтер обычную бумагу формата A4. Это предотвратит попадание грязи с ролика, находящегося внутри принтера, на печатную поверхность CD-R.

Чистку ролика нужно проводить только один раз перед печатью на CD-R. Вам нет необходимости проводить эту чистку перед каждой печатью на CD-R.

| Убедитесь, что принтер включен.

| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.

| Нажмите кнопку бумага. Бумага будет подана.

| Снова нажмите кнопку бумага. Бумага будет выдана.

| Повторите шаги с 2 по 4 несколько раз.

[К началу]

Предыдущая | Следующая