| Основная страница > Приложение > Информация о продукте # Технические характеристики Характеристики принтера Характеристики сканера Карта памяти Механические характеристики Электрические характеристики Условия окружающей среды Соответствие стандартам и допускам Интерфейс Внешнее устройство USB ## Характеристики принтера
Подача бумаги | Податчик бумаги, загрузка сверху
Емкость | 12 мм *1 *2
*1 Бумагу формата Legal и специального пользовательского формата (User Defined) загружайте по одному листу за раз. *2 Бумага плотностью от 64 г м² до 90 г м². ### Бумага Примечание:
Поскольку качество каждого типа бумаги может быть изменено производителем без предварительного уведомления, EPSON не гарантирует удовлетворительного качества бумаги, произведенной не EPSON. Поэтому перед покупкой большого количества бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ, всегда проводите тестирование образцов этой бумаги. Бумага плохого качества может ухудшить качество печати, замяться и вызвать другие проблемы. Если возникли проблемы с качеством печати, воспользуйтесь бумагой более высокого качества. Работайте с бумагой при следующих условиях. Температура: от 15 до 25° C. Относительная влажность: от 40 до 60%
Отдельные листы:
Размер | A4 210 × 297 мм 10 × 15 см 13 × 18 см A6 105 × 148 мм A5 148 × 210 мм B5 182 × 257 мм 9 × 18 см (3,5 × 5 дюймов) 13 × 20 см (5 × 8 дюймов) 20 × 25 см (8 × 10 дюймов) 16:9 wide size (102 × 181 мм) 100 × 148 мм Letter 8 1/2 × 11 дюймов Legal 8 1/2 × 14 дюймов
Типы бумаги | Простая бумага или специальная бумага, распространяемая Epson
Толщина (для простой бумаги) | от 0,08 до 0,11 мм
Плотность (для простой бумаги) | от 64 г/м² до 90 г/м²
Конверты:
Размер | Конверт #10 4 1/8 × 9 1/2 дюймов. Конверт DL 110 × 220 мм Конверт C6 114 × 162 мм
Типы бумаги | Обычная бумага
Плотность | от 75 г/м² до 90 г/м²
### Область печати Область печати выделена цветом. Отдельные листы:
Обычный | Без полей
Конверты:
| Минимальная ширина полей
Тип носителя | Отдельные листы | Конверты
A | 3,0 мм | 3,0 мм
B | 3,0 мм | 5,0 мм
C | 3,0 мм | 20 мм
Примечание:
В зависимости от типа используемого носителя качество печати может ухудшиться в верхней или в нижней части отпечатка, или эти области могут смазаться.
CD/DVD:
12-см CD/DVD | 8-см CD/DVD
A: 18 мм
B: 120 мм
C: 80 мм
Примечание:
При печати на следующих областях компакт-диска лоток или компакт-диск могут быть испачканы.
Диаметр внутреннего отверстия | 18– 42 мм
Внешний диаметр | от 117 до 120 мм (12-см CD/DVD), от 77 до 80 мм (8-см CD/DVD)
К началу ## Характеристики сканера Примечание:
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлектрическое устройство | Контактный сенсор изображения (CIS)
Эффективных пикселов | 10200 × 14040 пикселов при разрешении 1200 dpi Область сканирования может уменьшаться при больших разрешениях.
Размер документа | 216 × 297 мм A4 или US letter
Разрешение сканирования | 1200 dpi (обычное сканирование) 2400 dpi (детальное сканирование)
Выходное разрешение | 50—4800, 7200 и 9600 dpi (50—4800 dpi с шагом 1 dpi)
Представление цвета | 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внутреннее) 8 бит/пиксел для каждого базового цвета (внешнее)
Источник света | LED (светодиодный)
К началу ## Карта памяти
Совместимые карты памяти | CompactFlash Microdrive Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo* Memory Stick PRO-HG Duo* Memory Stick Micro* MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo* SDHC SD MultiMediaCard MMCplus MMCmobile* MMCmicro* miniSDHC* miniSD* microSDHC* microSD* xD-Picture Card xD-Picture Card Type M xD-Picture Card Type M + xD-Picture Card Type H
Формат носителя DCF | DCF (Design rule for Camera File system) версии 1.0 или 2.0. Совместимый со стандартными типами карт памяти
Требования к напряжению | 3,3 В Макс. ток 500 мА
* Необходим адаптер. ### Формат фотографий
Формат файла | JPEG с данными стандарта Exif Version 2.21
Размер изображения | 80 × 80 пикселей — 9200 × 9200 пикселей
Количество файлов | До 999
К началу ## Механические характеристики
Размеры | Хранение Ширина: 451 мм Глубина: 386 мм Высота: 195 мм
Печать* Ширина: 451 мм Глубина: 608 мм Высота: 282 мм
Вес | Примерно 8,5 кг без чернильных картриджей, шнура питания и лотка для дисков.
* С выдвинутым удлинителем приемного лотка. К началу ## Электрические характеристики
| Модель на 100-120 В | Модель на 220-240 В
Диапазон входного напряжения | 90—132 В | 198—264 В
Диапазон номинальной частоты | 50—60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала | 47,5—63 Гц
Номинальный ток | 0,6 А | 0,3 А
Потребляемая мощность | Копирование без использования компьютера | Приблизительно 14 Вт (ISO/IEC24712) | Приблизительно 14 Вт (ISO/IEC24712)
Режим ожидания | Прибл. 6,5 Вт | Прибл. 6,5 Вт
Спящий режим | Прибл. 1,4 Вт | Прибл. 1,6 Вт
Отключение | Прибл. 0,2 Вт | Прибл. 0,4 Вт
Примечание:
Уточните данные о напряжении, прочитав наклейку на тыльной стороне устройства.
К началу ## Условия окружающей среды
Температура | Работа: от 10 до 35˚ C Хранение: от -20 до 40˚ C 1 месяц при 40˚ C
Влажность | Работа:* 20—80% относит. влажности Хранение:* 5—85% относит. влажности
* Без конденсации К началу ## Соответствие стандартам и допускам Модель для Европы
Директива о низком напряжении 2006/95/EEC | EN60950-1
Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/EC | EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Модель соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ 26329-84 (П.п. 1.2, 1.3) ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99
К началу ## Интерфейс
USB 2.0, высокоскоростной (Device Class for computers)
USB 2.0, высокоскоростной (для устройств, совместимых с PictBridge/Mass storage class для внешних устройств хранения данных)
Bluetooth Ver.2.0 + EDR-совместимый (Опиционально)
* Epson не гарантирует корректную работу подключаемых внешних устройств. К началу ## Внешнее устройство USB
CD-R привод* | CD-R 650 МБ, CD-R 700 МБ CD-RW не поддерживаются.
DVD-R привод* | DVD-R 4,7 ГБ DVD-RW, DVD+R и DVD+RW не поддерживаются.
Устройство для чтения магнитооптических дисков* | 128 МБ, 230 МБ, 640 МБ, 1,3 ГБ
Жесткий диск* | С файловой системой FAT32/FAT
USB-диск
*Не рекомендуется использование внешних устройств хранения информации, питание которых осуществляется через USB. Используйте только внешние устройства хранения информации, питание которых осуществляется от электрической сети.
Формат файлов с фотографиями | JPEG с данными стандарта Exif Version 2.21
К началу |