| Основная страница > Печать > Дополнительные возможности устройства # Печать с помощью технологии Bluetooth Кнопками , , и выберите нужный режим.
| Удостоверьтесь, что адаптер для фотопечати Bluetooth подключен к устройству и параметры Bluetooth настроены.
Подключение и отключение адаптера для фотопечати Bluetooth Параметры Bluetooth
| Выберите режим Setup (Настройка) в меню Home (Главное).
| Выберите External Device Setup (Установка внешнего устройства).
| Выберите Print Settings (Параметры печати).
| Выберите настройки, которые хотите изменить, и задайте нужные значения.
Доступные пункты меню и значения параметров по умолчанию зависят от используемого профиля.
| Подтвердите настройки и нажмите на кнопку OK, а затем нажмите на кнопку Back (Назад). На ЖК-дисплее отобразится меню External Device Setup (Настройки внешнего устройства).
| Выберите изображения, которое вы хотите напечатать с помощью Bluetooth-совместимого устройства.
| Напечатайте данные с устройства Bluetooth.
Примечание:
В разных беспроводных устройствах Bluetooth могут быть собственные параметры. Подробнее об этом — в документации к конкретным устройствам. В зависимости от размера данных, после их отправки, принтеру может потребоваться некоторое время для начала печати Нельзя будет напечатать данные, размер которых превышает 2.5 MB. Поддерживаемые размеры изображений: от 80 х 80 пикселей до 9200 х 9200 пикселей.
Подробнее о печати с устройств, поддерживающих беспроводную технологию Bluetooth, например, с мобильных телефонов, цифровых фотоаппаратов, цифровых видеокамер, PDA и переносных компьютеров, смотрите в руководстве к адаптеру. См. раздел Об адаптере для фотопечати Bluetooth См. раздел Подключение и отключение адаптера для фотопечати Bluetooth См. раздел Параметры Bluetooth См. раздел Установка пароля Bluetooth [Set BT PIN Code (Установ. PIN кода BT)] |