| Основная страница > Сканирование > Сканирование оригиналов # Сканирование в офисном режиме Сканирование в офисном режиме с помощью планшета Сканирование в офисном режиме с помощью автоподатчика См. раздел Доступные возможности сканера. Если необходимо выполнить сканирование документов поместив их на планшет, см. Сканирование в офисном режиме с помощью планшета. для получения инструкций. Если необходимо выполнить сканирование документов поместив их в автоподатчик, см. Сканирование в офисном режиме с помощью автоподатчика. для получения инструкций. ## Сканирование в офисном режиме с помощью планшета См. раздел Доступные возможности сканера.
| Положите оригинал на планшет. См. Руководство пользователя для получения интсрукций.
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск сканирования.
| Выберите режим Office (Офисный) в списке Mode (Режим). Подробнее об этом — в разделе Изменение режима сканирования.
| Для параметра Image Type (Тип изображения) выберите значение Color (Цвет), Grayscale (Оттенки серого) или Black&White (Черно-белый).
| Выберите значение Document Table (Планшет для документов) для параметра Document Source (Источник документа).
| Выберите значение параметра Size (Размер), соответствующее размеру загруженных документов.
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Resolution (Разрешение), и выберите подходящее разрешение для сканируемого оригинала. Подробнее об этом — в разделе Выбор необходимого разрешения.
| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений. Откроется окно Preview (Просмотр) с вашим изображением. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования.
| Если необходимо, настройте качество изображения. Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Щелкните Scan (Сканировать).
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как было запущено сканирование. Подробнее об этом — в разделе Завершение сканирования. Верх ## Сканирование в офисном режиме с помощью автоподатчика См. раздел Доступные возможности сканера.
| Загрузите первую страницу документа в автоподатчик. См. Руководство пользователя для получения интсрукций.
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск сканирования.
| Выберите режим Office (Офисный) в списке Mode (Режим). Подробнее об этом — в разделе Изменение режима сканирования.
| Для параметра Image Type (Тип изображения) выберите значение Color (Цвет), Grayscale (Оттенки серого) или Black&White (Черно-белый).
| Выберите одно из значений для параметра Document Source (Источник документа).
Auto Detect (Автоопределение): Автоматически определяет, расположен ли документ на планшете или загружен в автоподатчик. ADF: Выберите, если с помощью автоподатчика сканируете страницы только с одной стороны.
| Выберите значение параметра Size (Размер), соответствующее размеру загруженных документов.
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Resolution (Разрешение), и выберите подходящее разрешение для сканируемого оригинала. Подробнее об этом — в разделе Выбор необходимого разрешения.
| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений. Автоподатчик загрузит первую страницу, EPSON Scan проведет предварительное сканирование и отобразит результат в окне предварительного просмотра. Затем автоподатчик подаст первую страницу в приемный лоток.
| При необходимости, в окне Preview (Предпросмотр), нарисуйте область выделения (рамку вокруг части документа), чтобы задать область изображения, которую нужно сканировать. Подробнее об этом — в разделе Создание области выделения в области предварительного просмотра.
| Выполните необходимые дополнительные настройки параметра Image Adjustment (Настройка изображения). Подробности см. в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Положите первую страницу документа поверх остальных страниц, затем загрузите документ полностью (до 30 стр. или стопка толщиной до 3 мм) в автоподатчик.
| Щелкните Scan (Сканировать).
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как было запущено сканирование. Подробнее об этом — в разделе Завершение сканирования. Если во время сканирования с использованием автоподатчика возникли проблемы, обратитесь к разделу Проблемы с автоматическим податчиком документов. Верх |