| Основная страница > Печать > Обращение с бумагой и CD/DVD # Загрузка бумаги Для загрузки бумаги сделайте следующее.
| Поднимите подставку для бумаги и выдвиньте ее удлинитель.
| Откройте переднюю крышку. Затем, выдвиньте приемный лоток.
Удостоверьтесь, что рычаг лотка находится в верхней позиции. Предостережение
Не придерживайте передний лоток при перемещении рычага. Не перемещайте рычаг лотка во время печати.
Примечание:
Перед перемещением переднего лотка убедитесь, что он не выдвинут и на нем нет бумаги и других предметов.
| Передвиньте боковую направляющую влево.
| Встряхните пачку бумаги и подбейте ее на плоской поверхности, чтобы подравнять края листов.
| Положите пачку бумаги в податчик под выступы стороной для печати вверх вплотную к правой боковой направляющей. Обычно сторона для печати выглядит более белой или глянцевой.
| Придвиньте боковую направляющую к левому краю бумаги, но не прижимайте слишком сильно.
Примечание:
Оставляйте перед устройством достаточно свободного пространства, куда будет поступать бумага. Всегда загружайте бумагу в податчик узкой стороной вперед, даже если печатаете изображения альбомной ориентации. Убедитесь, что высота стопки загруженной бумаги не выше контрольной стрелки на внутренней стороне боковой направляющей. Не используете бумагу с перфорацией.