| Основная страница > Приложение > Обслуживание # Очистка устройства Очистка внешних деталей устройства Очистка внутренних поверхностей устройства ## Очистка внешних деталей устройства Чтобы поддерживать устройство в наилучшем рабочем состоянии, тщательно очищайте его несколько раз в год следующим образом. Предостережение
Никогда не очищайте устройство спиртом или растворителем. Химические составы могут повредить устройство.
Для очистки сенсорной панели/touchpad используйте только чистую сухую мягкую ткань. Не используйте жидкости или химические средства. Для очистки стекла планшета используйте сухую, мягкую и чистую ткань. Если стекло запачкано жирными или другими трудноудаляемыми пятнами, смойте их небольшим количеством чистящего средства, нанесенного на мягкую ткань. Вытрите насухо оставшуюся жидкость. Откройте крышку автоподатчика и очистите его внутренную поверхность и ролик мягкой, сухой, чистой тканью. Не нажимайте на стекло планшета слишком сильно. Не поцарапайте стекло планшета, не используйте для очистки жесткую или абразивную кисть. Поврежденное стекло снизит качество сканирования. Примечание для пользователей PX730WD/Artisan 730:
Когда устройство не используется, закройте приемный лоток и переднюю крышку, чтобы предотвратить попадание пыли внутрь устройства.
Примечание для пользователей PX830FWD/Artisan 837:
Когда устройство не используется, закрывайте подставку для бумаги автоподатчика, чтобы избежать попадания пыли в него.
К началу ## Очистка внутренних поверхностей устройства Для сохранения хорошего качества отпечатков, прочищайте внутренний ролик следующим образом. Предупреждение
Будьте осторожны и не прикасайтесь к поверхностям внутри принтера.
Предостережение
Будьте осторожны, не допускайте попадания жидкости на электронные компоненты. Не распыляйте смазки внутри устройства. Излишняя смазка может повредить механизм. Если принтер необходимо смазать, обратитесь в сервисный центр.
| Загрузите несколько листов простой бумаги формата A4.
| Выберите режим Copy (Копирование) в меню Home (Главное).
| Сделайте копию, не размещая документ на планшете, нажав на кнопку .
| Повторяйте шаг 3 до тех пор, пока на бумаге будут оставаться чернильные пятна.
К началу |