| Основная страница > Печать > Решение проблем # Бумага подается неправильно Бумага не подается Бумага подается по несколько листов сразу Бумага загружена неправильно Бумага выталкивается не полностью или сминается ## Бумага не подается Выньте пачку бумаги и проверьте следующее. Кассетный лоток для бумаги полностью вставлен в принтер. Бумага не закручена и не сложена. Бумага не слишком старая. Подробную информацию вы найдете в инструкции к бумаге. Верхний край пачки не должен превышать стрелку на внутренней стороне направляющих кассетного лотка. Количество листов в пачке бумаги не превышает предела, указанного для этого носителя. См. раздел Выбор лотка для загрузки в зависимости от его вместимости Бумага не замялась внутри устройства. Если это произошло, выньте застрявшую бумагу. См. раздел Замятие бумаги Чернильные картриджи не закончились. Если картридж израсходован, замените его. См. раздел Замена чернильных картриджей Соблюдены специальные инструкции по загрузке, прилагаемые к бумаге. Снова загрузите бумагу. См. раздел Загрузка бумаги На бумаге нет перфорации для скоросшивателя. К началу ## Бумага подается по несколько листов сразу Убедитесь, что стопка бумаги не превышает по высоте боковые направляющие внутри кассетного лотка. Убедитесь, что боковая направляющая прилегает к левому краю бумаги. Убедитесь, что бумага не скручена и не сложена. Если бумага согнута, перед загрузкой распрямите ее или слегка согните в противоположную сторону. Достаньте пачку бумаги и проверьте, не слишком ли она тонкая. Для получения более подробной информации щелкните вкладку Appendix (Приложение) в правом верхнем углу окна User’s Guide (Руководство пользователя). Затем щелкните Product Information (Информация о продукте) > Technical Specifications (Технические характеристики). Встряхните пачку бумаги, чтобы отделить листы друг от друга, затем снова положите бумагу в податчик. Если печатается слишком много копий, проверьте значение параметра Copies (Копии) как описано ниже и в вашем приложении. В Windows: проверьте значение параметра Copies (Копии) в окне Page Layout (Макет). В Mac OS X 10.4: проверьте значение параметра Copies (Копии) в настройках Copies & Pages (Копии и страницы) диалогового окна Print (Печать). В Mac OS X 10.5 или более поздней версии: проверьте значение параметра Copies (Копии) в диалоговом окне Print (Печать). См. интерактивную справку к драйверу принтера. К началу ## Бумага загружена неправильно Если вы загрузите бумагу в устройство слишком глубоко, бумага будет подаваться неправильно. Выключите устройство и осторожно достаньте бумагу. Затем включите устройство и правильно загрузите пачку бумаги. К началу ## Бумага выталкивается не полностью или сминается Если бумага выводится не полностью, нажмите на кнопку Start (Пуск). Если бумага замялась внутри устройства выньте ее, обратившись к следующему разделу. См. раздел Замятие бумаги Если бумага выходит смятой, возможно, она влажная или слишком тонкая. Загрузите новую стопку бумаги. Примечание:
Храните неиспользованную бумагу в оригинальной упаковке в сухом месте.
К началу |