| Основная страница > Печать > Обращение с бумагой и CD/DVD # Загрузка компакт-диска Выполните описанные ниже шаги, чтобы загрузить диск во встроенный лоток для CD/DVD. Предостережение
Обязательно прочитайте следующий раздел перед загрузкой CD/DVD. См. раздел Замечание о печати на CD/DVD Строго выполняйте дальнейшие действия по загрузке CD/DVD в принтер. Если вы положите диск другим способом, данные или принтер могут быть повреждены.
Примечание:
Вы также можете печатать на дисках Blu-ray™. Иллюстрации, представленные в данном разделе, могут варьироваться в зависимости от продукта. При необходимости перед печатью на компакт-диске прочистите ролик подачи бумаги, сделав несколько копий, не размещая документ на планшете. Для получения более подробной информации щелкните вкладку Appendix (Приложение) в правом верхнем углу окна User’s Guide (Руководство пользователя). Затем щелкните Maintenance (Обслуживание) - Cleaning the Printer (Очистка принтера).
| Убедитесь, что питание принтера включено.
| Поднимите панель управления.
Примечание:
Если выдвинут приемный лоток, закройте его. Если передняя крышка закрыта, откройте ее.
| Нажмите на кнопку CD Tray (Лоток CD) на панели управления, чтобы извлечь лоток для CD/DVD.
Предостережение
Не тяните лоток для CD/DVD. Вы можете повредить механизм извлечения лотка.
| Загрузите компакт-диск стороной для печати вверх, выровняв его по белому кругу и центральной точке на лотке. Осторожно надавите на края компакт-диска, чтобы зафиксировать его в лотке.
Примечание:
Через некоторое время лоток для CD/DVD закроется автоматически. Нажмите на кнопку CD Tray (Лоток CD), чтобы вывести лоток снова.
| Нажмите на кнопку CD Tray (Лоток CD), чтобы закрыть лоток.
Инструкции по редактированию и печати рисунков для CD/DVD смотрите в следующем разделе. Печать на CD/DVD
| После завершения печати лоток для CD/DVD выдвинется. Осторожно достаньте компакт-диск из лотка.
Предостережение
Будьте осторожны и не поцарапайте поверхность компакт-диска при его извлечении.
Примечание:
Нажмите на кнопку CD Tray (Лоток CD), чтобы после завершения печати закрыть лоток.