| Основная страница > Печать > Обращение с бумагой и CD/DVD # Загрузка бумаги Для загрузки бумаги сделайте следующее. Примечание:
Иллюстрации, представленные в данном разделе, могут варьироваться в зависимости от продукта.
| Выдвиньте кассетный лоток.
Примечание:
Если выдвинут приемный лоток, закройте его. Если передняя крышка закрыта, откройте ее.
| Если в фотолотке (верхнем) есть бумага, выньте ее. Передвиньте фотолоток вперед и поднимите его.
| Сожмите и передвиньте боковые направляющие к краям главного лотка (нижнего).
| Загрузите бумагу стороной для печати вниз.
Примечание:
Поравняйте стопку перед загрузкой. Верхний край пачки не должен превышать стрелку на внутренней стороне направляющих кассетного лотка.
| Придвиньте боковую направляющую к левому краю бумаги.
| Придвиньте другую боковую направляющую по размеру бумаги.
| Опустите фотолоток.
| Сожмите и передвиньте боковые направляющие к краям фотолотка.
| Загрузите бумагу стороной для печати вниз.
| Придвиньте боковую направляющую к левому краю бумаги.
| Придвиньте другую боковую направляющую по размеру бумаги.
| Вставьте кассету горизонтально в принтер.
| Откройте и выдвиньте приемный лоток.
Примечание:
При использовании бумаги Legal опустите ограничитель (*). При использовании бумаги формата Legal или большего размера загружайте один лист за раз и придерживайте его за край, выступающий из кассетного лотка. Оставляйте перед устройством достаточно свободного пространства, куда будет поступать бумага. Убедитесь, что лоток для CD/DVD не извлечен. Не вынимайте и не вставляйте кассетный лоток во время печати.
Следуйте инструкциям, чтобы выбрать нужный лоток. См. раздел Выбор лотка для загрузки в зависимости от его вместимости При загрузке листа с фотостикерами, размещайте его стороной для печати вниз, как показано ниже. Не используйте поддерживающий лист из комплекта фотостикеров. |