| Основная страница > Печать > Дополнительные возможности устройства # Установка модуля двусторонней печати (Auto Duplexer) Прикрепление модуля двусторонней печати Снятие модуля двусторонней печати Примечание:
Иллюстрации, представленные в данном разделе, могут варьироваться в зависимости от продукта.
## Прикрепление модуля двусторонней печати
| Выключите принтер.
| Снимите заднюю крышку, нажав на фиксатор с правой стороны.
Примечание:
В зависимости от региона, ваш принтер может быть не оснащен задней крышкой.
| Вставьте модуль двусторонней печати в прорези в принтере, как показано на рисунке.
| Удерживая кнопки по бокам, вставьте модуль двусторонней печати.
К началу ## Снятие модуля двусторонней печати
| Выключите принтер.
Примечание:
Если вы снимаете модуль для извлечения замятой бумаги, не выключайте принтер.
| Снимите модуль двусторонней печати, сжав кнопки по бокам.
| Прикрепите заднюю крышку, которая была снята для установки модуля.
Примечание:
В зависимости от региона, ваш принтер может быть не оснащен задней крышкой.
К началу |