| Основная страница > Печать > Решение проблем # Проверка состояния устройства В Windows В Mac OS X ## В Windows ### С помощью индикатора выполнения После отправки задания печати на устройство появляется индикатор выполнения (см. рис. ниже). На индикаторе отображается ход выполнения текущего задания печати и информация о состоянии устройства. Если во время печати происходит ошибка, в текстовом поле окна появляется сообщение об ошибке. Щелкните Technical Support (Техническая поддержка), чтобы открыть интерактивное Руководство пользователя с подробной информацией. Когда чернила заканчиваются или полностью израсходованы, появляется кнопка How to (Как сделать). Щелкните кнопку How to (Как сделать) и выполняйте пошаговые инструкции EPSON Status Monitor 3 по замене картриджа. ### Работа с EPSON Status Monitor 3 Утилита EPSON Status Monitor 3 отображает подробную информацию о состоянии принтера. EPSON Status Monitor 3 можно запустить двумя способами: Дважды щелкните значок с изображением принтера на панели задач Windows. См. раздел Из значка принтера на панели задач, чтобы узнать, как добавить значок на панель задач Windows. Откройте окно драйвера принтера, перейдите на вкладку Maintenance (Обслуживание) и щелкните кнопку EPSON Status Monitor 3. После запуска EPSON Status Monitor 3 откроется следующее диалоговое окно. Окно EPSON Status Monitor 3 содержит следующую информацию. Текущее состояние Когда чернила заканчиваются или полностью израсходованы, в окне EPSON Status Monitor 3 появляется кнопка How to (Как сделать). Если щелкнуть кнопку How to (Как сделать), на экране появятся инструкции по замене чернильных картриджей, а печатающая головка принтера передвинется в положение замены картриджа. Ink Levels (Уровни чернил): Утилита EPSON Status Monitor 3 отображает отображает оставшийся ресурс картриджей. Information (Информация): Щелкнув кнопку Information (Информация), вы можете узнать об установленных чернильных картриджах. Technical Support (Техническая поддержка): В окне EPSON Status Monitor 3 можно открыть интерактивное Руководство пользователя. Если произошла ошибка, щелкните Technical Support (Техническая поддержка) в окне EPSON Status Monitor 3. Print Queue (Очередь печати): Вы можете вызвать окно Windows Spooler, щелкнув Print Queue (Очередь печати). К началу ## В Mac OS X ### Работа с EPSON Status Monitor При обнаружении ошибки EPSON Status Monitor выдает соответствующее сообщение. Чтобы запустить EPSON Status Monitor, сделайте следующее.
| Откройте окно Epson Printer Utility 4.
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| Щелкните кнопку EPSON Status Monitor. Появится окно EPSON Status Monitor.
Когда чернила заканчиваются или полностью израсходованы, появляется кнопка How to (Как сделать). Щелкните кнопку How to (Как сделать) и выполните пошаговые инструкции EPSON Status Monitor по замене картриджа. Также при помощи этой утилиты можно проверить уровень чернил. EPSON Status Monitor отображает уровень оставшихся чернил на момент открытия окна. Чтобы обновить информацию об уровне чернил, щелкните Update (Обновить). К началу |