Процесс печати

# Печать на CD/DVD

> Замечание о печати на CD/DVD
> Установка, доступ и удаление EPSON Print CD
> Размещение CD/DVD
> Печать на CD/DVD в Windows
> Печать на CD/DVD в Mac OS X

Программа EPSON Print CD, поставляемая с этим принтером, позволяет печатать рисунки на CD/DVD. После того как рисунок для CD/DVD создан, можно напечатать его на диске CD/DVD диаметром 12 см или 8 см. Для печати на CD/DVD сделайте следующее.

| Примечание:

Программа EPSON Print CD не совместима с Mac OS 9.

При печати на дисках CD/DVD учтите следующее:

## Замечания о печати на CD/DVD

- Используйте только диски, на которых указано, что они предназначены для печати, например: Printable on the label surface (Можно печатать на нерабочей стороне) или Printable with ink jet printers (Можно печатать на струйных принтерах).

- Об обращении с дисками CD/DVD и о записи данных на на них см. инструкции, прилагаемые к CD/DVD.

- В отличии от печати на специальной бумаги EPSON изображения на CD/DVD печатаются с менее насыщенными цветами.

- Печатайте на дисках CD/DVD только после записи на них данных. Иначе отпечатки пальцев, пыль или царапины на поверхности диска могут вызвать ошибки записи.

- Сначала проведите тестовую печать на ненужном CD/DVD.

- Сразу после печати рисунок может легко смазываться.

- Дайте отпечатанному диску CD/DVD просохнуть в течение минимум 24 часов. Не помещайте отпечатанные CD/DVD в привод, пока рисунок полностью не высохнет. Не прикасайтесь к рисунку, пока он полностью не высохнет.

- Не сушите отпечатанные CD/DVD под прямым солнечным светом.

- В зависимости от типа CD/DVD и насыщенности цвета рисунок может смазаться.

- Если отпечатанная поверхность остается липкой даже после сушки, возможно, цвета чрезмерно насыщенны. Тогда понизьте насыщенность цветов в EPSON Print CD.

- Попадание влаги на отпечатанную поверхность может привести к размазыванию краски.

- Если вы собираетесь печатать на большом количестве CD/DVD, сначала напечатайте изображение на нескольких ненужных дисках и проверьте состояние их поверхности через сутки.

- Если на лоток для дисков или отсек транспортного механизма при печати случайно попадут чернила, немедленно сотрите их.

- Повторная печать на CD/DVD не обязательно улучшит качество печати.

- Разметьте область печати на CD/DVD следующим образом:

12-см CD/DVD | 8-см CD/DVD

| Предостережение:

Не устанавливайте внутренний диаметр равным 21 мм, хотя EPSON Print CD позволяет сделать это. Печать внутри окружности диаметром 43 мм может повредить привод CD/DVD.

[К началу]

## Установка, доступ и удаление EPSON Print CD

Для установки, доступа и удаления EPSON Print CD сделайте следующее.

### Установка EPSON Print CD

EPSON Print CD устанавливается вместе с программным обеспечением принтера. Об установке ПО принтера см. раздел "Установка".

| Примечание:

ПО, которое вы хотите установить, можно выбрать из списка. Если вы не хотите устанавливать EPSON Print CD, в программе установки щелкните Select Software (Выбрать ПО), снимите флажок EPSON Print CD и щелкните кнопку Install (Установить).

Если вы обновляете более старую версию EPSON Print CD, она автоматически удаляется перед установкой новой версии. Для продолжения установки выполняйте инструкции на экране.

### Доступ к EPSON Print CD

| Примечание:

Чтобы подробнее узнать о работе с EPSON Print CD, в окне EPSON Print CD выберите пункт Help Topics (Содержание) в меню Help (Справка) (в Windows) или пункт EPSON Print CD Help в меню Help (Справка) (в Mac OS X).

#### Для Windows

Чтобы раскрыть EPSON Print CD, дважды щелкните значок EPSON Print CD на рабочем столе.

| Примечание:

Если на рабочем столе нет значка EPSON Print CD, щелкните Start (Пуск), выберите Programs (Программы) (Windows Me, 98 и 2000) или All Programs (Все программы) (Windows XP), затем EPSON Print CD и щелкните EPSON Print CD.

#### Для Mac OS X

Чтобы раскрыть EPSON Print CD, дважды щелкните значок Macintosh HD (жесткий диск по умолчанию), затем папку Applications, папку EPSON Print CD и значок EPSON Print CD.

### Удаление EPSON Print CD

#### Для Windows

| В Windows Me, 98 и 2000 щелкните кнопку Start (Пуск), выберите Settings (Настройка) и щелкните Control Panel (Панель управления). В Windows XP щелкните кнопку Start (Пуск) и выберите Control Panel (Панель управления).

| Дважды щелкните значок Add/Remove Programs (Установка и удаление программ) и в списке выберите EPSON Print CD. Щелкните кнопку Add/Remove (Добавить/Удалить) (Windows Me и 98) или Change/Remove (Изменить/Удалить) (Windows XP и 2000).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

#### Для Mac OS X

| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением в привод CD-ROM.

|  | Примечание:

Если комакт-диск не открывается автоматически, дважды щелкните значок компакт-диска на рабочем столе.

| В окне EPSON дважды щелкните папку English, а затем папку EPSON Print CD. Затем дважды щелкните значок OS X Installer (E).

| Щелкните Accept (Согласен). Откроется диалоговое окно программы установки.

| В раскрывающемся меню в левом верхнем углу выберите Uninstall (Удалить) и щелкните Uninstall (Удалить).

[К началу]

## Расположение CD/DVD

Чтобы вставить диск CD/DVD в принтер, сделайте следующее.

| Предостережение:

Обязательно прочитайте следующий раздел перед началом печати на CD/DVD. См. Замечания о печати на CD/DVD

Строго выполняйте дальнейшие действия по загрузке CD/DVD в принтер. Если положить диск другим способом (например, если вставить лоток для дисков в принтер, когда питание выключено, а затем включить принтер), принтер или диск можно повредить.

| Примечание:

Перед началом печати на дисках CD/DVD необходимо очистить вал внутри принтера, подавая и выбрасывая простую бумагу формата A4.

| Проверьте, что устройство включено и индикатор питания не мигает.

|  | Предостережение:

Вставляйте лоток для компакт-дисков, когда питание принтера включено. Иначе автоматическая корректировка положения печати не будет выполнена.

| Откройте верхнюю крышку принтера. Затем полностью откройте переднюю крышку принтера.

| Закройте верхнюю крышку принтера.

| Положите диск CD/DVD в лоток для дисков стороной для печати вверх.

|  | Примечание:

Одновременно в принтер можно положить только один CD/DVD.

12-см CD/DVD | 8-см CD/DVD

> Для печати на 8-см CD/DVD в лоток для дисков необходимо положить 8-см адаптер. На внешнем периметре 8-см адаптера есть три выступа: два круглых друг напротив друга и один небольшой прямоугольный. На круглых защелках есть небольшие выпуклые бороздки, соответствующие полукруглым отверстиям в лотке для CD/DVD. Осторожно положите 8-см адаптер в лоток для CD/DVD, как если бы это был диск, держа его так, чтобы выпуклые бороздки были направлены вниз, а полукруглые защелки совпадали с полукруглыми отверстиями. Он должен аккуратно защелкнуться. Прямоугольный выступ также должен точно войти в выемку сверху или снизу на лотке для дисков. Чтобы достать адаптер, осторожно нажмите на круглые защелки вверх.

|  | Предостережение:

Перед загрузкой CD/DVD удостоверьтесь, что в лотке для дисков нет посторонних предметов и частиц, они могут повредить сторону для записи CD/DVD.

Используйте только лоток для компакт-дисков, прилагаемый к принтеру. Если вы воспользуетесь другим лотком, положение печати может сместиться и печать будет проведена неправильно.

| Положив диск в лоток стороной для печати вверх, аккуратно переместите лоток для дисков по нижней стороне слота для подачи дисков, пока метки на лотке и слоте для подачи не совпадут.

| Нажмите на кнопку бумаги . Лоток будет автоматически установлен. Операция будет завершена, когда индикатор питания перестанет мигать.

[К началу]

## Печать на CD/DVD в Windows

EPSON Print CD позволяет наносить изображения на диски CD/DVD. Далее рассказывается, как печатать на CD/DVD при помощи EPSON Print CD.

### Выполнение основных настроек

| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Убедитесь, что выбран принтер EPSON Stylus Photo R1800.

| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).

| Для параметра Print Confirmation Pattern (Напечатать шаблон подтверждения положения печати) выберите значение None (Нет) и щелкните Print (Печать).

| Примечание:

Если для параметра Media Type (Тип носителя) в диалоговом окне Printer Settings (Параметры принтера) выбрано значение CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) и вы используете высококачественные CD/DVD, можно печатать на дисках рисунки высокого качества.

Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), сохнут дольше, чем диски, отпечатанные с параметром CD/DVD. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), должны сохнуть 24 часа.

Если положение печати смещено, отрегулируйте его в EPSON Print CD. Подробности см. в справке по EPSON Print CD.

Если чернила смазаны, отрегулируйте насыщенность цвета. Подробности см. в справке по EPSON Print CD.

После окончания печати на CD/DVD достаньте лоток для дисков и закройте переднюю крышку принтера.

### Выполнение расширенных настроек

Более сложные настройки можно выполнить при помощи драйвера принтера.

| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Щелкните кнопку Manual Print (Печать вручную).

| Убедитесь, что для параметра Name (Имя) выбран принтер EPSON Stylus Photo R1800.

| Для параметра Size (Размер) выберите A4.

| Для параметра Source (Источник) выберите CD/DVD.

| Для параметра Orientation (Ориентация) выберите Portrait (Книжная).

| Щелкните кнопку Properties (Свойства), чтобы раскрыть драйвер принтера.

| Для параметра Type (Тип) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).

| При необходимости настройте другие параметры.

| Щелкните OK, чтобы закрыть драйвер принтера.

| Щелкните OK, чтобы напечатать данные.

[К началу]

## Печать на CD/DVD в Mac OS X

### Выполнение основных настроек

| В меню File (Файл) выберите Print (Печать). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Щелкните кнопку Select Printer (Принтер).

| Из списка принтеров выберите Stylus Photo R1800.

| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).

| Удостоверьтесь, что для параметра Test Print Pattern (Шаблон тестовой печати) выбрано значение None (Нет), и щелкните Print (Печать).

| Примечание:

Если для параметра Media Type (Тип носителя) в диалоговом окне Print (Печать) выбрано значение CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) и вы используете высококачественные CD/DVD, можно печатать на дисках рисунки высокого качества.

Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), сохнут дольше, чем диски, отпечатанные с параметром CD/DVD. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), должны сохнуть 24 часа.

Если позиция печати смещена, отрегулируйте ее в EPSON Print CD. Подробности см. в справке по EPSON Print CD.

Если чернила смазаны, отрегулируйте насыщенность цвета. Подробности см. в справке по EPSON Print CD.

После окончания печати на CD/DVD достаньте лоток для дисков и закройте переднюю крышку принтера.

### Выполнение расширенных настроек

Более сложные настройки можно выполнить при помощи драйвера принтера.

| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Щелкните кнопку Manual Print (Печать вручную), чтобы открыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Убедитесь, что для параметра Format (Формат) выбрано Stylus Photo R1800.

| Для параметра Paper Size (Размер бумаги) выберите A4(CD/DVD).

| Для параметра Orientation (Ориентация) выберите Portrait (Книжная).

| Щелкните OK, чтобы открыть диалоговое окно Print (Печать).

| Убедитесь, что для параметра Printer (Принтер) выбрано Stylus Photo R1800.

| Щелкните Print Settings (Параметры печати).

| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).

| При необходимости настройте другие параметры и щелкните кнопку Print (Печать).

[К началу]

Предыдущая | Следующая