Другие сведения

# Увеличение скорости печати

> Общие рекомендации
> Диалоговое окно Speed & Progress (Скорость и ход печати) (только для Windows)

Выполните инструкции этого раздела, чтобы увеличить скорость печати устройства.

## Общие рекомендации

Как печать с большим разрешением требует больше времени, чем печать с низким разрешением, так и цветная печать идет дольше, чем монохромная, поскольку объем данных цветного документа намного больше. Поэтому необходимо тщательно продумывать использование цвета, если вы хотите достичь высокой скорости печати.

Однако, даже если для печати требуется высокое разрешение и большое количество различных цветов — например, когда вы печатаете цветные фотографии —, скорость печати можно оптимизировать, отрегулировав прочие условия. Например, мы рекомендуем использовать кабель USB 2.0 с портом IEEE 1394, чтобы обеспечить максимальную скорость передачи данных. Помните, что изменение условий печати для увеличения скорости может вызвать снижение качества печати.

В следующей таблице перечислены факторы, которые обратно пропорционально влияют на скорость и качество печати (увеличивая одно, уменьшают другое).

Качество печати Скорость печати | Ниже Выше | Быстрее Медленнее | Меню ПО принтера
Параметры ПО принтера | Paper & Quality (Параметры бумаги и качествоа) (для Windows), Print Quality (Качество печати) (для Macintosh) | Economy (Экономичное), Normal (Обычное) | Photo (Фотография) | Диалоговое окно Advanced (Расширенные)
High Speed (Высокая скорость) | Включен | Выключен
Характеристики данных | Размер изображения | Небольшое | Крупное | -
Разрешение | Низкое | Высокое

В следующей таблице перечислены только факторы, относящиеся к скорости печати.

Скорость печати | Быстрее | Медленнее | Меню ПО принтера
Параметры ПО принтера | Orientation (Ориентация) | Portrait (Книжная) | Landscape (Альбомная) | Вкладка Main (Главное) (в Windows), диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы) (в Macintosh)
Grayscale (Оттенки серого) | Включен | Выключен | Диалоговое окно Advanced (Расширенные), вкладка Main (Главное) (в Windows)
Color (Цвет)** | Grayscale (Оттенки серого) | Color (Цветные) | Диалоговое окно Print (Печать) (в Macintosh)
Mirror Image (Зеркально)* | Выключен | Включен | Диалоговое окно Advanced (Расширенные)
Edge smoothing (Сглаживание углов)* | Выключен | Включен | Диалоговое окно Advanced (Расширенные)
Photo Enhance (Улучшение фотографий) | Выключен | Включен | Диалоговое окно Advanced (Расширенные), вкладка Main (Главное) (в Windows), диалоговое окно Print (Печать) (в Macintosh)
Collate (Подбор)* | Выключен | Включен | Вкладка Page Layout (Макет страницы) (в Windows), диалоговое окно Layout (Макет) (в Macintosh)
Reverse Order (Обратный порядок)* | Выключен | Включен
Аппаратные ресурсы | Системная скорость | Быстрее | Медленнее | -
Свободное пространство на диске | Большое | Небольшое
Объем памяти | Большой | Небольшой
Состояние ПО | Выполняющиеся приложения | Одно | Много | -

| * Варьируется в зависимости от ПО принтера и используемого приложения.

| ** Зависит от типа носителя.

[К началу]

## Диалоговое окно Speed & Progress (Скорость и ход печати) (только для Windows)

Пользователи Windows могут настраивать параметры, относящиеся к скорости печати, в диалоговом окне Speed & Progress (Скорость и ход печати). Щелкните кнопку Speed & Progress (Скорость и ход печати) на вкладке Maintenance (Сервис) в ПО принтера. Откроется следующее диалоговое окно.

Доступны следующие параметры управления скоростью печати:

### High speed copies (Быстрое копирование)

Чтобы быстрее напечатать несколько копий документа, выберите High Speed Copies (Быстрое копирование). Скорость печати увеличится за счет использования жесткого диска в качестве кэша для печати нескольких копий одного документа.

[К началу]

Предыдущая | Следующая