Параметры ПО принтера / Для Mac OS X

# Диалоговое окно Print (Печать)

> Параметры диалогового окна Print (Печать)

| Примечание:

Диалоговое окно Print (Печать) — стандартная функция Mac OS X. Подробности см. в документации к используемой вами ОС.

## Параметры диалогового окна Print (Печать)

Позволяет настраивать параметры печати Printer (Принтер) и Presets (Предустановленные параметры).

Printer (Принтер) | Stylus Photo R1800 | Выберите свой принтер
Presets (Предустановленные параметры ) | Standard (Стандартно) | Печатает с текущими параметрами
Custom (Пользовательские) | Печатает с записанными пользовательскими параметрами. Примечание: Save Custom Setting (Сохранить пользовательскую настройку) — стандартная функция Mac OS X. Подробности см. в документации к используемой вами ОС.

См. раздел Область печати

| Примечание:

Значение параметра Format for (Формат) в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) всегда должно совпадать со значением параметра Printer (Принтер) в диалоговом окне Print (Печать). Иначе данные могут быть напечатаны неправильно.

### Copies & Pages (Копии и страницы)

Позволяет настраивать параметры печати Copies (Копии), Collated (Подбор), Pages (Страницы).

| Примечание:

Copies & Pages (Копии и страницы) — стандартная функция Mac OS X. Подробности см. в документации к используемой вами ОС.

### Layout (Макет)

Позволяет настраивать параметры печати Pages per Sheet (Страниц на листе), Layout Direction (Направление макета) и Border (Поля).

| Примечание:

Layout (Макет) — стандартная функция Mac OS X. Подробности см. в документации к используемой вами ОС.

### Output Options (Выходные параметры)

Снимите флажок Save as file (Сохранить как файл) при печати.

| Примечание:

Output Options (Выходные параметры) — стандартная функция Mac OS X. Подробности см. в документации к используемой вами ОС.

### Print Settings (Параметры печати)

#### Media Type (Тип носителя)

Определяет, какие другие параметры доступны в диалоговом окне Print (Печать), поэтому следует всегда задавать его значение первым. Задайте значение параметра Media Type (Тип носителя), соответствующее загруженной в принтер бумаге. Чтобы узнать, какой тип носителя вы используете, найдите его в списке параметров Media Type (Тип носителя).

| Параметры Media Type (Тип носителя)

| Примечание:

Свежую информацию о наличии носителей в вашем регионе см. на региональном Web-сайте поддержки. См. раздел Обращение в службу поддержки

#### Color (Цвет)

Color (Цветной) | Печать в цвете
Black (Черный) | Печать в оттенках серого

#### Режим Automatic (Автоматический)

Самый простой и быстрый способ начать печать. ПО принтера позаботится обо всех остальных настройках согласно заданным значениям параметров Media Type (Тип носителя) и Color (Цвет).

| Примечание:

В зависимости от выбранного в списке Media Type (Тип носителя) носителя, когда выбран режим Automatic (Автоматический), справа от параметров Mode (Режим) появляется ползунок, позволяющий задавать уровень параметров Quality (Качество) или Speed (Скорость). Выбирайте параметр Quality (Качество), если качество печати важнее скорости.

#### Режим Advanced (Расширенный)

Выбор в качестве режима значения Advanced (Расширенный) позволяет полностью управлять условиями печати. Используйте эти параметры для экспериментирования либо для тонкой настройки параметров печати по вашему вкусу.

##### Print Quality (Качество печати)

Выберите нужное качество печати.

##### High Speed (Высокая скорость)

Активирует двунаправленную печать, так что принтер печатает и справа налево, и слева направо. Режим High Speed (Высокая скорость) ускоряет печать, но ухудшает ее качество.

##### Mirror Image (Зеркально)

Печатает зеркальное отображение изображения. Текст и графика переворачиваются.

##### Finest Detail (Тончайшие детали)

В зависимости от выбранного значения параметра Print Quality (Качество печати) вы можете включить параметр Finest Detail (Тончайшие детали) для печати текста, графики и штриховых рисунков с очень четкими границами. Печать в этом режиме занимает больше времени и требует больше памяти. Кроме того, нельзя будет напечатать некоторые большие изображения, а некоторые шаблоны могут печататься неправильно. Если у вас возникают ошибки при печати в этом режиме, выключите его или добавьте памяти.

| Примечание:

Некоторые параметры могут быть недоступны в зависимости от заданных значений параметров Media Type (Тип носителя), Color (Цвет) и Print Quality (Качество печати).

### Color Management (Управление цветом)

Выбрав Color Management (Управление цветом) из раскрывающегося меню, вы сможете управлять методами сопоставления и корректировки цветов, имеющимися в драйвере принтера. Используйте эти параметры для экспериментирования либо для тонкой настройки параметров печати по вашему вкусу.

#### Color Controls (Цветокоррекция)

Выберите этот параметр, чтобы использовать методы сопоставления и корректировки цветов, имеющиеся в драйвере принтера.

##### Gamma (Гамма)

Управляет контрастностью изображения на основе изменения полутонов и тонов серого среднего уровня.

##### Mode (Режим)

EPSON Vivid (Насыщенный (EPSON)) | На основе ваших данных улучшает цветовой баланс для оптимального качества печати. Это значение рекомендуется для большинства заданий печати.
EPSON Standard (Стандартный (EPSON)) | Результат печати максимально приближен к исходному материалу
Adobe RGB | Охватывает весь диапазон цветов CMYK, которые может воспроизводить принтер. Это значение рекомендуется использовать для печати цифровых фотографий

##### Ползунки

Ползунки в окне Color Enhancement (Цветокоррекция) регулируют указанные параметры в диапазоне +/–25%. Перетащите ползунок мышью вправо или влево, чтобы отрегулировать значения этих параметров. Кроме того, можно вводить значение в диапазоне от –25% до +25% в текстовые поля рядом с ползунками.

#### ColorSync (Синхронизация цвета)

Автоматически регулирует цвета отпечатка, чтобы они соответствовали цветам монитора.

#### Off (No Color Adjustment) [Выключено (без коррекции цвета)]

Печать безо всякой регулировки цветов.

### Expansion (За пределы листа)

С помощью этого ползунка можно задавать часть изображения, выходящую за границу листа при печати без полей.

В большинстве заданий печати рекомендуется выбирать значение Max (Макс.), чтобы уменьшить поля всех сторон листа. Перемещение ползунка к значению Min (Мин.) уменьшает часть изображения, выходящую за границы листа; однако одновременно с уменьшением этого значения на одной или нескольких сторонах листа могут появляться поля.

### Extension Setting (Настройка расширения)

#### Thick paper (Толстая бумага)

Регулирует величину смещения печатающего валика относительно печатающей головки. Установите этот флажок, если во время печати изображения смазываются.

### Summary (Сводка)

Отображает список текущих значений параметров.

| Примечание:

Summary (Сводка) — стандартная функция Mac OS X. Подробности см. в документации к используемой вами ОС.

### Кнопка Preview (Просмотр)

Позволяет просматривать документ перед его фактической печатью.

| Примечание:

Кнопка Preview (Просмотр) — стандартная функция Mac OS X. Подробности см. в документации к используемой вами ОС.

[К началу]

Предыдущая | Следующая