Параметры ПО принтера / Для Mac OS 9

# Диалоговое окно Print (Печать)

> Основные настройки
> Расширенные настройки
> Задание времени печати
> Предварительный просмотр отпечатка
> Сохранение очереди печати в файл

## Основные настройки

### Copies (Копии)

Введите число копий, которое необходимо напечатать, в текстовом поле Copies (Копии).

### Pages (Страницы)

Выберите значение All (Все) или Range (Диапазон). При выборе Range (Диапазон) введите соответствующий диапазон страниц в текстовые поля Range (Диапазон).

### Media Type (Тип носителя)

Определяет, какие другие параметры доступны, поэтому следует всегда задавать его значение первым.

Задайте значение параметра Media Type (Тип носителя), соответствующее загруженной в принтер бумаге. Чтобы узнать, какой тип носителя вы используете, найдите его в списке параметров Media Type (Тип носителя).

| Параметры Media Type (Тип носителя)

### Color (Цвет)

Color (Цветной) | Печать в цвете
Grayscale (Оттенки серого) | Печать в оттенках серого

### Mode (Режим)

Параметр Mode (Режим) позволяет управлять ПО принтера на трех уровнях (см. далее).

Automatic (Автоматический) | Самый простой и быстрый способ начать печать. См. раздел Режим Automatic (Автоматический)
Custom (Пользовательский) | Позволяет выбирать из списка настроек параметры, подходящие для типа печатаемого документа. Если выбрано значение Custom (Пользовательский), доступна кнопка Advanced (Расширенные), позволяющая открывать диалоговое окно Advanced (Расширенные). См. раздел Режим Custom (Пользовательский)

#### Режим Automatic (Автоматический)

Если выбран режим Automatic (Автоматический), ПО принтера позаботится обо всех остальных настройках согласно заданным значениям параметров Media Type (Тип носителя) и Color (Цвет).

| Примечание:

В зависимости от выбранного в списке Media Type (Тип носителя) носителя (при режиме Automatic (Автоматический)), справа от параметров Mode (Режим) появляется ползунок, позволяющий настроить параметры Quality (Качество), Speed (Скорость), либо выбрать промежуточный уровень. Выбирайте параметр Quality (Качество), если качество печати важнее скорости.

#### Режим Custom (Пользовательский)

Custom Settings (Пользовательские настройки)
Можно выбирать индивидуальные настройки из списка.

Advanced Settings (Расширенные настройки)
Можно создавать и записывать собственные пользовательские настройки.
См. раздел Расширенные настройки

При выборе пользовательской настройки остальные параметры, например, Print Quality (Качество печати) и Color Management (Управление цветом), настраиваются автоматически. Изменения значений этих параметров отображаются на дисплее в левой части диалогового окна Print (Печать).

Чтобы выбрать выбрать пользовательскую настройку, сделайте следующее.

| Убедитесь, что параметры Media Type (Тип носителя) и Color (Цвет) в диалоговом окне Print (Печать) заданы правильно.

| Выберите параметр Custom (Пользовательский). При этом становится доступным список Custom Settings (Пользовательские настройки) справа от настроек режима.

| Из списка Custom Settings (Пользовательские настройки) выберите значение, соответствующее типу печатаемого документа или изображения.

[К началу]

## Расширенные настройки

Параметры диалогового окна Advanced (Расширенные) позволяют полностью управлять условиями печати. Используйте эти параметры для эксперимента с новыми задумками печати либо для тонкой настройки параметров печати в соответствии с вашими потребностями. Задав нужные значения параметров, им можно присвоить имя и добавить в список Custom Settings (Пользовательские настройки) диалогового окна Print (Печать).

Чтобы открыть диалоговое окно Advanced (Расширенные), выберите значение Custom (Пользовательский) и щелкните кнопку Advanced (Расширенные).

| Примечание:

Функция PhotoEnhance применяется только к изображениям и не влияет на текст или диаграммы. Например, если выбрано значение Sepia (Сепия) в списке Tone (Тон) (доступен в режиме PhotoEnhance, только изображения в документе будут напечатаны в стиле сепия. Весь цветной текст или графика того же документа печатаются в цвете.

Некоторые параметры могут быть недоступны в зависимости от заданных значений параметров Media Type (Тип носителя), Color (Цвет) и Print Quality (Качество печати).

### Media Type (Тип носителя)

Определяет, какие другие параметры доступны, поэтому следует всегда задавать его значение первым.

Задайте значение параметра Media Type (Тип носителя), соответствующее загруженной в принтер бумаге. Чтобы узнать, какой тип носителя вы используете, найдите его в списке параметров Media Type (Тип носителя).

| Параметры Media Type (Тип носителя)

### Color (Цвет)

Color (Цветной) | Печать в цвете
Grayscale (Оттенки серого) | Печать в оттенках серого

### Print Quality (Качество печати)

Выберите нужное значение из списка Print Quality (Качество печати).

| Примечание:

Доступность параметра Print Quality (Качество печати) зависит от значения параметра Media Type (Тип носителя). Следовательно, задавайте тип носителя до настройки качества печати.

### High Speed (Высокая скорость)

Активирует двунаправленную печать, так что принтер печатает и справа налево, и слева направо. Режим High Speed (Высокая скорость) ускоряет печать, но ухудшает ее качество.

### Mirror Image (Зеркально)

Печатает зеркальное отображение изображения. Текст и графика переворачиваются.

### Finest Detail (Тончайшие детали)

В зависимости от выбранного значения параметра Print Quality (Качество печати), вы можете включить параметр Finest Detail (Тончайшие детали) для печати текста, графики и штриховых рисунков с очень четкими границами. Печать в этом режиме занимает больше времени и требует больше памяти. Кроме того, вы не сможете напечатать некоторые большие изображения, а некоторые шаблоны могут печататься неправильно. Если у вас возникают ошибки при печати в этом режиме, выключите его или добавьте памяти.

### Edge smoothing (Сглаживание углов)

Улучшает качество печати изображений с низким разрешением, сглаживая неровные углы и края. Этот параметр не влияет на изображения с высоким разрешением или на текст.

### Gloss Optimizer (Оптимизация глянца)

Выберите способ печати чернилами с улучшенным глянцем. Параметр Gloss Optimizer (Оптимизация глянца) позволяет улучшать качество печати на простой бумаге или фотобумаге. Доступны следующие режимы:

On (Вкл.) | Печатает данные изображений и текста чернилами с улучшенным глянцем
Off (Выкл.) | Печатает другими чернилами
On (Auto) [Вкл. (Авто)] | Печатает данные изображений чернилами с улучшенным глянцем
On (Full) [Вкл. (Полностью)] | Печатает чернилами с улучшенным глянцем всю страницу в пределах области печати

### Thick paper (Толстая бумага)

Регулирует величину смещения печатающего валика относительно печатающей головки. Установите этот флажок, если при печати изображения стираются.

### Color Management (Управление цветом)

#### Color Controls (Цветокоррекция)

Используются с методами сопоставления цветов и улучшения изображения, имеющимися в драйвере принтера. Если выбрать значение Color Controls (Цветокоррекция), в списке Color Management (Управление цветом) появляются дополнительные параметры, позволяющие выбирать режим и регулировать ползунки улучшения цветов.

Gamma (Гамма) | Управляет контрастностью изображения на основе изменения полутонов и тонов серого среднего уровня. Примечание: Этот параметр отображается, только если выбрано значение Color Controls (Цветокоррекция)
Mode (Режим) | EPSON Vivid (Насыщенный (EPSON)): На основе ваших данных улучшает цветовой баланс для оптимального качества печати. Это значение рекомендуется для большинства заданий печати. EPSON Standard (Стандартный (EPSON)): Результат печати максимально приближен к исходному материалу
Ползунки | Ползунки окна Color Adjustment (Корректировка цвета) регулируют параметры в диапазоне значений от -25% до +25%. Подробнее о каждом параметре — в справке драйвера принтера

#### PhotoEnhance

Этот режим позволяет настраивать различные параметры коррекции фотоизображений перед печатью. Параметры режима PhotoEnhance не затрагивают исходные данные.

| Примечание:

Печать в режиме PhotoEnhance может занимать больше времени, в зависимости от мощности компьютера и размера изображения.

#### Tone (Тон):

Доступны следующие режимы:

Auto Correct (Автокоррекция) | Применяет к фотографиям стандартную корректировку тона Epson
Sepia (Сепия) | Применяет к фотографиям стиль печати сепия
Neutral gray (Нейтральный серый) | Придает фотографиям обычные серые оттенки
Warm Gray (Теплый серый) | Придает фотографиям более теплые серые оттенки
Cool Gray (Холодный серый) | Придает фотографиям более холодные серые оттенки

Если выбран режим PhotoEnhance, флажок Digital Camera Correction (Коррекция цифровой камеры) становится доступным. Если установить этот флажок, станет доступным флажок Skin Smooth (Гладкая кожа). Установите этот флажок при печати фотографий, сделанных с помощью цифровой камеры, чтобы придать им плавность и естественность снимков, сделанных пленочным фотоаппаратом.

#### ColorSync (Синхронизация цвета)

Этот режим автоматически регулирует цвета отпечатка, чтобы они соответствовали цветам монитора. Если выбрать значение ColorSync (Синхронизация цвета) появятся два следующих меню:

#### Profile (Профиль):

Сопоставляет цвета отпечатка цветам монитора в соответствии с данными, хранящимися в выбранном профиле. EPSON Standard (Стандартный (EPSON)) — это пользовательский профиль, работающий с принтером.

#### Rendering Intent (Приоритет преобразования):

Доступны следующие режимы:

Perceptual (Перцепционный) | Наиболее часто используемый параметр для воспроизведения фотографий
Saturation (Насыщенный) | Оптимальный вариант для воспроизведения насыщенных изображений. Используйте этот параметр для презентационных материалов, например, при печати диаграмм и графиков
Colorimetric (Цветометрический) | Оптимальный вариант если требуется точное соответствие цветов. Этот режим автоматически регулирует цвета отпечатка, чтобы они соответствовали цветам монитора. Используйте его для печати, например, логотипов компании

#### Off (No Color Adjustment) [Выключено (без коррекции цвета)]

Печатает безо всякой регулировки цветов.

### Save Settings (Сохранить настройки)

Чтобы сохранить расширенные настройки в списке Custom Settings (Пользовательские настройки), щелкните кнопку Save Settings (Сохранить настройки) в диалоговом окне Advanced (Расширенные). Откроется диалоговое окно Custom Settings (Пользовательские настройки).

Введите уникальное имя для настроек в текстовом поле Name (Имя) и щелкните Save (Сохранить). Имя может содержать максимум 16 букв и цифр. Также можно использовать максимум 8 двухбайтных символов; однако они могут не отображаться корректно на экране в зависимости от настроек ОС. Настройка будет добавлена в список Custom Settings (Пользовательские настройки), после чего будет выбрана последняя пользовательская настройка. Можно записывать до 100 пользовательских настроек.

Чтобы удалить настройку из списка Custom Settings (Пользовательские настройки), выберите ее в диалоговом окне Custom Settings (Пользовательские настройки) и щелкните Delete (Удалить).

### Использование сохраненных настроек

Чтобы использовать сохраненные настройки, выберите режим Custom (Пользовательский) в диалоговом окне Print (Печать), а затем нужную настройку в списке Custom Settings (Пользовательские настройки).

Если изменить значения параметров Media Type (Тип носителя), Color (Цвет) или других параметров в меню Advanced (Расширенные) и щелкнуть кнопку OK, когда пользовательская настройка выбрана в списке Custom Settings (Пользовательские настройки) в меню Basic (Основные), выбранный в списке пункт возвращается в Custom Settings (Пользовательские настройки). Ранее выбранная выборочная настройка не затрагивается этим изменением и остается в списке. Чтобы вернуться к своей пользовательской настройке, просто выберите ее заново из списка Custom Settings (Пользовательские настройки).

При удалении активной или единственной пользовательской настройки выбранное значение в списке Custom Settings (Пользовательские настройки) меню Basic (Основные) возвращается к Custom Settings (Пользовательские настройки). Чтобы активировать оставшуюся пользовательскую настройку, просто выберите ее из списка Custom Settings (Пользовательские настройки).

[К началу]

## Задание времени печати

Можно задавать время начала печати документа. Сделайте следующее.

| Щелкните кнопку Background Printing (Фоновая печать) в диалоговом окне Print (Печать).

| Выполните соответствующие настройки фоновой печати.

| Выберите Urgent (Срочно), Normal (Обычное), Print at (Печатать в) или Hold (Задержка) в качестве значения параметра Print Time (Время печати).

> Если задано значение Print at (Печатать в), стрелками в полях даты и времени задайте нужные значения.

|  | Примечание:

В заданную дату и время компьютер и принтер должны быть включены.

| Щелкните OK. Диалоговое окно Background Printing (Фоновая печать) закроется.

| Убедитесь, что все параметры в диалоговом окне Print (Печать) настроены правильно и щелкните кнопку Print (Печать).

| Примечание:

Приоритет заданий печати можно проверить или изменить с помощью утилиты EPSON Monitor IV. См. раздел Использование утилиты EPSON Monitor IV

[К началу]

## Предварительный просмотр отпечатка

Функция предварительного просмотра позволяет просматривать документ перед его фактической печатью. Для предварительного просмотра документа сделайте следующее:

| Выполните настройки параметров драйвера принтера.

| Щелкните кнопку Preview (Просмотр) в диалоговом окне Print (Печать). Кнопка Print (Печать) сменится на кнопку Preview (Просмотр).

|  | Примечание:

Кнопкой Preview (Просмотр) можно переключаться между режимами Print (Печать), Preview (Просмотр) и Save File (Сохранить файл). Щелкните значок, чтобы выбрать нужный режим, а затем щелкните кнопку справа от значка, чтобы использовать его. См. раздел Сохранение очереди печати в файл

| Щелкните кнопку Preview (Просмотр). Откроется диалоговое окно Preview (Просмотр) с документом.

> В диалоговом окне Preview (Просмотр) содержится несколько значков, с помощью которых можно активировать следующие функции:.

Значок | Название кнопки | Функция
| Edit Watermark (Редактировать водяной знак) | Выбор, перемещение и изменение размера водяных знаков
| Zoom (Масштабирование) | Увеличение или уменьшение размера просматриваемой страницы
| Show/Hide Printable Area (Показать/скрыть область печати) | Отображение или скрытие линий, показывающих границы области печати. Принтер не может печатать за пределами этой области
| Show/Hide Watermark Settings (Показать/скрыть параметры водяных знаков) | Открывает диалоговое окно Watermark Edit (Редактирование водяных знаков), где можно добавлять водяные знаки в документ и изменять их настройки
| Add page (Добавить страницу) | Добавляет или удаляет выбранные страницы из списка печатаемых страниц
| Remove page (Удалить страницу)

| Если просматриваемое изображение вас устраивает, щелкните кнопку Print (Печать).

> Если изображение вас не устраивает, щелкните кнопку Cancel (Отмена). Диалоговые окна Preview (Просмотр) и Print (Печать) закрываются с текущими настройками печати. Чтобы выполнить дополнительные настройки параметров печати, снова откройте диалоговое окно Print (Печать).

[К началу]

## Сохранение очереди печати в файл

Очередь печати можно сохранять в файл с помощью значка Save File (Сохранить файл) в диалоговом окне Print (Печать). Эта функция позволяет использовать сохраненную очередь печати, чтобы напечатать документ позднее просто двойным щелчком сохраненного файла. Сделайте следующее.

| Примечание:

Кнопкой Preview (Просмотр) можно переключаться между режимами Print (Печать), Preview (Просмотр) и Save File (Сохранить файл). Щелкните значок, чтобы выбрать нужный режим, а затем щелкните кнопку справа от значка, чтобы использовать его.

| Выполните настройки параметров драйвера принтера.

| Несколько раз щелкните значок Preview (Просмотр), чтобы кнопка Print (Печать) сменилась на кнопку SaveFile (Сохранить файл).

| Щелкните кнопку SaveFile (Сохранить файл). Откроется следующее диалоговое окно.

| Выберите место, куда следует сохранить файл, затем введите его имя в текстовом поле Save As (Сохранить как) и щелкните кнопку Save (Сохранить).

| Когда документ необходимо напечатать, дважды щелкните имя файла, чтобы открыть утилиту EPSON Monitor IV, удостоверьтесь, что выбран нужный документ, а затем щелкните кнопку Resume (Возобновить), чтобы отправить данные на принтер.

[К началу]

Предыдущая | Следующая