Процесс печати

# Печать на рулонной бумаге

> Работа с рулонной бумагой
> Настройки драйвера для Windows
> Настройки драйвера для Mac OS X
> Настройки драйвера для Mac OS 9

На рулонной бумаге можно печатать длинные документы или панорамные фотографии.

## Работа с рулонной бумагой

О загрузке рулонной бумаги см. следующий раздел.

| Загрузка и снятие рулонной бумаги

[К началу]

## Настройки драйвера для Windows

| Примечание:

В настройках драйвера принтера можно изменить размер полей рулонной бумаги. О печати без полей см. следующий раздел. См. раздел Печать без полей

В этом разделе описан процесс печати с полями на обеих сторонах бумаги.

| Выберите файл для печати.

| Откройте драйвер принтера.

| Доступ к ПО принтера в Windows

| Перейдите на вкладку Main (Главное) и выберите значение параметра Quality Option (Качество). О параметре Quality Option (Качество) см. следующий раздел. См. раздел Параметр Quality Option (Качество)

| Для параметра Source (Источник) выберите значение Roll (Рулон).

| Выберите подходящие значения в области Options (Параметры) диалогового окна Roll Paper Options (Параметры рулонной бумаги).

> Выберите Cut Sheet Mode (Режим отреза листа), чтобы печатать документы стандартного размера. Выберите Banner Mode (Режим баннера), чтобы печатать длинные документы.

| Щелкните OK, чтобы вернуться в меню Main (Главное).

| Выберите подходящее значение параметра Type (Тип).

| Параметры Media Type (Тип носителя)

| Выберите подходящее значение параметра Size (Размер).

| Выберите ориентацию отпечатка: Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная).

|  | Примечание:

Когда в податчик листов загружена рулонная бумага, не выбирайте для параметра Source (Источник) значение Sheet (Лист). Это приводит к тому, что после печати каждого документа подается лишняя бумага. Если вы уже начали печать, отмените печать в ПО принтера. См. раздел Отмена печати

| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно параметров драйвера принтера.

| Напечатайте данные.

| Отрежьте рулонную бумагу.

| Обрез рулонной бумаги

| Примечание:

Подождите, пока принтер не прекратит печатать и подавать бумагу. Отрежьте бумагу сзади принтера и выключите принтер. Оставшаяся бумага будет выведена из принтера.

[К началу]

## Настройки драйвера для Mac OS X

| Примечание:

В настройках драйвера принтера можно изменить размер полей рулонной бумаги. О печати без полей см. следующий раздел. См. раздел Печать без полей

В этом разделе описан процесс печати с полями на обеих сторонах бумаги.

| Выберите файл для печати.

| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| Для параметра Format (Формат) выберите Stylus Photo R1800.

| Выберите подходящее значение параметра Paper Size (Размер бумаги), соответствующее выбранному типу печати на рулонной бумаги.

| Выберите подходящее значение параметра Orientation (Ориентация).

| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Откройте диалоговое окно Print (Печать).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| Выберите значение параметра Printer (Принтер), соответствующее значению параметра Format (Формат), выбранному в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) на шаге 3. Затем выберите значение параметра Copies & Pages (Копии и страницы).

|  | Примечание:

Параметры Copies & Pages (Копии и страницы) являются стандартной функцией Mac OS X. Подробности см. в документации к используемой вами ОС.

| В раскрывающемся меню выберите Print Settings (Параметры печати).

| Выберите значения параметров Media Type (Тип носителя), Color (Цвет) и Mode (Режим). См. Параметры печати

| Параметры Media Type (Тип носителя)

| В раскрывающемся меню выберите Roll Paper Option (Настройки рулонной бумаги).

| Выберите подходящие значения в области Roll Paper Option (Настройки рулонной бумаги).

| Щелкните Print (Печать), чтобы начать печать.

|  | Примечание:

Данный снимок появляется, если выбран размер бумаги A4 (roll paper) [A4 (рулонная бумага)].

| Отрежьте рулонную бумагу.

| Обрез рулонной бумаги

[К началу]

## Настройки драйвера для Mac OS 9

| Примечание:

В настройках драйвера принтера можно изменить размер полей рулонной бумаги. О печати без полей см. следующий раздел. См. раздел Печать без полей

В этом разделе описан процесс печати с полями на обеих сторонах бумаги.

| Выберите файл для печати.

| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS 9

| Выберите значение параметра Paper Size (Размер бумаги).

| Для параметра Paper Source (Источник бумаги) выберите значение Roll Paper (Рулонная бумага).

| Выберите ориентацию отпечатка: Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная).

| Выберите подходящие значения в области Roll Paper Option (Настройки рулонной бумаги).

> Выберите Banner (Плакат), чтобы печатать длинные документы. Выберите Cut Sheet (Форматные листы), чтобы печатать документы стандартного размера.

|  | Примечание:

Когда в задний слот для ручной подачи загружена рулонная бумага, не выбирайте для параметра Paper Source (Источник бумаги) значение Auto Sheet Feeder (Автоподатчик листов). Это приводит к тому, что после печати каждого документа подается лишняя бумага. Если вы уже начали печать, отмените печать в ПО принтера. См. раздел Отмена печати

| Откройте диалоговое окно Print (Печать).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS 9

| Выберите значение параметра Media Type (Тип носителя).

| Параметры Media Type (Тип носителя)

|  | Примечание:

Для параметра Mode (Режим) не выбирайте PhotoEnhance, так как это может привести к появлению пропусков на отпечатке.

| Щелкните Print (Печать), чтобы начать печать.

| Отрежьте рулонную бумагу.

| Обрез рулонной бумаги

| Примечание:

Подождите, пока принтер не прекратит печатать и подавать бумагу. Отрежьте бумагу сзади принтера и выключите принтер. Оставшаяся бумага будет выведена из принтера.

[К началу]

Предыдущая