Другие сведения

# Загрузка отдельных листов бумаги в задний слот для ручной подачи

Чтобы загрузить бумагу в задний слот для ручной подачи, сделайте следующее.

| Включите принтер.

| Выдвиньте приемный лоток и его удлинитель.

| Если подсоединен держатель рулонной бумаги, снимите его.

| Убедитесь, что задняя боковая направляющая для слота задней ручной подачи сдвинута к левой стороне принтера.

| Присоедините заднюю направляющую листов.

| Сдвиньте боковую направляющую к задней направляющей листов, оставив место для загрузки бумаги.

| Используя заднюю направляющую листов, вставьте бумагу в задний слот для ручной подачи, выровняв ее по правой боковой направляющей.

| Придвиньте боковую направляющую на задней направляющей листов к краю бумаги.

| Протолкните бумагу в задний слот для ручной подачи до упора. Придерживайте бумагу в таком состоянии до тех пор, пока принтер не затянет ее. Отпустите бумагу, чтобы принтер отрегулировал позицию загруженной бумаги.

| Процедура будет завершена, когда индикатор питания перестанет мигать и останется гореть.

| Откройте верхнюю крышку принтера и удостоверьтесь, что бумага подается правильно.

|  | Примечание:

Можно загружать только один лист за раз.

Вы можете не снимать заднюю направляющую листов, если только не собираетесь печатать на рулонной бумаге.

Перед загрузкой бумаги, убедитесь, что бумага выровнена по боковой направляющей. Если бумага не будет подана в принтер правильно, произойдет замятие бумаги и индикатор бумаги замигает.

> Если произошло замятие бумаги, нажмите и удерживайте кнопку рулонной бумаги в течении трех секунд. Бумага будет подана обратно в положение, где ее легко достать из заднего слота для ручной подачи. Нажмите на кнопку рулонной бумаги , чтобы сбросить ошибку и перезагрузить бумагу. Ошибка также появится и в окне контроля состояния принтера. Если вы нажмете EJECT (Выброс), бумага будет подана либо в задний слот, либо в приемный лоток.

| Убедитесь, что в драйвере принтера выбран источник бумаги Manual – Roll (Ручная подача – Рулон). В Windows для параметра Source (Источник) выберите Manual – Roll (Ручная подача – Рулон) на вкладке Main (Главное). В Mac OS X в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) для параметра Paper Size (Размер бумаги) выберите Manual – Roll (Ручная подача – Рулон) для того размера бумаги, который вы используете (например, A4 Manual - Roll). В Mac OS 9 для параметра Paper Source (Источник бумаги) выберите Manual – Roll (Ручная подача – Рулон) в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы).

[К началу]

Предыдущая | Следующая