Другие сведения

# Использование специальных носителей

> Возможность загрузки специальных носителей Epson

Хорошего качества печати можно добиться с большинством типов простой высококачественной бумаги. Однако бумага с покрытием и глянцевая пленка обеспечивают наивысшее качество отпечатков, так как впитывают меньше чернил.

Epson представляет специальные носители, разработанные для печати чернилами, которые используются в струйных принтерах Epson. Для получения высококачественных результатов Epson рекомендует использовать носители, распространяемые Epson.

При загрузке специальных носителей, распространяемых EPSON, сначала прочитайте инструкцию, которая прилагается к носителю, и учитывайте следующие моменты.

| Предостережение:

Чистящие листы, поставляемые со специальными носителями EPSON, нельзя использовать с этим принтером. Функции по прочистке, производимые этими листами, не требуются для данного типа устройств, эти листы могут замяться в принтере.

Может произойти замятие бумаги, если два или более матовых листа размером более формата А4 загружаются без держателя матовой бумаги. Подробнее о подсоединении держателя матовой бумаги см. раздел Подсоединение держателя матовой бумаги.

| Примечание:

Загружайте носители в податчик листов стороной для печати вверх. Чтобы узнать, какая сторона предназначена для печати, прочитайте инструкции к носителю. На некоторых типах носителей обрезанные уголки указывают правильное направление для загрузки.

При работе со специальными носителями правильно выберите метод подачи и не забудьте настроить соответствующие параметры в драйвере принтера.

В зависимости от выбранного типа носителя отдельные листы бумаги можно загружать в задний слот для ручной подачи. О загрузке отдельных листов бумаги в задний слот для ручной подачи см. следующий раздел. См. раздел Загрузка отдельных листов бумаги в задний слот для ручной подачи.

Если бумага скручена, перед загрузкой распрямите ее или слегка закрутите в противоположную сторону. При печати на изогнутой бумаге отпечаток может быть смазан.

## Возможность загрузки специальных носителей EPSON

В следующей таблице описаны возможности загрузки специальных носителей EPSON.

Тип носителя | Емкость загрузки
Bright White Ink Jet Paper (Простая ярко-белая бумага для струйной печати) | До 80 листов
Photo Quality Ink Jet Paper (Бумага для струйной печати фотографического качества) | A3+, A3: До 50 листов A4: До 100 листов
Photo Quality Self Adversive Sheets (Самообратимые листы фотографического качества) | Один лист за раз
Archival Matte Paper (Архивная матовая бумага) | A3+, A3: До 10 листов, когда подсоединен держатель матовой бумаги** A3+, A3: Один лист за раз, если держатель матовой бумаги не подсоединен A4: До 20 листов
Double Sided Matte Paper (Двусторонняя матовая бумага) | Один лист за раз
Matte Paper – Heavyweight (Матовая бумага высокой плотности) | A3+, A3: До 10 листов, когда подсоединен держатель матовой бумаги** A3+, A3: Один лист за раз, если держатель матовой бумаги не подсоединен A4: До 20 листов
Premium Glossy Photo Paper (Улучшенная глянцевая фотобумага) | A3+, A3: До 10 листов A4, 10 x 15 см (4 x 6 дюймов): До 20 листов
Premium Semigloss Photo Paper (Улучшенная полуглянцевая фотобумага) | A3+, A3: До 10 листов A4: До 20 листов
Velvet Fine Art Paper (Бархатная бумага для репродукций)* | Один лист за раз
Watercolor Paper – Radiant White (Акварельная белая бумага)* | Один лист за раз

| * Эта бумага загружается в задний слот для ручной подачи. О загрузке бумаги в задний слот для ручной подачи см. раздел Загрузка отдельных листов бумаги в задний слот для ручной подачи.

| ** Загружая два листа или более матовой бумаги, необходимо подсоединить к устройству держатель матовой бумаги. Подробнее о подсоединении держателя матовой бумаги см. раздел Подсоединение держателя матовой бумаги.

[К началу]

Предыдущая | Следующая