Другие сведения / Характеристики принтера

# Требования к системе

> Работа с принтером
> Использование Справочного руководства

## Работа с принтером

См. ниже соответсвующий раздел на предмет минимальных и рекомендуемых требований к компьютеру для работы ПО принтера.

### Для Windows

Для использования принтера необходима операционная система Microsoft® Windows® XP, Me, 98 или 2000.

Подключение по USB:
чтобы подключить принтер стандартным экранированным кабелем USB 1.1, вам необходим компьютер с предустановленной ОС Windows XP, 98 или 2000, оснащенный портом USB. Для пользователей Windows Me: ОС Windows Me должна быть предустановлена на вашем компьютере или установлена поверх предустановленной Windows 98. Чтобы использовать кабель USB 2.0, необходим компьютер с предустановленной ОС Windows XP или 2000, оборудованный портом USB 2.0.

Чтобы подключить принтер через порт IEEE 1394, необходим компьютер с предустановленной ОС Windows XP, Me или 2000, оборудованный портом IEEE 1394, и экранированный кабель IEEE 1394.

Компьютер должен удовлетворять следующим системным требованиям.

Минимальные требования к системе | Рекомендуемая система
Процессор Pentium 150 МГц (для Windows Me) Процессор Pentium (для Windows 98) Процессор Pentium 300 МГц (для Windows XP) Процессор Pentium 133 МГц (для Windows 2000) | Процессор Pentium 2,0 ГГц или лучше
64 МБ ОЗУ (для Windows Me и 98) 128 МБ ОЗУ (для Windows XP и 2000) | 256 МБ ОЗУ или больше
50 МБ свободного места на жестком диске (для Windows Me и 98) 200 МБ свободного места на жестком диске (для Windows XP) 100 МБ свободного места на жестком диске (для Windows 2000) | 500 МБ или больше свободного места на жестком диске (для Windows Me и 98) 1 ГБ или больше свободного места на жестком диске (для Windows XP и 2000)
USB или IEEE 1394 (для Windows Me, XP и 2000) USB (для Windows 98) | USB 2.0 или IEEE 1394
Монитор SVGA | Монитор SVGA

Если система не удовлетворяет этим требованиям, обратитесь в сервисный центр компьютера по вопросу ее обновления.

### Для Macintosh

Чтобы подключать этот принтер к компьютерам Apple® Macintosh®, необходим кабель USB.

Компьютер Macintosh должен удовлетворять следующим системным требованиям.

Минимальные требования к системе | Рекомендуемая система
Mac OS 9.1 или более поздняя версия Mac OS X, 10.2 или более поздняя версия | Mac OS 9.1 или более поздняя версия Mac OS X, 10.2 или более поздняя версия
PowerPC G3 233 МГц (для Mac OS 9.1 или более поздней версии) PowerPC G3 233 МГц (для Mac OS X, 10.2 или более поздней версии) | PowerPC G4 (для Mac OS 9.1 или более поздней версии) PowerPC G4 (для Mac OS X, 10.2 или более поздней версии)
128 МБ ОЗУ (для Mac OS 9.1 или более поздней версии) 192 МБ ОЗУ (для Mac OS X, 10.2 или более поздней версии) | 256 МБ ОЗУ или более (для Mac OS 9.1 или более поздней версии) 256 МБ ОЗУ или более (для Mac OS X, 10.2 или более поздней версии)
50 МБ свободного места на жестком диске (для Mac OS 9.1 или более поздней версии) 50 МБ свободного места на жестком диске (для Mac OS X, 10.2 или более поздней версии) | 1 ГБ или более свободного места на жестком диске (для Mac OS 9.1 или более поздней версии) 1 ГБ или более свободного места на жестком диске (для Mac OS X, 10.2 или более поздней версии)
USB или IEEE 1394 (для Mac OS 9.1 или более поздней версии) USB или IEEE 1394 (для Mac OS X, 10.2 или более поздней версии) | USB 2.0 или IEEE 1394 (для Mac OS 9.1 или более поздней версии) USB 2.0 или IEEE 1394 (для Mac OS X, 10.2 или более поздней версии)
Монитор SVGA (для Mac OS 9.1 или более поздней версии) Монитор SVGA (для Mac OS X, 10.2 или более поздней версии) | Монитор SVGA (для Mac OS 9.1 или более поздней версии) Монитор SVGA (для Mac OS X, 10.2 или более поздней версии)

| Примечание:

В Mac OS X, чтобы определить, какой объем памяти доступен, выберите в меню Apple пункт About This Mac.

Для Mac OS 9, указанные требования к памяти относятся к печати на бумаге формата Letter. Эти требования могут изменяться в зависимости от размера бумаги, типа приложения и сложности печатаемого документа.

Помимо указанных требований к системе и памяти вам необходимо 20 МБ свободного места на жестком диске, чтобы установить ПО принтера. Чтобы начать печать, на жестком диске должно быть свободное пространство в объеме, приблизительно в два раза превышающем размер печатаемого файла.

[К началу]

## Использование Справочного руководства

Обратитесь к соответствующему разделу, чтобы узнать минимальную конфигурацию системы, необходимую для использования Справочного руководства.

### Для Windows

ОС | Microsoft Windows® Millennium Edition, 98, XP или 2000
Процессор | Процессор Pentium 150 МГц (для Windows Me) Процессор Pentium (для Windows 98) Процессор Pentium 233 МГц (для Windows XP) Процессор Pentium 133 МГц (для Windows 2000)
Память | 32 МБ ОЗУ (для Windows Me) 16 МБ ОЗУ (для Windows 98) 64 МБ ОЗУ (для Windows XP и 2000)
Свободное место на диске | 13 МБ для установки Справочного руководства и Руководства по настройке ПО для печати фотографий
Привод для компакт-дисков | Двухскоростной (рекомендуется четырехскоростной или более)
Дисплей | Разрешение 640 x 480 или 800 x 600 пикселов, глубина цвета High Color (16 бит) или True Color (32 бит)
Обозреватель | Web-обозреватель (рекомендуется Microsoft Internet Explorer 4.0 или более поздней версии)

### Для Macintosh

ОС | Mac OS 9, Mac OS X 10.1.3 или более поздняя версия
Память | 128 МБ ОЗУ (рекомендуется 256 МБ ОЗУ или больше)
Свободное место на диске | 13 МБ для установки Справочного руководства и Руководства по настройке ПО для печати фотографий
Привод для компакт-дисков | Двухскоростной (рекомендуется четырехскоростной или более)
Дисплей | Разрешение 640 x 480 или 800 x 600 пикселов, глубина цвета High Color (16 бит) или True Color (32 бит)
Обозреватель | Web-обозреватель (рекомендуется Microsoft Internet Explorer 4.0 или более поздней версии)

[К началу]

Предыдущая | Следующая