Различные возможности печати

# Печать нескольких страниц на лист

> Загрузка бумаги
> Настройки драйвера для Windows
> Настройки драйвера для Mac OS 8.6 - 9.x
> Настройки драйвера для Mac OS X

Функция печати нескольких страниц на листе позволяет распечатывать по две или четыре страницы на одном листе бумаги.

| Примечание:

Эта функция недоступна при установленном флажке Без границ (Borderless) на вкладке Главное (Main) (Windows) или в диалоговом окне Печать (Print) (Mac OS 8.6 - 9.X).

## Загрузка бумаги

Загрузите бумагу в автоподатчик листов.

| Загрузка отдельных листов

[К началу]

## Настройки драйвера для Windows

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Откройте вкладку Главное (Main) и выполните настройку параметра Качество (Quality Option). Для получения более детальной информации, смотрите раздел Параметр качества (Quality Option)

| Выберите в раскрывающемся списке Источник (Source) значение Лист (Sheet).

| Выберите необходимый тип носителя в списке Тип (Type).

| Параметр Тип носителя (Media Type)

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Размер (Size).

| Откройте вкладку Макет (Page Layout), затем установите флажок Многостраничность (Multi-Page). Затем включите опцию Страниц на листе (Pages Per Sheet).

| Для печати с включенной опцией Pages Per Sheet Printing (Печать нескольких страниц на листе) выполните следующие установки.

2, 4 | Распечатываются две или четыре страницы документа на одном листе бумаги.
Print Page Borders (Печать границы листа) | Позволяет напечатать рамку на листе бумаги вокруг каждой страницы.
Page Order (Порядок печати) | Позволяет задать порядок, в котором будут распечатываться страницы на листе бумаги. Некоторые установки могут быть недоступными, это зависит от выбора опции в группе параметров Ориентация (Orientation) на вкладке Главное (Main).

| Нажмите на кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно драйвера.

После выполнения всех предшествующих пунктов отправляйте задание на печать.

[К началу]

## Настройки драйвера для Mac OS 8.6 - 9.x

| Откройте диалоговое окно Параметры страницы (Page Setup).

| Доступ к программному обеспечению принтера в Mac OS 8.6 - 9.x

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Размер бумаги (Paper Size).

| Для параметра Источник бумаги (Paper Source) выберите значение Автоподатчик (Auto Sheet Feeder).

| Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить сделанные изменения и закрыть диалоговое окно Параметры страницы (Page Setup).

| Откройте диалоговое окно Печать (Print).

| Доступ к программному обеспечению принтера в Mac OS 8.6 - 9.x

| Выберите необходимый тип носителя в списке Тип носителя (Media Type).

| Параметр Тип носителя (Media Type)

| Щелкните на значке Макет (Page Layout).

| Установите флажок Многостраничность (Multi-Page) в диалоговом окне Макет (Page Layout) и затем включите опцию Страниц на листе (Pages Per Sheet).

| Для печати с включенной опцией Pages Per Sheet Printing (Печать нескольких страниц на листе) выполните следующие установки.

2 Pages (2 страницы), 4 Pages (4 страницы) | Распечатываются две или четыре страницы документа на одном листе бумаги.
Page Order (Порядок печати) | Позволяет задать порядок, в котором будут распечатываться страницы на листе бумаги. Некоторые установки могут быть недоступными, это зависит от выбора переключателя в группе параметров Ориентация (Orientation) в диалоговом окне Параметры страницы (Page Setup).
Print page frames (Печать границы листа) | Позволяет напечатать рамку на листе бумаги вокруг каждой страницы.

| Нажмите кнопку OK для сохранения сделанных установок и закрытия диалогового окна Макет (Page Layout).

| Нажмите кнопку Печать (Print) для начала печати.

[К началу]

## Настройки драйвера для Mac OS X

| Откройте диалоговое окно Параметры страницы (Page Setup).

| Доступ к программному обеспечению в Mac OS X

| Выберите подходящее значение для параметра Формат (Format for). Если печать производится со стандартными значениями полей, выберите значение Stylus Photo R200. См. Область печати

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Размер бумаги (Paper Size) и выберите ориентацию отпечатка с помощью настройки параметра Ориентация (Orientation).

| Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Параметры страницы (Page Setup).

| Откройте диалоговое окно Печать (Print).

| Доступ к программному обеспечению в Mac OS X

| Значение параметра Принтер (Printer) должно совпадать со значением параметра Формат (Format for), выбранном в диалоговом окне Параметры страницы (Page Setup) на шаге 2. Затем выполните настройку параметра Копии & Страницы (Copies & Pages).

|  | Примечание:

Всегда проверяйте соответствие значений параметров Формат (Format) в диалоговом окне Параметры страницы (Page Setup) и Принтер (Printer) в диалоговом окне Печать (Print). В противном случае, данные могут быть напечатаны неправильно.

Настройка параметра Копии & Страницы (Copies & Pages) является стандартной функцией Mac OS X. Для получения более детальной информации смотрите документацию к вашей операционной системе.

| Выберите пункт Макет (Page Layout) из всплывающего меню.

| Выполните следующие установки.

Страниц на листе (Pages Per Sheet) | Позволяет печатать несколько страниц документа на одном листе бумаги. Вы можете выбрать число страниц, равным 1, 2, 4, 6, 9 или 16.
Layout Direction (Направление макета) | Позволяет задать порядок, в котором будут печататься страницы на листе бумаги.
Border (Рамка) | Печатается рамка вокруг напечатанной страницы на каждом листе. Вы можете выбрать для данной установки значения Нет (None), Одиночная линия (Single hairline), Одиночная тонкая линия (Single thin line), Двойная линия (Double hairline) или Двойная тонкая линия (Double thin line).

|  | Примечание:

Пункт Макет (Page Layout) является стандартным для Mac OS X. Для получения более детальной информации смотрите документацию к вашей операционной системе.

| Выберите пункт Настройка печати (Print Settings) из всплывающего меню.

| Выполните настройку параметров Тип носителя (Media Type), Поля (Margins) и Режим (Mode). См. Параметры печати (Print Settings)

| Параметр Тип носителя (Media Type)

| Нажмите кнопку Печать (Print) для начала печати.

[К началу]

Предыдущая | Следующая