Другие сведения

# Увеличение скорости печати

> Общая информация
> Использование диалогового окна Скорость и ход выполнения (Speed & Progress) (только для Windows)

Выполните инструкции этого раздела, чтобы увеличить скорость печати устройства.

## Общая информация

Так же, как печать с большим разрешением требует больше времени, чем печать с низким разрешением, цветная печать длится дольше, чем монохромная, поскольку объем данных цветного документа намного больше. Поэтому необходимо тщательно продумывать использование цвета, если вы хотите достичь высокой скорости печати.

Однако, даже если для печати требуется высокое разрешение и большое количество различных цветов — например, когда вы печатаете цветные фотографии —, скорость печати можно оптимизировать, отрегулировав прочие условия. Помните, что изменение условий печати для увеличения скорости может вызвать снижение качества печати.

В следующей таблице перечислены факторы, которые обратно пропорционально влияют на скорость и качество печати (увеличивая одно, уменьшают другое).

Качество печати Скорость печати | Ниже Выше | Быстрее Медленнее | Вкладка ПО принтера
Параметры ПО принтера | Параметры Бумага и качество (Paper & Quality) (для Windows), Print Quality (для Macintosh) | Экономичная (Economy), Обычная (Normal) | Фотография (Photo) | Диалоговое окно Дополнительно (Advanced)
Высокая скорость (High Speed) | Да | Нет
Характеристики данных | Размер изображения | Небольшое | Крупное | -
Разрешение | Низкое | Высокое

В следующей таблице перечислены только факторы, относящиеся к скорости печати.

Скорость печати | Быстрее | Медленнее | Вкладка ПО принтера
Параметры ПО принтера | Ориентация (Orientation) | Портретная (Portrait) | Альбомная (Landscape) | Вкладка Главное (Main, в Windows), диалоговое окно Параметры страницы (Page Setup, на Macintosh)
Оттенки серого (Grayscale) | Да | Нет | Диалоговое окно Дополнительно (Advanced), вкладка Главное (Main, Windows)
Цветная печать (Color**) | Оттенки серого (Grayscale) | Цветная печать (Color) | Диалоговое окно Печать (Print, на Macintosh)
Зеркальное отображение (Mirror Image*) | Нет | Да | Вкладка Макет страницы (Page Layout, в Windows), диалоговое окно Дополнительно (Advanced, на Macintosh)
Сглаживание углов (Edge smoothing*) | Нет | Да | Диалоговое окно Дополнительно (Advanced, в Windows, Mac OS 8.6 - 9.x)
Улучшение фотографий (Photo Enhance) | Нет | Да | Диалоговое окно Дополнительно (Advanced), вкладка Главное (Main, в Windows), диалоговое окно Печать (Print, на Mac OS 8.6 - 9.x)
Подбор (Collate*) | Нет | Да | Вкладка Макет страницы (Page Layout, в Windows), диалоговое окно Макет (Layout, на Mac OS 8.6 - 9.x), диалоговое окно Печать (Print, на Mac OS X)
Обратный порядок (Reverse Order*) | Нет | Да | Вкладка Макет страницы (Page Layout, в Windows), диалоговое окно Макет (Layout, на Mac OS 8.6 - 9.x)
Аппаратные ресурсы | Системная скорость | Быстрее | Медленнее | -
Свободное пространство на диске | Крупное | Небольшое
Объем памяти | Крупное | Небольшое
Состояние ПО | Выполняющиеся приложения | Одно | Много | -

| * Варьируется в зависимости от ПО принтера и используемого приложения.

| ** Варьируется в зависимости от типа носителя.

[К началу]

## Использование диалогового окна Скорость и ход выполнения (Speed & Progress, только для Windows)

Пользователи Windows могут настраивать параметры, относящиеся к скорости печати, в диалоговом окне Скорость и ход выполнения (Speed & Progress). Нажмите на кнопку Скорость и ход выполнения (Speed & Progress) на вкладке Сервис (Maintenance) ПО принтера. Раскроется следующее диалоговое окно.

Доступны следующие параметры управления скоростью печати:

### Высокоскоростная печать копий (High speed copies)

Чтобы быстрее напечатать несколько копий документа, выберите Высокоскоростная печать копий (High Speed Copies). Скорость печати увеличится за счет использования жесткого диска в качестве кэша для печати нескольких копий одного документа.

[К началу]

Предыдущая | Следующая