Параметры ПО принтера / Для Windows

# Настройка параметров на вкладке Главное (Main)

> Выполнение базовых настроек
> Выполнение расширенных настроек

На вкладке Главное (Main) можно настраивать параметры Параметр качества (Quality Option), Параметры страницы (Paper Options), Параметры печати (Print Options), Ориентация (Orientation) и Дополнительно (Advanced), а также проверять уровень чернил. Обратитесь к соответствующим разделам.

## Выполнение базовых настроек

### Параметр качества (Quality Option)

Можно выбирать один из следующих типов качества.

Черновик (Draft) | Для экономичной высокоскоростной печати.
Текст (Text) | Для печати стандартного текста со средним качеством.
Текст и изображение (Text & Image) | Для печати стандартного текста и графики с высоким качеством.
Фото (Photo) | Для печати фотографий с высоким качеством.
Оптимальное фото (Best Photo) | Для печати фотографий с наилучшим качеством.
Пользовательский (User Defined) (уникальное имя) | Если созданы пользовательские настройки и одна из них выбрана в окне Дополнительно (Advanced), он отображается в виде значка.

### Параметры страницы (Paper Options)

Источник (Source) | Выберите параметр Лист (Sheet), чтобы печатать на обычной бумаге. Выберите параметр Вручную (Manual), чтобы печатать на CD/DVD.
Без полей (Borderless) | Пометьте этот флажок, если требуется печать без полей. Эта функция печатает по всей площади листа. См. раздел Печать без полей
Тип (Type) | Выберите значение параметра Тип (Type), соответствующее носителю, загруженному в принтер. В зависимости от значения параметра Тип (Type) становятся доступными другие параметры, поэтому его настраивать нужно в первую очередь. Чтобы узнать, какой тип носителя вами используется, найдите его в списке параметров Тип носителя (Media Type).
| Параметры Тип носителя (Media Type)
Размер (Size) | Выберите нужный размер бумаги. Также можно определить пользовательский размер бумаги. О задании собственного размера бумаги см. раздел:
| Настройка пользовательских размеров бумаги для Windows

### Параметры печати (Print Options)

#### Улучшение фотографий (PhotoEnhance)

Этот режим применяет параметры коррекции изображений, специально настроенные для отсканированных или отснятых в цифровом виде фотографий.

#### Обратный порядок (Reverse Order)

Позволяет печатать документы в обратном порядке, начиная с последней страницы.

#### Предварительный просмотр (Print Preview)

Позволяет просматривать документ перед печатью.

При отправке задания печати на принтер открывается окно Предварительный просмотр (Print Preview), где можно менять значения параметров перед печатью.

На панели инструментов Предварительный просмотр (Print Preview) находится несколько значков, с помощью которых можно активировать следующие функции.

Значок | Имя кнопки | Функция
| Перетащить и оставить (Drag 'n' Drop) | Выбор и перемещение водяных знаков.
| Масштабирование (Zoom) | Увеличение или уменьшение размера просматриваемой страницы.
| По размеру экрана (Fit To Screen) | Масштабирует просматриваемое изображение таким образом, чтобы оно соответствовало размеру окна. Удобная функция в том случае, если необходимо видеть всю страницу.
| Максимальное увеличение (Maximum Zoom) | Отображение просматриваемого изображения с максимальным увеличением.
| Вкл./откл. область печати (Printable Area On/Off) | Отображение или скрытие линий, показывающих границы области печати. Принтер не может печатать за пределами этой области.
| Водяной знак (Watermark) | Открывает диалоговое окно Водяной знак (Watermark), где можно добавлять водяные знаки в документ и изменять их настройки.
| Восстановление исходных значений параметров водяного знака (Reset Watermark settings to their original state) | Возвращает параметрам водяного знака значения, которые они имели при первом открытии диалогового окна EPSON Предварительный просмотр (Print Preview).
| Предыдущая страница (Previous Page) | Отображает предыдущую страницу документа.
| Следующая страница (Next Page) | Отображает следующую страницу документа.

Кроме того, можно управлять просматриваемым изображением следующими способами:

- Выбирать и просматривать отдельные страницы.

- Уменьшать/увеличивать размер окна предварительного просмотра.

- Увеличивать просматриваемый документ. Щелкните Увеличить (Magnify) в меню Вид (View), чтобы открыть окно Увеличить (Magnify), где можно увеличивать размер просматриваемого документа, показываемый красный окном. Перетаскивая это красное окно, можно менять увеличиваемую часть документа.

- Просматривать отдельные страницы, составляющие плакат. Окно Плакат (Poster) открывается автоматически при отправке задания печати с выбранным параметром Печать плаката (Poster Printing) в окне Многостраничный (Multi-Page) на вкладке Макет страницы (Page Layout). Из этого окна можно просматривать отдельные панели, составляющие плакат. Это диалоговое окно можно также открыть, щелкнув Плакат (Poster) в меню Вид (View).

- Применять водяные знаки. Выбранный водяной знак будет выводиться в просматриваемом изображении.
  См. раздел Печать водяных знаков

- Указывать печатаемые страницы документа. Чтобы добавить или удалить страницу, щелкните ее значок в списке в левой части окна предварительного просмотра, а затем добавьте/удалите ее с помощью команд меню Параметры печати (Print Options).

Просмотрев документ, щелкните кнопку Печать (Print) для его печати либо Отмена (Cancel) для отмены печати.

### Ориентация (Orientation)

Выберите ориентацию отпечатка: Портретная (Portrait) или Альбомная (Landscape).

### Показать настройки (Show Settings)

При щелчке Показать настройки (Show Settings) открывается окно Текущая настройка (Current Setting). Чтобы скрыть его, щелкните Скрыть настройки (Hide Settings) на вкладке Главное (Main) либо Закрыть (Close) в окне Текущая настройка (Current Setting).

### Восстановление значений по умолчанию (Reset Defaults)

Щелкните кнопку Восстановление значений по умолчанию (Reset Defaults), чтобы вернуть все параметры к заводским предустановкам.

### Дополнительно (Advanced)

открыть окно Дополнительно (Advanced).

[К началу]

## Выполнение расширенных настроек

Параметры диалогового окна Дополнительно (Advanced) позволяют полностью управлять условиями печати. Используйте их для эксперимента с новыми задумками печати либо для тонкой настройки параметров печати в соответствии с вашими потребностями. Задав нужные значения параметров, им можно присвоить имя добавить в список Выборочные настройки (Custom Settings).

| Примечание:

Расширенные настройки рекомендуется выполнять только опытным пользователям. Некорректные значения параметров могут привести к ухудшению скорости или ухудшению качества печати.

Рисунки для данной процедуры взяты из Windows XP. Для Windows Me, 98 и 2000 рисунки могут незначительно отличаться.

Некоторые параметры могут быть недоступны, а зависимости от заданных значений параметров Источник бумаги (Paper Source), Тип носителя (Media Type) и Качество печати (Print Quality).

Функция Улучшение фотографий (PhotoEnhance) относится только к изображениям и не затрагивает текст или графику. Например, если выбрано значение Монохромный (Monochrome) в списке Тон (Tone) (доступен в режиме Улучшение фотографий (PhotoEnhance), только изображения в документе будут напечатаны в монохромном качестве. Весь цветной текст или графика того же документа напечатаются в цвете.

Чтобы открыть окно Дополнительно (Advanced), щелкните Дополнительно (Advanced) на вкладке Главное (Main). Если появится следующее диалоговое окно Примечание (Note), щелкните Продолжить (Continue).

### Параметры бумаги и качества (Paper & Quality Options)

Источник (Source) | Выберите параметр Лист (Sheet), чтобы печатать на обычной бумаге. Выберите параметр Вручную (Manual), чтобы печатать на CD/DVD.
Без полей (Borderless) | Пометьте этот флажок, если требуется печать без полей. Эта функция печатает по всей площади листа. См. раздел Печать без полей
Тип (Type) | Выберите значение параметра Тип (Type), соответствующее носителю, загруженному в принтер. Чтобы узнать, какой тип носителя вами используется, найдите его в списке параметров Тип носителя (Media Type).
| Параметры Тип носителя (Media Type)
Примечание: Доступность параметра Качество печати (Print Quality) зависит от значения параметра Тип носителя (Media Type). Следовательно, задавайте тип носителя до настройки качества печати.
Качество печати (Print Quality) | Выберите качество печати из списка.
Размер (Size) | Выберите нужный размер бумаги. Также можно определить пользовательский размер бумаги. О задании собственного размера бумаги см. раздел:
| Настройка пользовательских размеров бумаги для Windows

### Ориентация (Orientation)

Выберите ориентацию отпечатка: Портретная (Portrait) или Альбомная (Landscape).

### Параметры печати (Print Options)

Обратный порядок (Reverse Order) | Позволяет печатать документы в обратном порядке, начиная с последней страницы.
Высокая скорость (High Speed) | Активирует двунаправленную печать, так что принтер печатает и справа налево, и слева направо. Режим Высокая скорость (High Speed) ускоряет печать, но ухудшает ее качество.
Оттенки серого (Grayscale) | Печатает в оттенках серого.
Улучшенное микропереплетение (Super MicroWeave) | Обеспечивает большую детальность изображения, но увеличивает время печати. Этот параметр доступен, если параметру Качество печати (Print Quality) присвоено значение Photo RPM.
Сглаживание углов (Edge smoothing) | Улучшает качество печати изображений с низким разрешением, сглаживая неровные углы и края. Этот параметр не влияет на изображения с высоким разрешением или на текст.
Предварительный просмотр (Print Preview) | Позволяет просматривать документ перед печатью.

### Управление цветами (Color Management)

#### Параметры управления цветами (Color Controls)

Используются с методами сопоставления цветов и улучшения изображения, имеющимися в драйвере принтера. При выборе значения Параметры управления цветами (Color Controls) в списке Управление цветами (Color Management) появляются дополнительные параметры, позволяющие выбирать режим и регулировать ползунки улучшения цветов.

Гамма (Gamma) | Управляет контрастностью изображения на основе изменения полутонов и тонов серого среднего уровня.
Color Mode (Режим цвета) | EPSON Стандартные (Standard): Результат печати максимально приближен к исходному материалу. Диаграммы и графики (Charts and Graphs): Интенсифицирует цвета и осветляет полутона и яркие тона изображения. Используйте этот параметр для диаграмм и графиков. EPSON Живые (Vivid): На основе ваших данных улучшает цветовой баланс для оптимального качества печати. Это значение рекомендуется для большинства заданий печати.
Ползунки (Slide Bars) | Ползунки окна Корректировка цветов (Color Adjustment) регулируют параметры в диапазоне значений от -25% до +25%. Подробнее о каждом параметре - в справке драйвера принтера.

#### Улучшение фотографий (PhotoEnhance)

Этот режим позволяет настраивать различные параметры коррекции фотоизображений перед печатью. Параметры режима Улучшение фотографий (PhotoEnhance) не затрагивают исходные данные.

| Примечание:

Этот режим доступен только при , 16-, 24- или 32-битной цветной печати.

Печать при выбранном режиме Улучшение фотографий (PhotoEnhance) может увеличить время печати, в зависимости от мощности компьютера и размера изображения.

#### Тон (Tone):

Доступны следующие режимы:

Обычный (Normal) | Применяет к документу стандартную корректировку тона Epson.
Жесткий (Hard) | Печатает с высокой контрастностью, что делает напечатанное изображение четче.
Живой (Vivid) | Интенсифицирует цвета и осветляет полутона и яркие тона изображения.
Сепия (Sepia) | Применяет к фотографиям стиль печати сепия.
Монохромный (Monochrome) | Печатает изображения в черно-белом качестве.
Нет (None) | Корректировка тонов документа не выполняется.

#### Эффект (Effect)

Доступны следующие режимы:

Резкость (Sharpness) | Улучшает четкость всего изображения, в особенности контуров.
Мягкий фокус (Soft Focus) | Придает фотографиям вид снимков, сделанных с помощью линз с мягким фокусом.
Холст (Canvas) | Придает изображению вид картины, нарисованной на холсте.
Пергамент (Parchment) | Придает напечатанному изображению вид пергаментного отпечатка.
Нет (None) | Не применяет никаких эффектов к документу.

Если выбран режим Улучшение фотографий (PhotoEnhance), флажок Коррекция цифровой камеры (Digital Camera Correction) становится доступным. Пометьте его при печати фотографий, сделанных с помощью цифровой камеры, чтобы придать им плавность и естественность снимков, сделанных пленочным фотоаппаратом.

#### ICM

Этот режим автоматически регулирует цвета отпечатка, чтобы они соответствовали цветам монитора. ICM - это сокращение от Image Color Matching (Согласование цветов изображения).

При выборе пункта ICM становится доступным флажок Без корректировки цветов (No Color Adjustment). Этот параметр обычно не рекомендуется использовать, поскольку он вообще не позволяет драйверу принтера улучшать или корректировать цвет. Используйте его только в случае создания нового цветового профиля либо если другие параметры режима не дают удовлетворительных результатов.

### Сохранить настройки (Save Settings)

Чтобы сохранить расширенные настройки в списке Выборочные настройки (Custom Settings), щелкните кнопку Сохранить настройки (Save Setting). Раскроется диалоговое окно Выборочные настройки (Custom Settings).

Введите уникальное имя для настроек в текстовом поле Имя (Name), а затем щелкните Сохранить (Save). Имя может содержать максимум 16 букв и цифр. Также можно использовать максимум 8 двубайтных символов; однако они могут не отображаться корректно на экране в зависимости от настроек ОС. Сделанная пользовательская настройка будет добавлена в список Выборочные настройки (Custom Settings) в окне Дополнительно (Advanced). Можно записывать до 10 пользовательских настроек.

После сохранения последняя пользовательская настройка будет выбираться в окне Дополнительно (Advanced) и в пункте Параметр качества (Quality Option) в окне Основное (Basic). Чтобы задать другую пользовательскую настройку, просто выберите ее из списка Выборочные настройки (Custom Settings) в окне Дополнительно (Advanced) либо щелкните значок с именем текущей пользовательской настройки в пункте Параметр качества (Quality Option) в окне Основное (Basic) и выберите нужную настройку.

В случае изменения значения параметра при выборе пользовательской настройки в списке Выборочные настройки (Custom Settings), выбранный в списке пункт возвращается в Выбранные настройки (Custom Settings), а пользовательский выбор в пункте Параметр качества (Quality Option) в окне Основное (Basic) меняется на Пользователь (User). Ранее выбранная выборочная настройка не затрагивается этим изменением и остается в списке. Чтобы вернуться к собственной пользовательской настройке, просто выберите ее заново из списка Выборочные настройки (Custom Settings) в окне Дополнительно (Advanced) либо щелкните значок Пользователь (User) пункта Параметр качества (Quality Option) в окне Основное (Basic) и выберите ее из появившегося списка.

Чтобы удалить настройку из списка Выборочные настройки (Custom Settings), выберите ее в диалоговом окне Выборочные настройки (Custom Settings) и затем щелкните Удалить (Delete). При удалении активной или единственной пользовательской настройки выбранное значение в списке Выборочные настройки (Custom Settings) в окне Основное (Basic) возвращается к Выборочные настройки (Custom Settings), а пользовательский выбор пункта Параметр качества (Quality Option) в окне Основное (Basic) меняется на Пользователь (User). Чтобы активировать оставшуюся пользовательскую настройку, просто выберите ее из списка Выборочные настройки (Custom Settings) в окне Дополнительно (Advanced) либо щелкните значок Пользователь (User) пункта Параметр качества (Quality Option) в окне Основное (Basic) и выберите ее из появившегося списка.

#### Показать этот экран первым (Show this screen first)

Выводит окно Дополнительно (Advanced) первым при доступе к вкладке Главное (Main) ПО принтера.

#### Восстановление значений по умолчанию (Reset Defaults)

Щелкните кнопку Восстановление значений по умолчанию (Reset Defaults), чтобы вернуть все параметры к заводским предустановкам.

#### Основное (Basic)

Выводит окно Основное (Basic).

[К началу]

Предыдущая | Следующая