Устранение неполадок

# Проблемы с отпечатком, не относящиеся к качеству печати

> Неправильные или искаженные символы
> Неверные поля
> Изображение инвертировано
> Печатаются пустые страницы
> Отпечаток смазался
> Печать идет слишком медленно

## Неправильные или искаженные символы

- Убедитесь, что правильно выбран принтер и его драйвер.

- Сделайте ваш принтер принтером по умолчанию (Windows).

- Удалите все задания печати из очереди печати в Spool Manager (Windows Me/98).
  См. Работа с EPSON Spool Manager

Выключите принтер и компьютер. Убедитесь, что интерфейсный кабель принтера надежно подключен.

[К началу]

## Неверные поля

- Проверьте настройки полей в вашем приложении. Убедитесь, что поля находятся в пределах области печати страницы.
  См. раздел Бумага

- Проверьте параметры на вкладке Main (Главное) (в Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (на Macintosh). Убедитесь, что параметры соответствуют размеру загруженной бумаги.
  См. раздел Настройка параметров на вкладке Main (Главное) (Windows)
  См. раздел Диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы) (Mac OS X)

- Если вы пытаетесь печатать в режиме Borderless (Без полей), а на отпечатке есть поля, проверьте исходную фотографию. Кроме того, цифровая камера (оборудование передачи данных) может автоматически добавлять поля при регулировке соотношения сторон изображения.

[К началу]

## Изображение инвертировано

Снимите флажок Mirror Image (Зеркально) в ПО принтера, или выключите параметр Mirror Image (Зеркально) в вашем приложении. Инструкции см. в интерактивной справке к ПО принтера или к используемому вами приложению.
См. раздел Настройка параметров на вкладке Page Layout (Макет) (Windows)
См. раздел Режим Advanced (Расширенный) (Mac OS X)

[К началу]

## Печатаются пустые страницы

- Убедитесь, что правильно выбран принтер и его драйвер.

- Сделайте ваш принтер принтером по умолчанию (Windows).

- Проверьте параметры на вкладке Main (Главное) (в Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (на Macintosh). Убедитесь, что параметры соответствуют размеру загруженной бумаги.
  См. раздел Настройка параметров на вкладке Main (Главное) (Windows)
  См. раздел Диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы) (Mac OS X)

- Прочистите печатающую головку, чтобы освободить забитые дюзы.
  См. раздел Прочистка печатающей головки

Выполнив одно или несколько предложенных решений, проверьте функционирование принтера.
См. раздел Проверка работоспособности принтера

[К началу]

## Отпечаток смазался

- Если бумага загибается на печатную сторону, перед загрузкой распрямите ее или слегка закрутите в противоположную сторону.

- Снимите флажок High Speed (Высокая скорость) в диалоговом окне Advanced (Расширенные) ПО принтера.
  См. раздел Выполнение расширенных настроек (Windows)
  См. раздел Режим Advanced (Расширенный) (Mac OS X)

- Несколько раз загрузите и выбросьте из принтера сухую бумагу. Если решить проблему не удается, возможно, внутрь принтера просочились чернила. В этом случае необходимо протереть принтер изнутри мягкой чистой тканью.
  См. раздел Очистка принтера

[К началу]

## Печать идет слишком медленно

- Убедитесь, что в ПО принтера установлено подходящее значение параметра Тип носителя (Media Type).

| Параметры Media Type (Тип носителя)

- В настройках ПО принтера для параметра Quality (Качество) выберите значение Текст (Text) (Windows).
  Выберите Automatic (Автоматический) режим в диалоговом окне Print (Печать), затем передвиньте ползунок в положение Speed (Высокая скорость) (Macintosh).
  См. раздел Параметр Quality Option (Качество) (Windows)
  См. раздел Режим Automatic (Автоматический) (Mac OS X)

- Закройте все ненужные приложения.

Если вы попробовали все перечисленные способы, но не решили проблему, см следующий раздел:
См. Увеличение скорости печати

[К началу]

Предыдущая | Следующая