Другие сведения

# Загрузка конвертов

Чтобы загрузить конверты в принтер, сделайте следующее.

| Поднимите подставку для бумаги и выдвиньте ее удлинитель.

| Опустите приемный лоток и выдвиньте его удлинитель.

|  | Примечание:

Убедитесь, что лоток для CD/DVD не установлен в принтер и направляющая дисков CD/DVD закрыта.

| Передвиньте левую боковую направляющую так, чтобы расстояние между направляющими было немного больше ширины конверта.

| Загрузите конверты короткой стороной вперед, закрывающейся стороной влево, как показано на иллюстрации.

|  | Примечание:

Конверты могут быть различной толщины и жесткости. Если общая толщина пачки конвертов больше 10 мм, сожмите конверты перед загрузкой. Если качество печати ухудшается при загрузке пачки конвертов, загружайте конверты по одному.

В податчик листов можно положить до 10 конвертов одновременно.

Не используйте скрученные или согнутые конверты.

Распрямите клапан конверта перед загрузкой.

Перед загрузкой рекомендуется разгладить передний край конверта.

Не используйте слишком тонкие конверты — они могут скрутиться во время печати.

[К началу]

Предыдущая | Следующая