Другие сведения

# Загрузка отдельных листов бумаги

Чтобы загрузить бумагу в принтер, сделайте следующее.

| Поднимите подставку для бумаги и выдвиньте ее удлинитель.

| Опустите приемный лоток и выдвиньте его удлинитель.

|  | Примечание:

Убедитесь, что лоток для CD/DVD не установлен в принтер и направляющая дисков CD/DVD закрыта.

| Передвиньте левую боковую направляющую так, чтобы расстояние между направляющими было немного больше ширины стопки бумаги.

| Встряхните пачку бумаги и подбейте ее на плоской поверхности, чтобы подравнять края листов.

| Положите пачку бумаги в податчик стороной для печати вверх вплотную к правой боковой направляющей. Придвиньте левую боковую направляющую к левому краю бумаги.

|  | Примечание:

Оставляйте перед устройством достаточно свободного пространства, куда будет поступать бумага.

Всегда загружайте бумагу в податчик узкой стороной вперед.

Убедитесь, что стопка бумаги находится вровень или ниже треугольной метки на боковой направляющей.

[К началу]

Предыдущая | Следующая