| Основная страница > Информация о продукте Элементы принтера и функции панели управления Элементы принтера Панель управления Элементы принтера 1. Подставка для бумаги: поддерживает бумагу, загруженную в податчик. 2. Податчик бумаги: предназначен для загрузки бумаги и подачи ее во время печати. 3. Крышка принтера: закрывает механизмы принтера. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей. 4. Удлинитель приемного лотка: удерживает бумагу, поступающую из принтера. 5. Приемный лоток: Удерживает бумагу, поступающую из принтера. 6. Рычаг регулировки толщины бумаги: Регулирует расстояние между печатающей головкой и бумагой с целью предотвращения появления размазанных участков на отпечатке. При печати на толстой бумаге или конвертах установите рычаг в позицию . 7. Боковые направляющие: помогают ровно размещать бумагу в податчике. Передвиньте левую боковую направляющую вплотную к стопке бумаги. 1. Разъем USB: предназначен для подключения принтера к компьютеру при помощи USB-кабеля. 1. Крышка отсека для картриджей: удерживает чернильные картриджи на месте. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей. 2. Печатающая головка: наносит чернила на бумагу. 3. Панель управления: управляет различными функциями принтера. Подробнее о панели управления — в следующем разделе. К началу Панель управления
Кнопка | Функция
1. Вкл. | Нажмите, чтобы включить или выключить устройство.
2. Копии | Нажмите, чтобы задать количество копий.
3. Тип бумаги | Нажмите, чтобы выбрать тип бумаги. За более подробными инструкциями обратитесь к Руководству по основным операциям.
4. Стоп/Сброс | Нажмите, чтобы прекратить печать, вывести бумагу или сбросить отображение ошибки. Если нажать на эту кнопку, когда принтер ничего не печатает, будут восстановлены настройки по умолчанию.
5. Пуск | Нажмите, чтобы запустить печать с настройками, выполненными на панели управления. Если замялась бумага, нажмите на эту кнопку, чтобы вывести бумагу.
6. Размер бумаги | Нажмите, чтобы выбрать подходящее значение размера бумаги, загруженной в податчик: 10 × 15 см/4" × 6", 13 × 18 см/5" × 7" или A4. При печати напрямую с карты памяти можно выбирать только один из указанных выше размеров бумаги.
7. Фото/Дополнительно | Нажмите, чтобы выбрать фотографию для печати либо для выбора функций настроек и утилит.
8. Режим | Нажмите, чтобы выбрать фотографию для печати либо для выбора функций настроек и утилит. Нажмите, чтобы напечатать фотографии с карты памяти. Выберите один из следующих параметров: (Светящийся индикатор указывает на выбранный режим.) Выборочная печать: Выберите этот режим, чтобы выбирать изображения для печати. Печатать все/PictBridge: Выберите, чтобы напечатать все изображения с карты памяти, изображения, сохраненные на карту памяти и содержащие информацию DPOF или изображения с цифровой камеры, подключенной напрямую к принтеру. Индекс: Выберите, чтобы напечатать индексную страницу с миниатюрами изображений.
9. Настройка | Нажмите, чтобы отобразить настройки.
| Примечание:
Все кнопки на панели управления, кроме кнопок Стоп/Сброс и Вкл., используются только при прямой печати с карты памяти.
К началу |