| Основная страница > Обращение с бумагой и CD/DVD-дисками # Размещение CD/DVD-диска Чтобы вставить CD/DVD-диск в принтер, сделайте следующее. Предостережение
Обязательно прочитайте следующий раздел перед загрузкой CD/DVD-диска. См. раздел Замечание о печати на CD/DVD-дисках Строго выполняйте дальнейшие действия по загрузке CD/DVD-диска в принтер. Если вы введете диск неверным способом, данные или принтер могут быть повреждены.
Примечание
При необходимости перед печатью на CD/DVD-диске прочистите ролик для подачи бумаги внутри принтера. Для этого необходимо подать и вывести из принтера лист обычной бумаги формата A4.
| Убедитесь, что питание принтера включено.
Предостережение
Вставляйте лоток для CD/DVD-дисков, только когда питание принтера включено. Иначе автоматическая корректировка положения печати после введения диска не будет выполнена.
| Откройте приемный лоток и переднюю крышку.
| Передвиньте боковую направляющую влево.
| Положите CD/DVD-диск в лоток для дисков стороной для печати вверх.
Примечание
Одновременно в принтер можно положить только один CD/DVD-диск.
CD/DVD-диск диаметром 12 см
| Вставьте CD/DVD-диск диаметром 12-см диск в лоток для дисков без адаптера.
CD/DVD-диск диаметром 8 см
| 1. Вставьте адаптер в лоток для CD/DVD-дисков, как показано на иллюстрации. По периметру адаптера расположены 3 выступа: два выступа по диагонали один напротив другого и один небольшой прямоугольный выступ. Установите адаптер в лоток для CD/DVD-дисков таким образом, чтобы небольшой прямоугольный выступ совпал с квадратной формой на передней или задней стороне дисковода. 2. Вставьте CD/DVD-диск диаметром 8 см в адаптер.
Предостережение
Перед загрузкой CD/DVD-диска удостоверьтесь, что в лотке для дисков нет посторонних предметов и частиц — они могут повредить сторону для записи CD/DVD-диска. Используйте только лоток для CD/DVD-дисков, прилагаемый к принтеру. Если вы воспользуетесь другим лотком, положение печати может сместиться, и печать будет проведена неправильно.
| Загрузите CD/DVD стороной для записи наверх и аккуратно вставьте лоток для CD/DVD, затем придвиньте боковую направляющую к левой стороне лотка для CD/DVD.
Предостережение
Не вставляйте лоток для CD/DVD-дисков во время печати. Иначе принтер может быть поврежден, а диск испачкан или поцарапан. Вставляйте лоток для CD/DVD горизонтально, чтобы не повредить поверхность диска.
| Вставляйте лоток для CD/DVD по правой стороне переднего слота для ручной подачи, чтобы отметки на лотке для CD/DVD и переднем слоте для ручной подачи совпали
Инструкции по редактированию и печати рисунков для CD/DVD-дисков см. в следующем разделе. См. раздел Печать на CD/DVD-дисках |