| Основная страница > Процесс печати # Печать на рулонной бумаге Загрузка рулонной бумаги Настройки принтера в Windows Настройки драйвера в Mac OS X 10.5 Настройки драйвера в Mac OS X 10.3 или 10.4 В данном разделе объясняется, как выполнить непрерывную печать нескольких фотографий на рулонной бумаге. Примечание
При печати без полей изображение становится чуть больше размера бумаги, и часть изображения, выходящая за пределы листа, не печатается.
## Загрузка рулонной бумаги Информацию о загрузке рулонной бумаги в принтер см. в следующем разделе. Загрузка рулонной бумаги К началу ## Настройки принтера в Windows
| Выберите файл для печати.
| Откройте окно драйвера принтера.
Доступ к ПО принтера в Windows
| Щелкните вкладку Main (Главное), выберите подходящее значение параметра Media Type (Тип носителя) затем выберите предпочтительные значения параметров Color (Цвет), Print Quality (Качество печати) и Mode (Режим).
Выбор правильного типа носителя Примечание
Доступность параметров может варьироваться в зависимости от выбранных настроек.
| Для параметра Source (Источник) выберите значение Roll (Рулон).
Примечание
Если загружена рулонная бумага, не выбирайте значение Sheet (Форматная бумага) для параметра Source (Источник), поскольку это вызовет подачу излишнего количества бумаги после печати каждого документа.
| Выберите подходящее значение параметра Size (Размер).
| Установите флажок Borderless (Без полей) для печати без полей.
Примечание
При печати без полей изображение становится чуть больше размера бумаги, и часть изображения, выходящая за пределы листа, не печатается.
| Щелкните вкладку Page Layout (Макет), выберите ориентацию отпечатка (Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная)), выполните прочие необходимые настройки и затем начните печать.
| Обрежьте рулонную бумагу.
Обрез рулонной бумаги Примечание
Подождите, пока принтер завершит печать и прекратит подачу бумаги. Обрежьте бумагу с задней стороны принтера и выключите принтер. Оставшаяся бумага будет выведена.
К началу ## Настройки драйвера в Mac OS X 10.5
| Выберите файл для печати.
| Откройте диалоговое окно Print (Печать).
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| Щелкните , чтобы раскрыть этот список. Выберите используемый принтер для параметра Printer (Принтер).
| Выберите подходящий размер рулонной бумаги (the Paper Size (Размер бумаги)).
Примечание
В зависимости от приложения не все элементы настроек могут буть доступны. В этом случае в меню File вашего приложения щелкните Page Setup и выполните необходимые настройки. Если необходимо напечатать фотографии без полей, выберите размер бумаги с пометкой Borderless (Без полей) в скобках. При печати без полей изображение становится чуть больше размера бумаги, и часть изображения, выходящая за пределы листа, не печатается.
| В раскрывающемся меню выберите Print Settings (Параметры печати).
| Выберите значения параметров Media Type (Тип носителя), Color (Цвет) и прочих, затем начните печать. Более подробную информацию о параметре Print Settings (Параметры печати) см. в интерактивной справке.
Выбор правильного типа носителя
| Обрежьте рулонную бумагу.
Обрез рулонной бумаги Примечание
Подождите, пока принтер завершит печать и прекратит подачу бумаги. Обрежьте бумагу с задней стороны принтера и выключите принтер. Оставшаяся бумага будет выведена.
К началу ## Настройки драйвера в Mac OS X 10.3 или 10.4 Чтобы отрегулировать настройки принтера, выполните следующие шаги.
| Выберите файл для печати.
| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| Выберите используемый принтер для параметра Format for (Формат для).
| Выберите подходящее значение параметра Paper Size (Размер бумаги).
Примечание
Если необходимо напечатать фотографии без полей, выберите размер бумаги с пометкой Borderless (Без полей) в скобках. При печати без полей изображение становится чуть больше размера бумаги, и часть изображения, выходящая за пределы листа, не печатается.
| Выберите подходящее значение параметра Orientation (Ориентация).
| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
| Откройте диалоговое окно Print (Печать).
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| В раскрывающемся меню выберите Print Settings (Параметры печати).
| Выберите значения параметров Media Type (Тип носителя), Color (Цвет) и Mode (Режим). Подробности о параметре Print Settings (Параметры печати) см. в интерактивной справке.
Выбор правильного типа носителя
| Щелкните Print (Печать), чтобы начать печать.
| Обрежьте рулонную бумагу.
Обрез рулонной бумаги Примечание
Подождите, пока принтер завершит печать и прекратит подачу бумаги. Обрежьте бумагу с задней стороны принтера и выключите принтер. Оставшаяся бумага будет выведена.
К началу |