| Основная страница > Процесс печати # Печать на форматных листах Бумага для печати без полей Настройки приложения для печати без полей. Загрузка бумаги Настройки принтера в Windows Настройки драйвера в Mac OS X 10.5 Настройки драйвера в Mac OS X 10.3 или 10.4 ## Бумага для печати без полей Не все типы бумаги позволяют печатать фотографии без полей. Поддерживаемые типы бумаги для печати без полей перечислены в таблице ниже.
Epson Premium Glossy Photo Paper | A3+, A3, A4, 13 × 18 см (5 × 7 дюймов), 16:9 wide size (102 × 181 мм), 10 × 15 см (4 × 6 дюймов), 32,9 см × 10 м (рулонная бумага)
Epson Glossy Photo Paper | A4, 13 × 18 см (5 × 7 дюймов), 10 × 15 см (4 × 6 дюймов)
Epson Premium Semigloss Photo Paper | A3+, A3, A4, 10 × 15 см (4 × 6 дюймов), 32,9 см × 10 м (рулонная бумага)
Epson Matte Paper - Heavyweight Epson Archival Matte Paper Epson Enhanced Matte Paper | A3+, A3, A4
Epson UltraSmooth Fine Art Paper Epson Watercolor Paper - Radiant White Epson Velvet Fine Art Paper | A3+
Примечание
Печать в этом режиме занимает больше времени, чем обычно. Качество печати может ухудшиться в верхней и нижней части отпечатка, или эти области могут быть смазаны, если производится печать на бумаге, отличной от рекомендованной выше. Перед печатью больших объемов напечатайте одну страницу, чтобы проверить качество. Печать без полей недоступна , если в качестве источника бумаги выбрано Manual - Front (Вручную — спереди).
К началу ## Настройки приложения для печати без полей. Доступны два типа печати без полей - Auto Expand (Автоматическое расширение) и Retain Size (Сохранить размер). ### Для параметра Auto Expand (Автоматическое расширение) Автоматически увеличивается размер изображения и выполняется печать без полей. Область, после увеличения выходящая за пределы листа, не будет напечатана. Если в приложении есть возможность настройки размера полей, задайте размер, равный 0. ### Для параметра Retain Size (Сохранить размер) С помощью приложения увеличьте изображение, чтобы его края вышли за пределы листа, чтобы избежать появления пустых областей по краям листа. Для увеличения изображения функции драйвера принтера не задействованы. Выберите этот параметр, чтобы драйвер принтера не изменял масштаб изображения. Увеличивайте размеры в каждом из четырех направлений, используя приложение.
Бумага | Вверх | Вниз | Влево | Вправо
Длиннее, чем A4 (297 мм) | +3 мм | +4,5 мм | +3,5 мм | +3,5 мм
A4 (297 мм) или меньше, кроме 89 × 127 мм (3,5 × 5 дюймов) и 102 × 152 мм (4 × 6 дюймов) | +3 мм | +4 мм | +2,5 мм | +2,5 мм
89 × 127 мм (3,5 × 5 дюймов) и 102 × 152 мм (4 × 6 дюймов) | +1,3 мм | +2,5 мм | +2,5 мм | +2,5 мм
Если в приложении есть возможность настройки размера полей, задайте размер, равный 0. К началу ## Загрузка бумаги Информацию о загрузке бумаги см. в следующем разделе. Загрузка бумаги Загрузка бумаги в задний слот для подачи бумаги вручную Информацию об использовании специальных носителей Epson см. в следующем разделе. Использование специальной бумаги К началу ## Настройки принтера в Windows Чтобы отрегулировать настройки принтера, выполните следующие шаги.
| Выберите файл для печати.
| Откройте окно драйвера принтера.
Доступ к ПО принтера в Windows
| Щелкните вкладку Main (Главное), выберите подходящее значение параметра Media Type (Тип носителя) затем выберите предпочтительные значения параметров Color (Цвет), Print Quality (Качество печати) и Mode (Режим).
Выбор правильного типа носителя Примечание
Доступность параметров может варьироваться в зависимости от выбранных настроек.
| Выберите подходящее значение параметра Source (Источник).
Sheet (Лист) | В податчик загружаются форматные листы
Manual - Roll (Вручную - Рулон) | Форматные листы загружаются в задний слот для подачи бумаги вручную
Manual - Front (Вручную — спереди) | Подается плотная бумага в передний слот для подачи вручную.
| Выберите подходящее значение параметра Size (Размер).
| Если необходимо выполнить печать без полей, выберите Borderless (Без полей) и затем щелкните Expansion (Увеличение), чтобы открыть окно Expansion (Увеличение).
Примечание
Печать без полей недоступна, если в качестве источника бумаги выбрано Manual - Front (Вручную — спереди).
| В окне Expansion (Увеличение) выберите Auto Expand (Автоматическое расширение) либо Retain Size (Сохранить размер). Выбрав Auto Expand (Автоматическое расширение), задайте значение параметра Amount of Enlargement (Величина увеличения). Щелкните OK, чтобы вернуться к главному окну (Main).
Примечание
Перемещение ползунка к значению Min (Минимально) ослабляет увеличение, однако в результате на одной или нескольких сторонах листа могут появиться поля.
| Щелкните вкладку Page Layout (Макет), выберите ориентацию отпечатка (Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная)), выполните прочие необходимые настройки и затем начните печать.
К началу ## Настройки драйвера в Mac OS X 10.5
| Выберите файл для печати.
| Откройте диалоговое окно Print (Печать).
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| Щелкните , чтобы раскрыть этот список. Выберите используемый принтер для параметра Printer (Принтер).
| Выберите подходящее значение параметра Paper Size (Размер бумаги). Если необходимо выполнить печать без полей, выберите размер бумаги и печать без полей (один из параметров Auto Expand и Retain Size).
Примечание
В зависимости от приложения не все элементы настроек могут буть доступны. В этом случае в меню File вашего приложения щелкните Page Setup и выполните необходимые настройки. Печать без полей недоступна, если в качестве значения параметра Paper Size выбрано Manual - Front.
| Выбрав печать без полей, в раскрывающемся меню выберите Page Layout Settings, затем выберите величину увеличения.
Примечание
Перемещение ползунка к значению Min (Минимально) ослабляет увеличение, однако в результате на одной или нескольких сторонах листа могут появиться поля.
| В раскрывающемся меню выберите Print Settings.
| Выберите значения параметров Media Type (Тип носителя), Color (Цвет) и прочих, затем начните печать. Более подробную информацию о параметре Print Settings (Параметры печати) см. в интерактивной справке.
См. раздел Выбор правильного типа носителя К началу ## Настройки драйвера в Mac OS X 10.3 или 10.4
| Выберите файл для печати.
| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| Выберите используемый принтер для параметра Format for (Формат для).
| Выберите подходящее значение параметра Paper Size (Размер бумаги). Если необходимо выполнить печать без полей, выберите размер бумаги и печать без полей (один из параметров Auto Expand (Автоматическое расширение) и Retain Size (Сохранить размер)) и затем щелкните OK.
| Откройте диалоговое окно Print (Печать).
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| If Выбрав Auto Expand (Автоматическое расширение), выберите из раскрывающегося списка Expansion (Увеличение) и затем затем выберите величину увеличения.
Примечание
Перемещение ползунка к значению Min (Минимально) ослабляет увеличение, однако в результате на одной или нескольких сторонах листа могут появиться поля.
| В раскрывающемся меню выберите Print Settings (Параметры печати).
| Выберите значения параметров Media Type (Тип носителя), Color (Цвет) и Mode (Режим). Более подробную информацию о параметре Print Settings (Параметры печати) см. в интерактивной справке.
Выбор правильного типа носителя
| Выполните необходимые настройки и начните печать. За дополнительной информацией обратитесь к интерактивной справке драйвера принтера.
К началу |