| Основная страница > Процесс печати # Печать на CD/DVD-дисках Замечание о печати на CD/DVD-дисках Размещение CD/DVD-диска Доступ к программе EPSON Print CD Печать на CD/DVD-дисках в Windows Печать на CD/DVD-дисках в Mac OS X Печать на CD/DVD-диске с помощью стороннего ПО Программа EPSON Print CD, поставляемая с этим принтером, позволяет печатать рисунки на CD/DVD-дисках. Когда рисунок для компакт-диска готов, можно напрямую напечатать его на CD/DVD-дисках диаметром 12 или 8 см. ## Замечание о печати на CD/DVD-дисках Для печати на CD/DVD рекомендуется использовать черные матовые чернила. Использование черных фотографических чернил может привести к снижению качества печати. Храните лоток для CD/DVD-дисков на плоской поверхности. Согнутый или поврежденный лоток может повредить принтер. Используйте только диски, на которых указано, что они предназначены для печати, например: “Printable on the label surface” (Печать на стороне для маркировки разрешена) или “Printable with ink jet printers” (Печатать на струйных принтерах разрешена). Более подробную информацию об обращении с CD/DVD-диском и о записи данных на подобные диски см. в документации к используемому CD/DVD-диску. В отличие от печати на специальной бумаги Epson изображения на CD/DVD-дисках печатаются с менее насыщенными цветами. Печатайте на CD/DVD-дисках только после записи на них данных. Иначе отпечатки пальцев, пыль или царапины на поверхности диска могут вызвать ошибки записи. Если вы собираетесь печатать большое количество CD/DVD-дисков, сначала проведите печать на нескольких ненужных дисках и проверьте состояние отпечатанной поверхности через сутки. Не используйте CD/DVD диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. Не сушите отпечатанные диски под прямым солнечным светом. В зависимости от типа используемого CD/DVD-диска и насыщенности цвета рисунок может смазаться. Если отпечатанная поверхность остается липкой даже после сушки, возможно, цвета чрезмерно насыщенны. В этом случае понизьте насыщенность цветов в программе EPSON Print CD. Попадание влаги на отпечатанную поверхность может привести к размазыванию краски. Если в лоток для CD/DVD-дисков или на внутреннюю прозрачную часть диска случайно попадут чернила, немедленно сотрите их. Повторная печать на CD/DVD-диске не обязательно улучшит качество печати. С помощью программы EPSON Print CD можно настроить область печати на CD/DVD-диске. Настройте область печати так, чтобы она совпадала с областью печати CD/DVD-диска, на котором вы собираетесь печатать. Обратите внимание, что неправильные настройки могут испачкать лоток или CD/DVD-диск. Если вы печатаете на CD/DVD из приложения, не поддерживающего печать на CD/DVD, на лотке для CD/DVD, самих дисках либо внутри принтера могут появиться чернильные пятна. Печатайте только на круглых CD/DVD. Область печати на CD/DVD-диске показана на иллюстрации ниже.
CD/DVD-диск диаметром 12 см | CD/DVD-диск диаметром 8 см
Предостережение
Убедитесь в том, что значение внутреннего и внешнего диаметра находится в пределах областей, указанных на иллюстрации выше (несмотря на то, что программное обеспечение EPSON Print CD предоставляет возможность указать внутренний диаметр диска от 18 мм, а внешний диаметр - до 120 мм). Печать за пределами области печати может повредить CD/DVD-привод.
Примечание
При печати на следующих областях CD/DVD-диска лоток или диск могут быть испачканы чернилами.
Диаметр внутреннего отверстия | от 21 до 42 мм
К началу ## Размещение CD/DVD-диска Информацию о размещении CD/DVD-диска см. в следующем разделе. Размещение CD/DVD-диска К началу ## Доступ к программе EPSON Print CD ### В Windows Чтобы запустить программу EPSON Print CD, дважды щелкните значок EPSON Print CD на рабочем столе. Примечание
Если значок EPSON Print CD отсутствует на рабочем столе, щелкните Start (Пуск) или стартовую кнопку, выберите Programs (Программы) или All Programs (Все программы), затем EPSON Print CD и щелкните EPSON Print CD. Информацию о работе с программой см. в справке по EPSON Print CD.
### В Mac OS X Чтобы запустить программу EPSON Print CD, дважды щелкните значок Macintosh HD (жесткий диск по умолчанию), затем папку Applications (Приложения), папку EPSON Print CD и значок EPSON Print CD. Примечание
Информацию о работе с программой см. в справке по EPSON Print CD.
К началу ## Печать на CD/DVD-дисках в Windows Программа EPSON Print CD позволяет наносить изображения на CD/DVD-диски. Далее рассказывается, как печатать на CD/DVD-дисках с помощью программы EPSON Print CD. Примечание
Если при печати на CD/DVD-диске лоток для дисков выталкивается или подается неправильно, убедитесь, что он установлен правильно. См. раздел Размещение CD/DVD-диска Если при печати на CD/DVD-диске лоток для дисков выталкивается, значит, принтер не готов к печати. Дождитесь сообщения на экране о том, что лоток для дисков нужно вставить. Заново вставьте лоток и нажмите на кнопку бумаги. Одновременно в принтер можно положить только один CD- или DVD-диск. Если для параметра Copies (Копии) задано значение 2 или более, после печати извлекайте каждый отпечатанный CD- или DVD-диск из лотка и вставляйте новый. Нажмите на кнопку бумаги для продолжения печати. См. раздел Размещение CD/DVD-диска Если для параметра Media Type (Тип носителя) в диалоговом окне Printer Settings (Параметры принтера) выбрано значение CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) и вы используете высококачественные CD/DVD-диски, можно печатать на CD/DVD-дисках рисунки высокого качества. Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. CD- и DVD-диски, отпечатанные при выбранном значении CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) для параметра Media Type (Тип носителя) сохнут дольше, чем диски, отпечатанные со значением CD/DVD параметра Media Type. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), должны сохнуть 24 часа. Если положение печати смещено, отрегулируйте его в программе EPSON Print CD. Более подробную информацию см. в справке к EPSON Print CD. Если чернила смазаны, отрегулируйте насыщенность цвета. Более подробную информацию см. в справке к EPSON Print CD. После окончания печати на CD/DVD-диске достаньте лоток для CD/DVD-дисков и закройте переднюю крышку.
### Основные настройки
| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).
| Удостоверьтесь, что в настройках Printer (Принтер) выбран нужный принтер.
| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).
| Для параметра Print Confirmation Pattern (Напечатать шаблон подтверждения положения печати) выберите значение None (Нет) и щелкните Print (Печать).
### Выполнение расширенных настроек Более сложные настройки можно выполнить при помощи драйвера принтера.
| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).
| Щелкните кнопку Manual Print (Вручную).
| Удостоверьтесь, что для параметра Name (Имя) выбран нужный принтер.
| Для параметра Size (Размер) выберите A4.
| Для параметра Source (Источник) выберите CD/DVD.
| Выберите значение Portrait (Книжная) для параметра Orientation (Ориентация).
| Щелкните кнопку Properties (Свойства), чтобы открыть драйвер принтера.
| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).
| При необходимости настройте другие параметры.
| Щелкните OK, чтобы закрыть окно драйвера принтера.
| Щелкните OK, чтобы напечатать данные.
К началу ## Печать на CD/DVD-дисках в Mac OS X Программа EPSON Print CD позволяет наносить изображения на CD/DVD-диски. Далее рассказывается, как печатать на CD/DVD-дисках с помощью программы EPSON Print CD. Примечание
Если при печати на CD/DVD-диске лоток для дисков выталкивается или подается неправильно, убедитесь, что он установлен правильно. См. раздел Размещение CD/DVD-диска Если при печати на CD/DVD-диске лоток для дисков выталкивается, значит, принтер не готов к печати. Дождитесь сообщения на экране о том, что лоток для дисков нужно вставить. Заново вставьте лоток и нажмите на кнопку бумаги. Одновременно в принтер можно положить только один CD- или DVD-диск. Если для параметра Copies (Копии) задано значение 2 или более, после печати извлекайте каждый отпечатанный CD- или DVD-диск из лотка и вставляйте новый. Нажмите на кнопку бумаги для продолжения печати. См. раздел Размещение CD/DVD-диска Если для параметра Media Type (Тип носителя) в окне Print (Печать) выбрано значение CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) и вы используете высококачественные CD/DVD, можно печатать на дисках рисунки высокого качества. Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. CD- и DVD-диски, отпечатанные при выбранном значении CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) для параметра Media Type (Тип носителя) сохнут дольше, чем диски, отпечатанные со значением CD/DVD параметра Media Type. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), должны сохнуть 24 часа. Если положение печати смещено, отрегулируйте его в программе EPSON Print CD. Более подробную информацию см. в справке к EPSON Print CD. Если чернила смазаны, отрегулируйте насыщенность цвета. Более подробную информацию см. в справке к EPSON Print CD. После окончания печати на CD/DVD-диске достаньте лоток для CD/DVD-дисков и закройте переднюю крышку.
### Основные настройки
| В меню File (Файл) выберите Print (Печать). Откроется диалоговое окно Print (Печать).
| Щелкните кнопку Select Printer (Выбор принтера).
| Выберите свой принтер из списка.
| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).
| Удостоверьтесь, что для параметра Test Print Pattern (Шаблон тестовой печати) выбрано значение None (Нет), и щелкните Print (Печать).
### Выполнение расширенных настроек Более сложные настройки можно выполнить при помощи драйвера принтера.
| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).
| Щелкните кнопку Select Printer (Выбор принтера).
| Выберите свой принтер из списка.
| Щелкните кнопку Manual Print (Вручную), чтобы открыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
| В следующем диалоговом окне щелкните OK.
| Откроется диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
| Удостоверьтесь, что для параметра Format for (Формат для) выбран нужный принтер.
| Для параметра Paper Size (Размер бумаги) выберите A4 (CD/DVD).
| Выберите значение Portrait (Книжная) для параметра Orientation (Ориентация).
| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Print (Печать).
Примечание для пользователей Mac OS X 10.5:
Если диалоговое окно Print (Печать) не раскрывается, щелкните , чтобы раскрыть его.
| Удостоверьтесь, что в настройках Printer (Принтер) выбран нужный принтер.
| Щелкните Print Settings (Параметры печати).
| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).
| При необходимости настройте другие параметры и щелкните кнопку Print (Печать).
К началу ## Печать на CD/DVD-диске с помощью стороннего ПО Для печати на компакт-дисках с помощью сторонних приложений, поддерживающих печать на CD/DVD, настройте следующие параметры.
Размер | A4
Ориентация | Книжная
Источник (в Windows) | CD/DVD-диск
Тип | CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD)
Тип лотка* | Epson Tray Type 2 **
* Необходимость настройки этого параметра зависит от приложения. ** Название зависит от приложения. К началу |