Другие сведения

# Увеличение скорости печати

> Общие рекомендации
> Диалоговое окно Speed & Progress (Скорость и ход печати) (только для Windows)

Следуйте инструкциям из этого раздела, чтобы увеличить скорость печати устройства.

## Общие рекомендации

Как печать с большим разрешением требует больше времени, чем печать с низким разрешением, так и цветная печать идет дольше, чем монохромная, поскольку объем данных цветного документа намного больше. Поэтому необходимо тщательно продумывать использование цвета, если вы хотите достичь высокой скорости печати.

Но даже если для печати требуется высокое разрешение и большое количество различных цветов — например, когда вы печатаете цветные фотографии —, скорость печати можно оптимизировать, отрегулировав прочие условия. Помните, что изменение условий печати для увеличения скорости может вызвать снижение качества печати.

В следующей таблице перечислены факторы, которые обратно пропорционально влияют на скорость и качество печати (увеличивая одно, уменьшают другое).

Качество печати Скорость печати | Ниже Выше | Быстрее Медленнее | Меню ПО принтера
Параметры ПО принтера | Paper & Quality (Параметры бумаги и качества) (для Windows), Print Quality (Качество печати) (для Macintosh) | Economy (Экономичное), Normal (Обычное) | Photo (Фото) | Диалоговое окно Advanced (Расширенные)
High Speed (Высокая скорость) | On (Вкл.) | Off (Выкл.)
Характеристики данных | Размер изображения | Небольшое | Большое | -
Resolution (Разрешение) | Низкое | Высокое

В следующей таблице перечислены только факторы, относящиеся к скорости печати.

Скорость печати | Быстрее | Медленнее | Меню ПО принтера
Параметры ПО принтера | Orientation (Ориентация) | Portrait (Книжная) | Landscape (Альбомная) | Вкладка Main (Главное) (Для Windows), диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы) (Для Macintosh)
Grayscale (Оттенки серого) | On (Вкл.) | Off (Выкл.) | Диалоговое окно Advanced (Расширенные), вкладка Main (Главное) (Для Windows)
Color (Цвет)** | Grayscale (Оттенки серого) | Color (Цветные) | Диалоговое окно Print (Печать) (в Macintosh)
Mirror Image (Зеркально)* | Off (Выкл.) | On (Вкл.) | Вкладка Page Layout (Макет страницы) Для Windows, диалоговое окно Advanced (Расширенные) Для Macintosh
Edge smoothing (Сглаживание углов)* | Off (Выкл.) | On (Вкл.) | Диалоговое окно Advanced (Расширенные) (Для Windows)
Photo Enhance | Off (Выкл.) | On (Вкл.) | Диалоговое окно Advanced (Расширенные), вкладка Main (Главное) (Для Windows)
Collate (Подбор)* | Off (Выкл.) | On (Вкл.) | Вкладка Page Layout (Макет страницы) (Для Windows), диалоговое окно Layout (Макет) (Mac OS X)
Reverse Order (Обратный порядок)* | Off (Выкл.) | On (Вкл.) | Вкладка Page Layout (Макет страницы) (Для Windows)
Аппаратные ресурсы | Системная скорость | Быстрее | Медленнее | -
Свободное пространство на диске | Большое | Небольшое
Объем памяти | Большой | Небольшой
Состояние ПО | Выполняющиеся приложения | Одно | Много | -

| * Варьируется в зависимости от ПО принтера и используемого приложения.

| ** Зависит от типа носителя.

[К началу]

## Диалоговое окно Speed & Progress (Скорость и ход печати) (только для Windows)

Пользователи Windows могут настраивать параметры, относящиеся к скорости печати, в диалоговом окне Speed & Progress (Скорость и ход печати). Щелкните кнопку Speed & Progress (Скорость и ход печати) на вкладке Utility (Утилиты) в ПО принтера. Откроется следующее диалоговое окно.

Доступны следующие параметры управления скоростью печати:

### High speed copies (Быстрое копирование)

Чтобы быстрее напечатать несколько копий документа, выберите High Speed Copies (Высокоскоростная печать копий). Скорость печати увеличится за счет использования жесткого диска в качестве кэша для печати нескольких копий одного документа.

### Show Progress Meter (Показывать индикатор выполнения)

Чтобы индикатор выполнения отображался при каждой печати, выберите Show Progress Meter (Показывать индикатор выполнения).

### Disable EPSON Status Monitor 3 (Отключить EPSON Status Monitor 3)

Установите этот флажок, чтобы отключить контроль над состоянием принтера в EPSON Status Monitor 3.

### Always spool RAW datatype (Всегда использовать RAW) (только для Windows XP и 2000)

Установите этот флажок, чтобы приложения на основе Windows NT помещали документы в очередь печати в формате RAW, а не в EMF (метафайл) (по умолчанию приложения на основе Windows NT используют формат EMF).

Попробуйте применить эту функцию, если документы, помещенные в очередь печати в формате EMF, печатаются неправильно.

Для формата RAW требуется меньше ресурсов, чем для EMF, поэтому некоторые проблемы (недостаточно памяти или дискового пространства для печати, медленная печать и т. п.) можно решить, установив флажок Always spool RAW datatype (Всегда использовать RAW).

| Примечание:

Если в очередь печати помещаются необработанные данные, индикатор хода выполнения может показывать неверные данные.

### Page Rendering Mode (Режим отрисовки страниц) (только для Windows XP и 2000)

Используйте эту функцию, когда печать выполняется слишком медленно или когда печатающая головка останавливается на несколько минут во время печати.

| Примечание:

При использовании этой функции возможны следущие проблемы:

Индикатор хода выполнения может показывать неверные данные.

Печать может начинаться медленнее.

### Print as Bitmap (Печатать как растр) (для Windows XP и 2000)

Используйте эту функцию, когда печать выполняется слишком медленно или когда печатающая головка останавливается на несколько минут во время печати. Используйте эту функцию, если не помогли решить проблему функции Always spool RAW datatype (Всегда использовать RAW) и Page Rendering Mode (Режим отрисовки страниц).

### Monitoring Preferences (Контролируемые параметры)

Щелкните эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Monitoring Preferences (Контролируемые параметры), с помощью которого можно настроить утилиту EPSON Status Monitor 3.

Можно настроить значения следующих параметров:

Select Notification (Выбор уведомления) | Отображает текущие настройки уведомлений об ошибках. Установите флажки для типов ошибок, уведомления о которых вы хотите получать. Примечание: Щелкните кнопку Default (По умолчанию), чтобы восстановить значения по умолчанию для всех параметров в разделе Select Notification (Выбор уведомления)
Select Shortcut Icon (Значок) | Установите флажок Shortcut Icon (Значок) и выберите значок для размещения ярлыка на панели задач Windows. Щелкните значок на панели задач, чтобы открыть EPSON Status Monitor 3; щелкните значок правой кнопкой мыши, чтобы открыть некоторые утилиты принтера
Allow monitoring of shared printers (Разрешить мониторинг совместно используемых принтеров) | Установите этот флажок, чтобы разрешить мониторинг совместно используемого принтера с других компьютеров

[К началу]

Предыдущая | Следующая