Другие сведения / Использование карт памяти с устройством

# Установка карт памяти

> Совместимые карты памяти
> Формат данных, хранимых на карте памяти
> Установка карт памяти

## Совместимые карты памяти

Цифровые фотографии записываются во встроенную память цифровой камеры или на переносное запоминающее устройство, которое можно устанавливать в камеру. Такую память называют картой памяти. Далее перечислены типы карт памяти, которые можно использовать с этим принтером.

Совместимые носители:
CompactFlash | MagicGate Memory Stick
Memory Stick | Memory Stick PRO
Memory Stick Duo* | Microdrive
MultiMediaCard | SD Card
SmartMedia | miniSD card*
xD-Picture Card | Memory Stick PRO Duo*
MagicGate Memory Stick Duo* |

| * Необходим адаптер.

| Примечание:

Характеристики карт памяти, совместимых с этим принтером, перечислены в разделе Формат данных, хранимых на карте памяти.

[К началу]

## Формат данных, хранимых на карте памяти

Можно работать с файлами изображений, которые отвечают следующим требованиям.

Цифровая камера | DCF-совместимая*1
Формат файла | Файлы изображений в формате JPEG*2, сделанные DCF-совместимой цифровой камерой
Размер изображения | 120–4600 пикселов по вертикали, 120–4600 пикселов по горизонтали
Количество файлов | До 999

| *1: DCF означает "Design rule for Camera File system" (Правила проектирования файловой системы камеры); это стандарт Японской ассоциации по электронике и информационным технологиям (Japan Electronics and Information Technology Industries Association, JEITA).

| *2: Exif версии 2.1/2.2.

| Примечание:

При печати напрямую с карты памяти имена файлов, содержащие двухбайтовые символы, не читаются.

[К началу]

## Вставка карт памяти

Включите принтер, откройте крышку слота для карт памяти и вставьте карту памяти, как показано на рисунке.

Compact Flash/Microdrive | Memory Stick/ Memory Stick PRO/ MagicGate Memory Stick/ Memory Stick Duo/ MultiMediaCard/ SD Card/ miniSD card/ Memory Stick PRO Duo/ MagicGate memory Stick Duo | SmartMedia/ xD-Picture Card

| Предостережение:

Вставляйте карту памяти верхней стороной вправо, как показано на рисунке.

Если вы попробуете вставить карту памяти другим способом, это может привести к повреждению карты памяти и/или принтера.

В слотах одновременно может находиться только одна карта памяти. Перед установкой карты памяти другого типа обязательно извлеките установленную ранее другую карту памяти.

Для защиты карты памяти от статического электричества закрывайте крышку слота для карт памяти во время использования карты. Если вы дотронетесь до карты памяти, пока она находится в принтере, это может привести к неправильной работе принтера.

Перед установкой карты памяти Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, MagicGate Memory Stick Duo или miniSD Card подключите прилагаемый к ним адаптер.

| Примечание:

После того как вы установите карту памяти, на дисплее появится сообщение "A memory card has been inserted. Counting images" ("Была установлена карта памяти. Подсчет количества изображений").

[К началу]

Предыдущая | Следующая