Процесс печати

# Печать на CD/DVD

> Замечание о печати на CD/DVD
> Доступ к EPSON Print CD
> Размещение CD/DVD
> Печать на CD/DVD в Windows
> Печать на CD/DVD в Mac OS X

Программа EPSON Print CD, поставляемая с этим принтером, позволяет печатать рисунки на CD/DVD. После того как рисунок для CD/DVD создан, можно напечатать его на диске CD/DVD диаметром 12 см или 8 см. Для печати на CD/DVD сделайте следующее.

При печати на дисках CD/DVD учтите следующее:

## Замечания о печати на CD/DVD

- Используйте только диски, на которых указано, что они предназначены для печати, например: Printable on the label surface (Можно печатать на нерабочей стороне) или Printable with ink jet printers (Можно печатать на струйных принтерах).

- Об обращении с дисками CD/DVD и о записи данных на на них см. инструкции, прилагаемые к CD/DVD.

- В отличии от печати на специальной бумаги EPSON изображения на CD/DVD печатаются с менее насыщенными цветами.

- Печатайте на дисках CD/DVD только после записи на них данных. Иначе отпечатки пальцев, пыль или царапины на поверхности диска могут вызвать ошибки записи.

- Сначала проведите тестовую печать на ненужном CD/DVD.

- Сразу после печати рисунок может легко смазываться.

- Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет.

- Не сушите отпечатанные CD/DVD под прямым солнечным светом.

- В зависимости от типа CD/DVD и насыщенности цвета рисунок может смазаться.

- Если отпечатанная поверхность остается липкой даже после сушки, возможно, цвета чрезмерно насыщенны. Тогда понизьте насыщенность цветов в EPSON Print CD.

- Попадание влаги на отпечатанную поверхность может привести к размазыванию краски.

- Если вы собираетесь печатать на большом количестве CD/DVD, сначала напечатайте изображение на нескольких ненужных дисках и проверьте состояние их поверхности через сутки.

- Если в лоток для дисков или на внутреннюю прозрачную часть диска случайно попадут чернила, немедленно сотрите их.

- Повторная печать на CD/DVD не обязательно улучшит качество печати.

- Область печати на CD/DVD показана на рис. ниже:

12-см CD/DVD | 8-см CD/DVD

[К началу]

## Доступ к EPSON Print CD

### Для Windows

Чтобы раскрыть EPSON Print CD, дважды щелкните значок EPSON Print CD на рабочем столе.

| Примечание:

Если на рабочем столе нет значка EPSON Print CD, щелкните Start (Пуск), выберите Programs (Программы) (Windows Me, 98 и 2000) или All Programs (Все программы) (Windows XP), затем EPSON Print CD и щелкните EPSON Print CD.

### В Mac OS X

Чтобы раскрыть EPSON Print CD, дважды щелкните значок Macintosh HD (жесткий диск по умолчанию), затем папку Applications, папку EPSON Print CD и EPSON Print CD.

[К началу]

## Расположение CD/DVD

Чтобы вставить диск CD/DVD в принтер, сделайте следующее.

| Предостережение:

Обязательно прочитайте следующий раздел перед загрузкой CD/DVD. См. Замечания о печати на CD/DVD

Строго выполняйте дальнейшие действия по загрузке CD/DVD в принтер. Если вы положите диск другим способом, данные или принтер могут быть повреждены.

| Убедитесь, что питание принтера включено.

|  | Предостережение:

Вставляйте лоток для компакт-дисков, когда питание принтера включено. Иначе автоматическая корректировка положения печати не будет выполнена.

| Поднимите крышку принтера и опустите направляющую компакт-дисков.

| Положите диск CD/DVD в лоток для дисков стороной для печати вверх.

|  | Примечание:

Одновременно в принтер можно положить только один CD/DVD.

12-см CD/DVD | 8-см CD/DVD

> Для печати на 8-см CD/DVD в лоток для дисков необходимо положить 8-см адаптер. На внешнем периметре 8-см адаптера есть три выступа: два круглых друг напротив друга и один небольшой прямоугольный. Круглые выступы соответствуют полукруглым отверстиям на лотке для дисков. Положите 8-см адаптер в лоток для дисков, держа его так, чтобы круглые выступы на адаптере совпали с полукруглыми отверстиями в лотке. Прямоугольный выступ также должен точно войти в выемку сверху или снизу на лотке для дисков. Чтобы вынуть адаптер, осторожно нажмите на круглые защелки вверх.

|  | Предостережение:

Перед загрузкой CD/DVD удостоверьтесь, что в лотке для дисков нет посторонних предметов и частиц, они могут повредить сторону для записи CD/DVD.

Используйте только лоток для компакт-дисков, прилагаемый к принтеру. Если вы воспользуетесь другим лотком, положение печати может сместиться и печать будет проведена неправильно.

| Положив диск в лоток стороной для печати вверх, аккуратно переместите лоток для дисков по нижней стороне направляющей дисков, пока метки на лотке и направляющей не совпадут.

|  | Примечание:

Вставьте лоток для дисков под небольшие ролики на обеих сторонах слота для дисков.

| Закройте крышку принтера.

[К началу]

## Печать на CD/DVD в Windows

EPSON Print CD позволяет наносить изображения на диски CD/DVD. Далее рассказывается, как печатать на CD/DVD при помощи EPSON Print CD.

### Выполнение основных настроек

| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Удостоверьтесь, что выбран тип принтера EPSON Stylus Photo R320 Series.

| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).

| Убедитесь, что для параметра Print Confirmation Pattern (Напечатать шаблон подтверждения) выбрано значение None (Нет) и щелкните кнопку Print (Печать).

| Примечание:

Если для параметра Media Type (Тип носителя) в диалоговом окне Printer Settings (Параметры принтера) выбрано значение CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) и вы используете высококачественные CD/DVD, можно печатать на дисках рисунки высокого качества.

Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), сохнут дольше, чем диски, отпечатанные с параметром CD/DVD. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) должны сохнуть 24 часа.

Если положение печати смещено, отрегулируйте его в EPSON Print CD. Подробности см. в справке по EPSON Print CD. Кроме того, положение печати можно проверить при помощи листа для проверки положения печати на дисках CD/DVD, прилагаемого к устройству.

Если чернила смазаны, отрегулируйте насыщенность цвета. Подробности см. в справке по EPSON Print CD.

После окончания печати на CD/DVD достаньте лоток для дисков и закройте направляющую дисков.

### Выполнение расширенных настроек

Более сложные настройки можно выполнить при помощи драйвера принтера.

| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Щелкните кнопку Manual Print (Печать вручную).

| Убедитесь, что для параметра Name (Название) выбрано значение EPSON Stylus Photo RX320 Series.

| Для параметра Size (Размер) выберите A4.

| Для параметра Source (Источник) выберите CD/DVD.

| Для параметра Orientation (Ориентация) выберите Portrait (Книжная).

| Щелкните кнопку Properties (Свойства), чтобы открыть драйвер принтера.

| Для параметра Type (Тип) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).

| При необходимости настройте другие параметры.

| Щелкните OK, чтобы закрыть драйвер принтера.

| Щелкните OK, чтобы распечатать файл.

[К началу]

## Печать на CD/DVD в Mac OS X

### Выполнение основных настроек

| В меню File (Файл) выберите Print (Печать). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Щелкните Select Printer (Выбор принтера).

| В раскрывающемся списке выберите Stylus Photo RX320.

| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).

| Удостоверьтесь, что для параметра Test Print Pattern (Шаблон тестовой печати) выбрано значение None (Нет), и щелкните Print (Печать).

| Примечание:

Если для параметра Media Type (Тип носителя) в диалоговом окне Printer Settings (Параметры принтера) выбрано значение CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) и вы используете высококачественные CD/DVD, можно печатать на дисках рисунки высокого качества.

Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), сохнут дольше, чем диски, отпечатанные с параметром CD/DVD. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) должны сохнуть 24 часа.

Если положение печати смещено, отрегулируйте его в EPSON Print CD. Подробности см. в справке по EPSON Print CD. Кроме того, положение печати можно проверить при помощи листа для проверки положения печати на дисках CD/DVD, прилагаемого к устройству.

Если чернила смазаны, отрегулируйте насыщенность цвета. Подробности см. в справке по EPSON Print CD.

После окончания печати на CD/DVD достаньте лоток для дисков и закройте направляющую дисков.

### Выполнение расширенных настроек

Более сложные настройки можно выполнить при помощи драйвера принтера.

| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Щелкните кнопку Manual Print (Печать вручную), чтобы открыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Убедитесь, что для параметра Format for (Формат) выбрано значение Stylus Photo RX320.

| Для параметра Paper Size (Размер бумаги) выберите A4.

| Для параметра Orientation (Ориентация) выберите Portrait (Книжная).

| Щелкните OK, чтобы открыть диалоговое окно Print (Печать).

| Убедитесь, что для параметра Printer (Принтер) выбрано значение Stylus Photo R320.

| В раскрывающемся меню выберите Print Settings (Параметры печати).

| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).

| При необходимости настройте другие параметры и щелкните кнопку Print (Печать).

[К началу]

Предыдущая | Следующая