| Основная страница > Использование карт памяти с принтером Копирование с карты памяти Предосторожности при копировании файлов Совместимые карты памяти Формат данных, хранимых на карте памяти Установка карты памяти Копирование файлов на компьютер Запись файлов на карту памяти Предосторожности при копировании файлов При обмене файлами между компьютером и картой памяти помните о следующем: Способ работы с носителем зависит от типа носителя. Подробнее об этом — в документации по карте памяти или адаптеру для карт памяти. Не вынимайте карту памяти и не выключайте устройство, если индикатор карты памяти мигает. Иначе данные на карте могут быть утеряны. Удостоверьтесь, что карта памяти не защищена от записи. Некоторые карты памяти оснащены переключателями или перемычками для защиты от записи. Во время печати с карты памяти невозможно записывать на нее данные с компьютера. Когда вы записываете файлы изображений с компьютера на карту памяти или удаляете файлы с карты памяти, информация о количестве изображений на карте, указанная на дисплее принтера, не меняется. Чтобы обновить информацию о состоянии карты памяти, подождите, пока индикатор карты памяти прекратит мигать, выньте и заново установите карту памяти. Если вы работаете с данными карты памяти в EPSON File Manager, не вынимайте карту памяти, пока не закроете ПО EPSON File Manager. К началу Совместимые карты памяти Ниже перечислены типы карт памяти, которые можно использовать с этим принтером:
CompactFlash | MagicGate Memory Stick
Memory Stick | Memory Stick PRO
Memory Stick Duo* | Microdrive
MultiMediaCard | SD Card
SmartMedia | miniSD Card*
xD-Picture Card | Memory Stick PRO Duo*
MagicGate Memory Stick Duo* | xD-Picture Card Type M
* Необходим адаптер.
| Примечание:
Характеристики карт памяти, совместимых с этим принтером, перечислены в разделе Слоты для карт памяти
К началу Формат данных, хранимых на карте памяти Можно работать с файлами изображений, которые отвечают следующим требованиям:
Файловая система цифровой камеры | DCF совместимая (Design rule for Camera File system)
Формат файла | Файлы изображений в формате JPEG или TIFF, снятые цифровой камерой, совместимой с DCF Поддерживается Exif версии 2.1/2.2/2.21
Размер изображения | от 80 × 80 пикселей до 9200 × 9200 пикселей
Количество файлов | До 999
| Примечание:
При печати напрямую с карты памяти имена файлов, содержащие двухбайтовые символы, не читаются.
К началу Установка карты памяти
| Включите принтер.
| Откройте крышку слота для карт памяти.
| Перед установкой карты памяти Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, miniSD Card, или MagicGate Memory Stick Duo к ним необходимо подсоединить адаптер.
| Вставляйте карту памяти верхней стороной вправо, как показано на рисунке. Закройте крышку слота для карт памяти.
Compact Flash/Microdrive | Memory Stick/ Memory Stick PRO/ MagicGate Memory Stick/ Memory Stick Duo/ MultiMediaCard/ SD Card/ miniSD Card/ Memory Stick PRO Duo/ MagicGate memory Stick Duo | SmartMedia/ xD-Picture Card/ xD-Picture Card Type M
| Предостережение:
Вставляйте карту памяти в слот только так, как показано на рисунке выше, иначе вы можете повредить и принтер, и карту памяти. Если вы вставите карту памяти неправильно, на экране появится сообщение об ошибке. Щелкните Cancel (Отмена), затем выньте карту памяти и установите ее правильно. В слотах одновременно может находиться только одна карта памяти. Перед установкой карты памяти другого типа обязательно извлеките установленную ранее другую карту памяти. Для защиты карты памяти от статического электричества закрывайте крышку слота для карт памяти во время использования карты. Если вы дотронетесь до карты памяти, пока она находится в устройстве, это может привести к неправильной работе устройства.
| Примечание:
После того как вы установите карту памяти, на дисплее появится сообщение A memory card has been inserted. Counting images (Карта памяти вставлена. Идет подсчет изображений).
К началу Копирование файлов на компьютер
| Удостоверьтесь, что устройство включено и карта памяти установлена в слот.
| Для Windows XP: Щелкните Start (Пуск) и выберите My Computer (Мой компьютер).
Для Windows Me, 2000 или 98: Дважды щелкните значок My Computer (Мой компьютер) на рабочем столе.
| Дважды щелкните значок съемного диска и затем значок папки, в которой находятся файлы изображений.
|  | Примечание:
Если вы задали метку тома, она отображается как название диска. Если вы не указывали метку тома, в качестве названия диска отображается removable disk (для Windows XP).
| Выберите файл изображения и перетащите его в нужную папку на компьютере.
К началу Запись файлов на карту памяти Перед тем как вставить карту памяти в слот, убедитесь что карта памяти не защищена от записи.
| Примечание:
После копирования файлов на карту памяти с Macintosh цифровая камера не сможет считывать данные с этой карты памяти.
| Удостоверьтесь, что устройство включено и карта памяти установлена в слот.
| Для Windows XP: Щелкните Start (Пуск) и выберите My Computer (Мой компьютер).
Для Windows Me, 2000 или 98: Дважды щелкните значок My Computer (Мой компьютер) на рабочем столе.
| Дважды щелкните значок съемного диска и затем значок папки, в которую хотите записать файлы изображений.
|  | Примечание:
Если вы задали метку тома, она отображается как название диска. Если вы не указывали метку тома, в качестве названия диска отображается removable disk (для Windows XP).
| Выберите папку на компьютере, в которой хранятся нужные файлы. Выберите файлы изображения и перетащите их в папку на карте памяти.
|  | Примечание:
Количество фотографий, отображаемое на цифровом индикаторе устройства, не изменяется при копировании фотографий на карту памяти. Переустановите карту памяти, чтобы увидеть реальное число фотографий.
К началу |