| Основная страница > Использование дополнительного адаптера для фотопечати Bluetooth Настройка параметров Bluetooth При необходимости настройте параметры Bluetooth при помощи ЖК-дисплея принтера. Возможно вам потребуется ввести пароль, в зависимости от настроек Bluetooth-совместимого устройства
| Кнопками и , а также кнопкой настройте параметры согласно следующей таблице.
Элемент меню | Параметры | Описание
BT Printer ID Set (Настр-ка ID принтера с BT) | имя принтера-(номер) (по умолчанию 1) | Если в пределах диапазона действия устройства находятся несколько принтеров, поддерживающих технологию Bluetooth, для различия между принтерами назначьте каждому из них номер от 0 до 9. Чтобы параметр Device Name (Имя устройства) вступил в силу, выключите и включите принтер.
BT Connectivity Мode (Режим соединения BT) | Discoverable (Видимый) | В этом режиме все устройства, поддерживающие технологию Bluetooth, могут находить этот принтер и печатать на нем.
Not Discoverable (Скрытый) | В этом режиме неизвестные устройства не могут получать доступ к принтеру. Для печати в режиме Not Discoverable (Скрытый) необходимо сначала найти принтер в режиме Discoverable (Видимый). После того, как ваше устройство обнаружило принтер в режиме Discoverable (Видимый), оно сможет обмениваться с ним данными и печатать в режиме Not Discoverable (Скрытый).
Pairing (Сопряжение) | В этом режиме устройство требует ввода пароля из четырех цифр, чтобы начать обмен данными и печать на принтере.
BT Encryption (Шифрование BT) | On/Off (Вкл./Выкл.) [по умолчанию Off (Выкл.)] | Выберите On (Вкл.), чтобы шифровать данные. В этом режиме устройство требует ввода пароля из четырех цифр, чтобы начать обмен данными и печать на принтере.
BT PIN Code Set (Установка PIN кода BT) | Любое четырехзначное число (по умолчанию 0000) | Этот параметр позволяет назначать четырехзначный пароль, который необходимо вводить для начала печати в режиме Bonding (Защищенный), или когда включено шифрование.
BT Device Address (Адрес устройства BT) | Устанавливается во время сборки (например) 11-11-11-11-11-11 | Отображает уникальный адрес Bluetooth для принтера.