| Основная страница > Обращение с бумагой Загрузка конвертов Чтобы загрузить конверты в принтер, сделайте следующее:
| Поднимите подставку для бумаги и выдвиньте ее удлинитель.
| Опустите приемный лоток и выдвиньте его удлинитель.
| Передвиньте левую боковую направляющую влево.
| Загрузите конверты короткой стороной вперед, закрывающейся стороной вниз и влево.
|  | Примечание:
Конверты могут быть различной толщины и жесткости. Если общая толщина пачки конвертов больше 10 мм, сожмите конверты перед загрузкой. Если качество печати ухудшается при загрузке пачки конвертов, загружайте конверты по одному. В податчик листов можно загрузить до 15 конвертов одновременно. Не используйте скрученные или согнутые конверты. Распрямите клапан конверта перед загрузкой. Перед загрузкой рекомендуется разгладить передний край конверта. Не используйте слишком тонкие конверты — они могут скрутиться во время печати.
Подробнее о печати на конвертах см. в следующем разделе. См. раздел Печать на конвертах |