| Основная страница > Устранение неполадок Увеличение скорости печати Общие рекомендации Диалоговое окно Speed & Progress (Скорость и ход печати) (только для Windows) Следуйте инструкциям из этого раздела, чтобы увеличить скорость печати устройства. Общие рекомендации Как печать с большим разрешением требует больше времени, чем печать с низким разрешением, так и цветная печать идет дольше, чем монохромная, поскольку объем данных цветного документа намного больше. Поэтому необходимо тщательно продумывать использование цвета, если вы хотите достичь высокой скорости печати. Однако, даже если для печати требуется высокое разрешение и большое количество различных цветов, например, когда вы печатаете цветные фотографии, скорость печати можно оптимизировать, отрегулировав прочие настройки печати и условия работы. Помните, что изменение условий печати для увеличения скорости может вызвать снижение качества печати. В следующей таблице перечислены факторы, которые отрицательно влияют на скорость и качество печати.
Качество печати Скорость печати | Ниже Быстрее | Выше Медленнее
Настройки принтера | Paper & Quality (Параметры бумаги и качества) (для Windows), Print Quality (Качество печати) (для Macintosh) | Economy (Экономичная), Normal (Обычная) | Photo (Фото)
High Speed (Высокая скорость) | On (Вкл.) | Off (Выкл.)
Характеристики изображения | Размер изображения | Мало | Много
Разрешение | Low (Низкое) | High (Высокое)
В следующей таблице перечислены только факторы, относящиеся к скорости печати.
Скорость печати | Быстрее | Медленнее
Настройки принтера | Orientation (Ориентация) | Portrait (Книжная) | Landscape (Альбомная)
Grayscale (Оттенки серого) | On (Вкл.) | Off (Выкл.)
Color (Цвет)** | Grayscale (Оттенки серого) | Color (Цвет)
Mirror Image* (Зеркально) | Off (Выкл.) | On (Вкл.)
Edge smoothing* (Сглаживание углов) | Off (Выкл.) | On (Вкл.)
Photo Enhance | Off (Выкл.) | On (Вкл.)
Fast Feed* (Быстрая подача) | On (Вкл.) | Off (Выкл.)
Collate* (Подбор) | Off (Выкл.) | On (Вкл.)
Reverse Order* (Обратный порядок) | Off (Выкл.) | On (Вкл.)
Аппаратные ресурсы | Быстродействие системы | Быстрее | Медленнее
Свободное пространство на диске | Много | Мало
Объем памяти | Много | Мало
Состояние ПО | Выполняющиеся приложения | Одно | Много
* Варьируется в зависимости от ПО принтера и используемого приложения. ** Зависит от типа носителя. К началу Диалоговое окно Speed & Progress (Скорость и ход печати) (только для Windows) Пользователи Windows могут настраивать параметры, относящиеся к скорости печати, в диалоговом окне Speed & Progress (Скорость и ход печати). Щелкните кнопку Speed & Progress (Скорость и ход печати) на вкладке Maintenance (Сервис) в ПО принтера. Откроется следующее окно. High Speed Copies (Быстрое копирование) Чтобы быстрее напечатать несколько копий документа, выберите High Speed Copies (Быстрое копирование). Скорость печати увеличится за счет использования жесткого диска в качестве кэша для печати нескольких копий одного документа. Show Progress Meter (Показывать индикатор выполнения) Чтобы показывать индикатор выполнения при печати каждого задания, установите флажок Show Progress Meter (Показывать индикатор выполнения). Disable EPSON Status Monitor 3 (Отключить EPSON Status Monitor 3) Установите этот флажок, чтобы отключить контроль над состоянием принтера в EPSON Status Monitor 3. Always spool RAW datatype (Всегда использовать RAW) (для Windows XP и 2000) Установите флажок Always spool RAW datatype (Всегда использовать RAW), чтобы приложения на основе Windows NT помещали документы в очередь печати в формате RAW, а не в EMF (метафайл) (по умолчанию приложения на основе Windows NT используют формат EMF). Попробуйте применить эту функцию, если документы, помещенные в очередь печати в формате EMF, печатаются неправильно или недостачно памяти.
| Примечание:
Если в очередь печати помещаются необработанные данные, индикатор хода выполнения может показывать неверные данные.
Page Rendering Mode (Режим обработки страниц) (только в Windows XP и 2000) Используйте эту функцию, когда печать выполняется слишком медленно или когда печатающая головка останавливается на несколько минут во время печати.
| Примечание:
При использовании этой функции возможны следущие проблемы: Индикатор хода выполнения может показывать неверные данные. Печать может начинаться медленнее.
Print as Bitmap (Печатать как растр) (для Windows XP и 2000) Используйте эту функцию, когда печать выполняется слишком медленно или когда печатающая головка останавливается на несколько минут во время печати. Используйте эту функцию, если не помогли решить проблему функции Always spool RAW datatype (Всегда использовать RAW) и Page Rendering Mode (Режим обработки страниц). Monitoring Preferences (Контролируемые параметры) В диалоговом окне Monitoring Preferences (Контролируемые параметры) можно настроить параметры EPSON Status Monitor 3. Щелкните значок принтера на панели задач правой кнопкой мыши и выберите Monitoring Preferences (Контролируемые параметры). Можно настроить значения следующих параметров:
Select Notification (Выбор контролируемых параметров) | Отображает текущие настройки уведомлений об ошибках. Установите флажки для типов ошибок, уведомления о которых вы хотите получать. Щелкните кнопку Default (По умолчанию), чтобы восстановить значения по умолчанию для всех параметров в разделе Select Notification (Выбор контролируемых параметров).
Select Shortcut Icon (Значок) | Установите флажок Shortcut Icon (Значок) и выберите значок для размещения ярлыка на панели задач Windows. Щелкните значок на панели задач, чтобы раскрыть EPSON Status Monitor 3; щелкните значок правой кнопкой мыши, чтобы раскрыть некоторые утилиты принтера.
Allow monitoring of shared printers (Разрешить контролировать принтеры общего доступа) | Установите этот флажок, чтобы разрешить мониторинг совместно используемого принтера с других компьютеров.
К началу |