| Основная страница > Использование карт памяти с принтером Обращение с картами памяти Предосторожности при копировании файлов с карт памяти Совместимые карты памяти Установка карты памяти Извлечение карты памяти Предосторожности при копировании файлов с карт памяти При обмене файлами между компьютером и картой памяти помните о следующем. Способ работы с носителем зависит от типа носителя. Подробнее об этом — в документации по карте памяти или адаптеру для карт памяти. Не вынимайте карту памяти и не выключайте устройство, если индикатор карты памяти мигает. Иначе данные на карте могут быть утеряны. Удостоверьтесь, что карта памяти не защищена от записи. Некоторые карты памяти оснащены переключателями или перемычками для защиты от записи. Во время печати с карты памяти невозможно записывать на нее данные с компьютера. Когда вы записываете файлы изображений с компьютера на карту памяти или удаляете файлы с карты памяти, информация о файлах на карте памяти, указанная на дисплее принтера, не меняется. Чтобы обновить информацию о файлах на карте памяти, подождите, пока индикатор карты памяти прекратит мигать, выньте и заново установите карту памяти. Если вы работаете с данными карты памяти в EPSON File Manager, не вынимайте карту памяти, пока не закроете приложение EPSON File Manager. К началу Совместимые карты памяти Ниже перечислены типы карт памяти, которые можно использовать с этим устройством.
CompactFlash | SD Memory Card
Microdrive | miniSD card*
Memory Stick | microSD card*
Memory Stick Duo* | SDHC Memory Card
Memory Stick PRO | miniSDHC card*
Memory Stick PRO Duo* | microSDHC card*
MultiMediaCard | xD-Picture Card
MagicGate Memory Stick | xD-Picture Card Type M
MagicGate Memory Stick Duo* | xD-Picture Card Type H
* Необходим адаптер.
| Примечание:
Характеристики карт памяти, совместимых с принтером, описаны в разделе Слоты для карт памяти
К началу Установка карты памяти
| Включите принтер.
| Откройте крышку слота для карт памяти.
| Убедитесь, что ни одна карта памяти не вставлена в слот. Вставьте карту памяти как показано на рисунке.
Слот | Тип карты
| Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo* MagicGate Memory Stick Duo* SD Memory Card SDHC Memory Card MultiMediaCard miniSD card* microSD card* miniSDHC card* microSDHC card* xD-Picture Card xD-Picture Card Type M xD-Picture Card Type H *Необходим адаптер
| CompactFlash Microdrive
|  | Предостережение:
Убедитесь, что карта памяти вставлена правильно. Если для установки карты необходим адаптер, подсоедините его к карте памяти и только затем вставляйте карту в слот устройства. Иначе вы не сможете достать карту памяти из устройства.
| Индикатор карты памяти замигает и останется гореть. Закройте крышку слота для карт памяти.
| Предостережение:
Вставляйте карты памяти только так, как показано выше, иначе вы можете повредить устройство, либо карту памяти, либо и то, и другое. Если вы вставите карту памяти неправильно, на экране появится сообщение об ошибке. Щелкните Cancel (Отмена), затем выньте карту памяти и установите ее правильно. В слотах одновременно может находиться только одна карта памяти. Перед установкой карты памяти другого типа обязательно извлеките другую, установленную ранее, карту памяти. Для защиты карты памяти от статического электричества закрывайте крышку слота для карт памяти во время использования карты. Если вы дотронетесь до карты памяти, пока она находится в устройстве, это может привести к неправильной работе устройства. Если к устройству подключена цифровая камера, перед тем как вставлять карту памяти в устройство, отключите от него цифровую камеру.
К началу Извлечение карты памяти
| Предостережение:
В Macintosh для извлечения карты памяти всегда перетаскивайте значок карты памяти с рабочего стола на значок мусорной корзины, затем выключайте устройство или отсоединяйте кабель USB. Иначе данные, сохраненные на карте памяти, могут быть утеряны.
| Убедитесь, что индикатор карты памяти не мигает.
| Выньте карту из слота.
| Предостережение:
Не вынимайте карту памяти, если индикатор карты памяти мигает. Данные, записанные на карту памяти, могут быть повреждены.
К началу |