| Основная страница > Обращение с бумагой и CD/DVD Загрузка бумаги Для загрузки бумаги сделайте следующее.
| Поднимите подставку для бумаги и выдвиньте ее удлинитель.
| Откройте переднюю крышку и выдвиньте передний лоток.
Убедитесь, что передний лоток установлен в положение для печати на бумаги (нижнее положение). В противном случае поднимите рычаг лотка для бумаги для изменения положения переднего лотка.
|  | Предостережение
Не придерживайте передний лоток при перемещении рычага. Не перемещайте рычаг лотка во время печати.
|  | Примечание:
Перед перемещением переднего лотка убедитесь, что он не выдвинут, и на нем нет бумаги и других предметов.
| Передвиньте боковую направляющую влево.
| Встряхните пачку бумаги и подбейте ее на плоской поверхности, чтобы подравнять края листов.
| Положите пачку бумаги в податчик стороной для печати вверх вплотную к правой боковой направляющей. Придвиньте левую боковую направляющую к левому краю бумаги (но не слишком плотно).
|  | Примечание:
Оставляйте перед устройством достаточно свободного пространства, куда будет поступать бумага. Всегда загружайте бумагу в податчик узкой стороной вперед, даже если печатаете изображения альбомной ориентации. Убедитесь, что высота стопки загруженной бумаги не выше контрольной стрелки на внутренней стороне левой боковой направляющей.