Параметры ПО принтера / Для Mac OS X

# Диалоговое окно Печать (Print)

> Параметры диалогового окна Печать (Print)

| Примечание:

Диалоговое окно Печать (Print) - это стандартная функция Mac OS X. Подробнее об этом - в документации по ОС.

## Параметры диалогового окна Печать (Print)

Позволяет настраивать параметры печати Принтер (Printer) и Предустановленные параметры (Presets).

Принтер (Printer) | Stylus Photo R800 | Печать со стандартными полями.
Stylus Photo R800 (Manual Feed) | Выберите этот режим для печати на CD/DVD и матовой доске.
Stylus Photo R800(Roll Paper - Borderless Banner) | Выберите этот режим для печати многостраничных документов на рулонной бумаге как непрерывных данных без полей.
Stylus Photo R800(Roll Paper - Borderless) | Выберите этот режим для печати на рулонной бумаге без полей.
Stylus Photo R800(Roll Paper) | Выберите этот режим для печати на рулонной бумаге со стандартными полями.
Stylus Photo R800(Sheet Feeder-Borderless) | Печать многостраничного документа без полей на стандартных листах.
Предустановленные параметры (Presets) | Обычный (Standard) | Печатает с текущими параметрами.
Выборочно (Custom) | Печатает с записанными пользовательскими параметрами. Примечание: Сохранить пользовательскую настройку (Save Custom Setting) - это стандартная функция Mac OS X. Подробнее об этом - в документации по ОС.

См. раздел Область печати

| Примечание:

Если параметр R800(Sheet Feeder - Borderless), Stylus Photo R800(Roll Paper - Borderless Banner) или Stylus Photo R800(Roll Paper - Borderless) не добавлен в Центр печати (Print Center), функция печати без полей недоступна. Добавьте параметр Stylus Photo R800(Sheet Feeder - Borderless), Stylus Photo R800(Roll Paper - Borderless Banner) или Stylus Photo R800(Roll Paper - Borderless) в Центр печати (Print Center) следующим способом; Включите принтер, откройте папку Applications на жестком диске, затем папку Utilities и дважды щелкните значок Print Center. Щелкните значок Add (для Mac OS X 10.1.x щелкните Add Printer) в диалоговом окне Printer List и выберите EPSON USB из раскрывающегося меню. В списке Product выберите Stylus Photo R800, затем в раскрывающемся меню Page Setup выберите Sheet Feeder - Borderless, Roll Paper - Borderless или Roll Paper - Borderless Banner. Щелкните Add, затем убедитесь, что Stylus Photo R800(Sheet Feeder - Borderless), Stylus Photo R800(Roll Paper - Borderless Banner) или Stylus Photo R800(Roll Paper - Borderless) появился в диалоговом окне Printer List. Закройте диалоговое окно Printer List.

Всегда сравнивайте значение параметра Формат (Format) в диалоговом окне Параметры страницы (Page Setup) и Принтер (Printer) в диалоговом окне Печать (Print). Иначе данные могут быть напечатаны неправильно.

### Копии и страницы (Copies & Pages)

Позволяет настраивать параметры печати Копии (Copies), Подбор (Collated), Страницы (Pages).

| Примечание:

Копии и страницы (Copies & Pages) - это стандартная функция Mac OS X. Подробнее об этом - в документации по ОС.

### Макет (Layout)

Позволяет настраивать параметры печати Страниц на листе (Pages per Sheet), Направление макета (Layout Direction) и Поля (Border).

| Примечание:

Макет (Layout) - это стандартная функция Mac OS X. Подробнее об этом - в документации по ОС.

### Выходные параметры (Output Options)

Снимите флажок Сохранить как файл (Save as file) при печати.

| Примечание:

Выходные параметры (Output Options) - это стандартная функция Mac OS X. Подробнее об этом - в документации по ОС.

### Параметры печати (Print Settings)

#### Тип носителя (Media Type)

Определяет, какие другие параметры доступны в диалоговом окне Печать (Print), поэтому следует всегда задавать его значение первым. Задайте значение параметра Тип носителя (Media Type), соответствующее загруженной в принтер бумаге. Чтобы узнать, какой тип носителя вами используется, найдите его в списке параметров Тип носителя (Media Type).

| Параметры Тип носителя (Media Type)

| Примечание:

Свежую информацию о наличии носителей в вашем регионе вы можете найти региональном на web-узле поддержки. См. раздел Обращение в службу поддержки

#### Цвет (Color)

Цвет (Color) | Печать в цвете.
Оттенки серого (Grayscale) | Печать в оттенках серого.

#### Режим Автоматический (Automatic)

Самый простой и быстрый способ начать печать. ПО принтера принимает во внимание все настройки параметров Тип носителя (Media Type) и Цвет (Color).

| Примечание:

В зависимости от выбранного в списке Тип носителя (Media Type) носителя (при режиме Автоматический (Automatic), справа от параметров Режим (Mode) появляется ползунок, позволяющий задавать уровень параметров Качество (Quality) или Скорость (Speed). Выбирайте параметр Качество (Quality), если качество печати важнее скорости.

#### Режим Расширенный (Advanced)

Выбор в качестве режима значения Расширенный (Advanced) позволяет полностью управлять условиями печати.. Используйте эти параметры для эксперимента с новыми задумками печати либо для тонкой настройки параметров печати в соответствии с вашими потребностями.

##### Качество печати (Print Quality)

Выберите нужное качество печати.

##### Высокая скорость (High Speed)

Активирует двунаправленную печать, так что принтер печатает и справа налево, и слева направо. Режим Высокая скорость (High Speed) ускоряет печать, но ухудшает ее качество.

##### Зеркальное отображение (Mirror Image)

Печатает зеркальное отображение изображения. Текст и графика переворачиваются.

| Примечание:

Некоторые параметры могут быть недоступны, а зависимости от заданных значений параметров Тип носителя (Media Type), Цвет (Color) и Качество печати (Print Quality).

### Управление цветами (Color Management)

Выбрав пункт Управление цветами (Color Management) из раскрывающегося меню, вы сможете управлять методами сопоставления и корректировки цветов, имеющимися в драйвере принтера. Используйте эти параметры для эксперимента с новыми задумками печати либо для тонкой настройки параметров печати в соответствии с вашими потребностями.

#### Параметры управления цветами (Color Controls)

Выберите этот параметр, чтобы использовать методы сопоставления и корректировки цветов, имеющиеся в драйвере принтера.

##### Гамма (Gamma)

Управляет контрастностью изображения на основе изменения полутонов и тонов серого среднего уровня.

##### Режим (Mode)

EPSON Стандартные (Standard): | Результат печати максимально приближен к исходному материалу.
EPSON Живые (Vivid): | На основе ваших данных улучшает цветовой баланс для оптимального качества печати. Это значение рекомендуется для большинства заданий печати.

##### Ползунки (Slide Bars)

Ползунки окна улучшения цветов регулируют указанные параметры в диапазоне значений от -25% до +25%. Перетащите ползунок мышью вправо или влево, чтобы отрегулировать значения этих параметров. Кроме того, можно вводить значение в диапазоне от -25% до +25% в поля рядом с ползунками.

#### Синхронизация цветов (ColorSync)

Автоматически регулирует цвета отпечатка, чтобы они соответствовали цветам монитора.

#### Без корректировки цветов (No Color Adjustment)

Печать безо всякой регулировки цветов.

### За пределы листа (Expansion)

С помощью этого ползунка можно задавать часть изображения, выходящую за границу листа при печати без полей.

В большинстве заданий печати рекомендуется выбирать значение Макс. (Max), чтобы уменьшить поля всех сторон листа. Перемещение ползунка к значению Мин. (Min) уменьшает часть изображения, выходящую за границы листа; однако одновременно с уменьшением этого значения на одной или нескольких сторонах листа могут появляться поля.

### Параметр расширение (Extension Setting)

#### Плотная бумага и конверты (Thick paper and envelopes)

Регулирует величину смещения печатающего валика относительно печатающей головки. Пометьте этот флажок, если при печати отпечатки стираются.

### Сводка (Summary)

Отображает список текущих значений параметров.

| Примечание:

Сводка (Summary) - это стандартная функция Mac OS X. Подробнее об этом - в документации по ОС.

### Кнопка Предварительный просмотр (Preview)

Позволяет просматривать документ перед его фактической печатью.

| Примечание:

Кнопка Предварительный просмотр (Preview) - это стандартная функция Mac OS X. Подробнее об этом - в документации по ОС.

[К началу]

Предыдущая | Следующая