Процесс печати

# Печать на рулонной бумаге

> Работа с рулонной бумагой
> Настройки драйвера для Windows
> Настройки драйвера для Mac OS 8.6 - 9.x
> Настройки драйвера для Mac OS X

На рулонной бумаге вы можете печатать панорамные фотографии или непрерывные документы.

| Примечание:

Используя EPSON PhotoQuicker, включенный на CD-ROM, вы сможете легко и быстро создавать отпечатки на рулонной бумаге. Для получения дополнительной информации дважды щелкните значок ESPR800 Software Guide на рабочем столе.

## Работа с рулонной бумагой

О загрузке рулонной бумаги смотрите указанный ниже раздел.

| Загрузка рулонной бумаги

[К началу]

## Настройки драйвера для Windows

| Примечание:

Вы можете изменять размеры полей на рулонной бумаге с помощью установок в драйвере принтера. Смотрите нижеследующий раздел для печати без полей. См. Печать без полей

В этом разделе даны необходимые рекомендации для выполнения печати с заданными полями с обеих сторон отпечатка.

| Откройте файл, который вы хотите распечатать.

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Щелкните на вкладке Main (Главное) и виберите раздел Paper Options (Настройки бумаги). Обратитесь к следующему разделу для получения более подробной информации о настройке параметра Качество (Quality Option). См. Параметр качества (Quality Option)

| Выберите значение Roll (Рулонная бумага) для параметра Source (Источник).

| Сделайте необходимые настройки в диалоговом окне Roll Paper Options (Настройки рулонной бумаги).

> Выберите Листовой режим (Cut Sheet Mode), если хотите распечатывать многостраничные документы на стандартных отдельных страницах. Выберите Режим баннера (Banner Mode) при желании распечатывать многостраничные документы как непрерывные данные на рулонной бумаге.

| Щелкните OK для возврата на вкладку Main (Главное).

| Выберите используемый тип носителя в списке Type (Тип).

| Установка Тип носителя (Media Type)

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Size (Размер).

| Выберите значение Portrait (Книжная) (узкая) или Landscape (Альбомная) (широкая) для изменения ориентации страницы отпечатка.

|  | Примечание:

Не устанавливайте значение Лист (Sheet) для параметра Источник (Source), когда рулонная бумага загружена в податчик листовой бумаги. Это приведет к подаче лишней бумаги после выполнения каждого задания на печать. Если вы уже начали печатать, то отмените задание на печать в программном обеспечении. См. Отмена печати

Подождите, пока принтер прекратит печатать и подавать бумагу. Обрежьте бумагу сзади принтера, затем выключите принтер. Из принтера выгрузится оставшаяся в нем бумага.

| Щелкните OK, чтобы закрыть программное обеспечение принтера.

| Напечатайте ваш документ.

| Обрежьте рулонную бумагу.

| Обрезка рулонной бумаги

[К началу]

## Настройки драйвера для Mac OS 8.6 - 9.x

| Примечание:

Вы можете изменять размеры полей на рулонной бумаге с помощью установок в драйвере принтера. Смотрите нижеследующий раздел для печати без полей. См. Печать без полей

В этом разделе даны необходимые рекомендации для выполнения печати с заданными полями с обеих сторон отпечатка.

| Откройте в соответствующем приложении файл, который вы хотите напечатать.

| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Доступ к программному обеспечению принтера в Mac OS 8.6 - 9.x

| Выберите необходимое значение для Параметры страницы (Paper Size)

| Выберите Рулонная бумага (Roll Paper) для параметра Paper Source (Источник бумаги).

| Выберите значение Portrait (Книжная) (узкая) или Landscape (Альбомная) (широкая) для изменения ориентации страницы отпечатка.

| Сделайте необходимые настройки в диалоговом окне Roll Paper Options (Настройки рулонной бумаги).

> Выберите Листовой режим (Cut Sheet), если хотите распечатывать многостраничные документы на стандартных отдельных страницах. Выберите Баннер (Banner) при желании распечатывать многостраничные документы как непрерывные данные на рулонной бумаге.

|  | Примечание:

Не устанавливайте значение Автоподатчик листов (Auto Sheet Feeder) для параметра Источник бумаги (Paper Source), когда рулонная бумага загружена в податчик листовой бумаги. Это приведет к подаче лишней бумаги после выполнения каждого задания на печать. Если вы уже начали печатать, то отмените задание на печать в программном обеспечении. См. Отмена печати

Подождите, пока принтер прекратит печатать и подавать бумагу. Обрежьте бумагу сзади принтера, затем выключите принтер. Из принтера выгрузится оставшаяся в нем бумага.

| Откройте диалоговое окно Print (Печать).

| Доступ к программному обеспечению принтера в Mac OS 8.6 - 9.x

| Выберите необходимое значение для Media Type (Тип носителя).

| Установка Тип носителя (Media Type)

|  | Примечание:

Не выбирайте значение PhotoEnhance для параметра Режим (Mode), поскольку его выбор может стать причиной появления пустых областей на вашем отпечатке.

| Щелкните Печать (Print), чтобы начать процесс печати.

| После завершения печати, обрежьте рулонную бумагу.

| Обрезка рулонной бумаги

[К началу]

## Настройки драйвера для Mac OS X

| Примечание:

Вы можете изменять размеры полей на рулонной бумаге с помощью установок в драйвере принтера. Смотрите нижеследующий раздел для печати без полей. См. Печать без полей

В этом разделе даны необходимые рекомендации для выполнения печати с заданными полями с обеих сторон отпечатка.

| Откройте в соответствующем приложении файл, который вы хотите напечатать.

| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Доступ к программному обеспечению в Mac OS X

| Выберите значение Stylus Photo R800 (Рулонная бумага) (Roll Paper) для параметра Формат (Format).

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Размер бумаги (Paper Size) и выберите ориентацию отпечатка с помощью настройки параметра Ориентация (Orientation).

| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Параметры страницы (Page Setup).

| Откройте диалоговое окно Печать (Print).

| Доступ к программному обеспечению в Mac OS X

| Выберите то же значение для параметра Печать (Print), которое вы выбрали для параметра Формат (Format) на шаге 3, затем выполните настройку параметра Копии & Страницы (Copies & Pages).

|  | Примечание:

Всегда проверяйте соответствие значений параметров Формат (Format) в диалоговом окне Параметры страницы (Page Setup) и Принтер (Printer) в диалоговом окне Печать (Print). В противном случае, данные могут быть напечатаны неправильно.

Настройка параметра Копии & Страницы (Copies & Pages) является стандартной функцией Mac OS X. Для получения более детальной информации смотрите документацию к вашей операционной системе.

| Выберите пункт Настройка печати (Print Settings) из всплывающего меню.

| Выполните настройку параметров Тип носителя (Media Type), Поля (Margins) и Режим (Mode). См. Параметры печати (Print Settings)

| Установка Тип носителя (Media Type)

| Из всплывающего меню выберите Настройка рулонной бумаги (Roll Paper Option).

| Выберите Листовой режим (Cut Sheet), если хотите распечатывать многостраничные документы на стандартных отдельных страницах. Выберите Баннер (Banner) при желании распечатывать многостраничные документы как непрерывные данные на рулонной бумаге.

| Щелкните Печать (Print) для начала печати.

| После завершения печати документа, обрежьте рулонную бумагу.

| Обрезка рулонной бумаги

[К началу]

Предыдущая | Следующая