Прочая информация / Характеристики принтера

# Бумага

> Характеристики бумаги
> Область печати

| Примечание:

Поскольку качество любого типа бумаги может быть изменено ее производителем, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные типы и сорта бумаги, гарантируя получение отпечатков высокого качества. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ, всегда проводите тестирование образцов этой бумаги на своем принтере.

## Характеристики бумаги

Отдельные листы:

Размер | A4 (210 x 297 мм) A5 (148 x 210 мм) A6 (105 x 148 мм) Letter (216 x 279 мм) Legal (216 x 356 мм) 5 x 7" (127 x 178 мм) 3 x 3.5" (89 x 127 мм)
Типы бумаги | Простая документная бумага, специальные носители, выпускаемые EPSON
Толщина (для простой документной бумаги) | от 0.08 до 0.13 мм (0.003 to 0.005 inch)
Плотность (для простой документной бумаги) | от 64 г/м2 (17 lb) до 90 г/м2 (24 lb)

Конверты:

Размер | No. 10 (104.8 x 241 мм) DL (110 x 220 мм) C6 (114 x 162 мм) 132 x 220 мм
Типы бумаги | Простая документная бумага
Толщина | от 0.40 до 0.52 мм (0.016 to 0.02 inch)
Плотность | от 75 г/м2 (20 lb) до 90 г/м2 (24 lb)

Premium Bright White Paper:

Размер | Letter (216 x 279 мм)
Типы бумаги | Cпециальная бумага, выпускаемая EPSON

Premium Ink Jet Plain Paper:

Размер | A4 (210 x 297 mm)
Типы бумаги | Cпециальная бумага, выпускаемая EPSON

Bright White Ink Jet Paper:

Размер | A4 (210 x 297 мм)
Типы бумаги | Cпециальная бумага, выпускаемая EPSON

Iron-On Cool Peel Transfer Paper:

Размер | A4 (210 x 297 мм) Letter (216 x 279 мм)
Типы бумаги | Cпециальная бумага, выпускаемая EPSON

Photo Quality Ink Jet Paper:

Размер | A4 (210 x 297 мм) Letter (216 x 279 мм) Legal (216 x 356 mm)
Paper types | Special paper distributed by Epson

Photo Quality Ink Jet Card:

Размер | A6 (105 x 148 мм) 5 x 8" (127 x 203 мм) 8 x 10" (203 x 254 мм)
Типы бумаги | Cпециальная бумага, выпускаемая EPSON

Self Adhesive Sheets:

Размер | A4 (210 x 297 мм)
Типы бумаги | Cпециальная бумага, выпускаемая EPSON

Ink Jet Note Card:

Размер | A6 (105 x 148 мм)
Типы бумаги | Cпециальная бумага, выпускаемая EPSON

Ink Jet Greeting Card:

Размер | 5 x 8" (127 x 203 мм) 8 x 10" (203 x 254 мм)
Paper types | Cпециальная бумага, выпускаемая EPSON

Archival Matte Paper:

Размер | A4 (210 x 297 мм) 100 мм x 8 М
Paper types | Cпециальная бумага, выпускаемая EPSON

Enhanced Matte paper:

Размер | Letter (216 x 279 мм)
Типы бумаги | Cпециальная бумага, выпускаемая EPSON

Matte Paper Heavyweight:

Размер | A4 (210 x 297 мм) Letter (216 x 279 мм) 8 x 10" (203 x 254 мм)
Типы бумаги | Cпециальная бумага, выпускаемая EPSON

Premium Glossy Photo Paper:

Размер | A4 (210 x 297 мм) Letter (216 x 279 мм) 4 x 6" (113.6 x 175.4 мм) 8 x 10" (203 x 254 мм) 5 x 7" (127 x 178 мм) 100 мм x 8 M 210 мм x 8 M
Типы бумаги | Cпециальная бумага, выпускаемая EPSON

Premium Semigloss Photo Paper:

Размер | A4 (210 x 297 мм) Letter (216 x 279 мм) 100 мм x 8 M 210 мм x 10 M 4" x 26'
Типы бумаги | Cпециальная бумага, выпускаемая EPSON

Premium Luster Photo Paper:

Размер | Letter (216 x 279 мм) 210 мм x 10 M
Типы бумаги | Cпециальная бумага, выпускаемая EPSON

Ink Jet Transparencies:

Размер | Letter (216 x 279 мм)
Типы бумаги | Cпециальная бумага, выпускаемая EPSON

CD/DVD:

Размер | 12 см 8 см

| Примечание:

Бумага низкого качества может ухудшать качество печати, вызывать замятие бумаги и другие проблемы. Если вы столкнулись с проблемами, то перейдите на бумагу более высокого качества.

Не загружайте мятую бумагу или бумагу со складками.

Используйте бумагу при нормальных условиях: Температура от 15 до 25°C (от 59 до 77°F) Относительная влажность от 40 до 60% RH

Бумага EPSON Photo Quality Self-Adhesive должна храниться в следующих условиях: Температура от 15 до 30° C (59 to 86° F) Относительная влажность от 20 до 60% RH

Размеры бумаги, используемой при печати, могут варьироваться в пределах от 89 x 127 мм до A4 (210 x 297 мм) или Legal (216 x 356 мм).

[К началу]

## Область печати

Отдельные листы и карточки

Обычная | Без полей

Диагональными линиями обозначена область печати.
A: | Минимальное верхнее поле - 3.0 мм (0.12").
B-L: | Минимальное левое поле - 3.0 мм (0.12").
B-R: | Минимальное правое поле - 3.0 мм (0.12").
C: | Минимальное нижнее поле - 3.0 мм (0.12").

|  | Примечание:

В зависимости от типа используемого носителя качество печати может снижаться или смазываться на верхнем и нижнем краях отпечатка.

Конверты

Диагональные линии показывают область печати:
A: | Минимальное верхнее поле - 5.0 мм (0.12").
B-L: | Минимальное левое поле - 5.0 мм (0.20").
B-R: | Минимальное правое поле - 5.0 мм (0.20").
С: | Минимальное нижнее поле - 20 мм (0.78") дляr Windows и Mac OS 8.6 - 9.X. Минимальное нижнее поле - 3.0 мм (0.12") для Mac OS X.

|  | Примечание:

В зависимости от типа используемого носителя качество печати может ухудшаться в верхней и нижней части отпечатка, или же эти области могут размазываться.

Рулонная бумага

Стандартные поля
| Когда печать закончится, нажмите один раз на кнопку рулонной бумаги , чтобы напечатать линию разреза. Чтобы напечатать следующее задание на печать снова нажмите на кнопку рулонной бумаги , чтобы подать бумагу назад в позицию печати. Затем запустите новое задание на печать. Интервал между страницами автоматически установится в 65 мм.
| Для печати без полей отправляйте данные на печать в виде многостраничного документа
Без полей
| Когда печать закончится, нажмите один раз на кнопку рулонной бумаги , чтобы напечатать линию разреза. Чтобы напечатать следующее задание на печать снова нажмите на кнопку рулонной бумаги , чтобы подать бумагу назад в позицию печати. Затем запустите новое задание на печать. Интервал между страницами автоматически установится в 65 мм.
| Для печати без полей отправляйте данные на печать в виде многостраничного документа

CD/DVD

| Предостережение:

При печати на диски не задавайте внутренний диаметр, равный 21 мм, хотя EPSON Print CD и позволяет устанавливать такой размер. Печать на дисках внутри области, ограниченной диаметром в 43 мм, может испортить лоток для дисков.

[К началу]

Предыдущая | Следующая